Закрыть # Загрузка рулонной бумаги Крепление приемника для рулонной бумаги шириной 210 мм Придерживайтесь приводимых ниже указаний при установке держателя рулонной бумаги и загрузке рулонной бумаги следующих типов.
Photo Paper (100 мм x 8 м)
Photo Paper (210 мм x 10 м)
Premium Glossy Photo Paper (100 мм x 8 м)
Premium Glossy Photo Paper (127 мм x 8 м)
Premium Glossy Photo Paper (210 мм x 10 м)
Premium Semigloss Photo Paper (100 мм x 8 м)
| Закрепите рулонную бумагу на держателе.
|  | Примечание:
Удалите защитный лист после установки рулона бумаги на держателях.
| Проверьте с помощью угольника, что конец рулонной бумаги обрезан по торцу перпендикулярно к обеим его боковым кромкам, как показано на рисунке.
|  | Предостережение:
Всегда используйте угольник или другой инструмент, чтобы убедиться в том, что конец рулонной бумаги обрезан перпендикулярно. Скошенная обрезка может не дать бумаге нормально начать подаваться.
| Для распрямления рулонной бумаги положите ее печатной стороной вверх между листами брошюры, прикладываемой к рулону. Затем сверните листы брошюры в направлении, противоположном закрутке бумажной ленты.
| Снимите подставку для бумаги, опустите выходной лоток, выдвиньте удлинитель (для рулонной бумаги шире, чем 210 мм) или закрепите приемник (для рулонной бумаги шириной 210 мм) и затем включите принтер.
|  | Предостережение:
Примите меры предосторожности, чтобы не поранить глаза острыми концами приемника.
Держите приемник в месте недоступном для детей.
Для рулонной бумаги шире, чем 210 мм
Для рулонной бумаги шириной 210 мм
|  | Примечание:
Подробности о креплении приемника для рулонной бумаги шириной 210 мм см. в разделе "Крепление приемника для рулонной бумаги шириной 210 мм".
| Вставьте концы держателя рулонной бумаги в гнезда на задней стенке принтера.
| Аккуратно заведите конец бумаги максимально глубоко в загрузчик рулонной бумаги и вплотную к правой боковой направляющей. Сместите левую боковую направляющую к левой кромке ленты рулонной бумаги.
| Для правильной загрузки бумаги вы должны удерживать бумагу одной рукой на месте, когда второй рукой нажимаете на кнопку Roll paper (Рулонная бумага). Бумага в это время будет подаваться в принтер.
| Откройте крышку принтера и убедитесь, что бумага подается правильно. Если бумага идет не прямо, то нажмите на кнопку Roll paper (Рулонная бумага) и удерживайте ее в этом положении в течение не менее трех секунд, чтобы вывести бумагу. При этом световой индикатор Maintenance (Техобслуживание) непрерывно горит. Повторно нажмите на кнопку Roll paper (Рулонная бумага), чтобы удалить сообщение об ошибке, затем снова подайте бумагу.
Теперь рулонная бумага загружена. Далее настройте программное обеспечение принтера и выполните пробную печать. Подробности по настройке программного обеспечения принтера смотрите в разделе "Печать на рулонной бумаге". ## Крепление приемника для рулонной бумаги шириной 210 мм Для сбора порезанной резаком рулонной бумаги шириной 210 мм закрепите приемник, рассчитанный на рулонную бумагу такой ширины. Выполните для этого следующие действия.
| Предостережение:
При использовании приемника для рулонной бумаги шириной 210 мм сдвиньте принтер к краю стола. Будьте осторожны, чтобы не допустить падения принтера со стола в результате его смещения. Кроме того, не ставьте принтер на неустойчивую поверхность.
Примите меры предосторожности, чтобы не поранить глаза острыми концами приемника.
Держите приемник в месте недоступном для детей.
| Примечание:
Вам не нужно устанавливать приемник для рулонной бумаги шириной 210 мм, когда обрезается рулонная бумага другой ширины.
| Снимите защитные колпачки с концов приемника для рулонной бумаги шириной 210 мм.
|  | Примечание:
Храните снятые защитные колпачки в гарантирующем их сохранность месте.
Устанавливайте защитные колпачки на приемник для рулонной бумаги шириной 210 мм на время его хранения.
| Установите левый конец в левое отверстие на передней панели принтера.
| Установите правый конец в правое отверстие на передней панели принтера.
| Предостережение:
Приемник для рулонной бумаги шириной 210 мм может удерживать только один лист. Удаляйте лист из приемника сразу, как только он отпечатан.
Чтобы снять приемник для рулонной бумаги шириной 210 мм, вытяните его концы под углом из установочных отверстий на панели принтера.
[К началу]
Закрыть