Функции программного обеспечения принтера / Для пользователей Macintosh OS 8.5.1, 8.6 и 9.x

# Изменение макета страницы

> Изменение параметра Fit to page (В размер листа)
> Изменение параметра Watermark (Водяной знак)
> Изменение параметра Multi-Page (Многостраничность)
> Изменение параметра Print Order (Порядок печати)

Вы можете изменить компоновку страницы документа с помощью установок в диалоговом окне Layout (Макет) драйвера принтера. Для открытия этого диалогового окна выберите пункт Print (Печать) в меню File (Файл) используемого программного приложения, затем щелкните на командной кнопке со значком Layout (Макет) в диалоговом окне Print (Печать).

Установки диалогового окна Layout (Макет) дают возможность автоматически подогнать размеры документа к размеру бумаги, напечатать по две или четыре страницы документа на одном листе бумаги, напечатать изображения плакатного размера, разбивая одну страницу документа на несколько увеличенных страниц, водяной знак на документе, либо указать порядок печати документа в задании на печать. Смотрите ниже соответствующий раздел.

## Изменение параметра Fit to page (В размер листа)

Вы можете пропорционально увеличить или уменьшить размер изображения, чтобы подогнать его под размер бумаги, выбранный в раскрывающемся списке Paper Size (Размер бумаги). Для этого установите флажок Fit to Page (В размер листа), затем выберите пункт в раскрывающемся списке Paper Size (Размер бумаги), соответствующий размеру бумаги, загруженной в принтер.

[К началу]

## Изменение параметра Watermark (Водяной знак)

Для печати водяного знака на документе установите флажок Watermark (Водяной знак) в диалоговом окне Page Layout (Макет страницы).

Выберите водяной знак, который вы намерены напечатать, в раскрывающемся списке Name (Имя). Затем выберите его расположение, размер, цвет и насыщенность. Расположение и размер водяного знака можно изменять, перетаскивая его мышью в окне предварительного просмотра в левой части экрана монитора.

Вы можете также добавить собственные текстовые или изобразительные водяные знаки в раскрывающемся списке Name (Имя). Выполните для этого следующие действия:

| Щелкните на кнопке Add/Del (Добавить/Удалить) сбоку от раскрывающегося списка Name (Имя). Появится следующее диалоговое окно.

| Для использования файла изображения в качестве водяного знака щелкните на кнопке Add PICT (Добавить изображение). Выберите файл с необходимым изображением, затем щелкните на кнопке Open (Открыть).

> Для создания водяного знака на основе текста щелкните на кнопке Add Text (Добавить текст). Введите с клавиатуры текст в текстовом окне, выберите шрифт и стиль текста, затем щелкните на кнопке OK.

| Имя файла изображения или текст водяного знака появятся в списке Mark Name (Имя водяного знака) или в диалоговом окне Watermark (Водяной знак). Чтобы изменить имя графического водяного знака, щелкните на записи его имени в списке, после чего введите с клавиатуры новое имя. Если вы выбрали в списке Name (Имя) текстовой водяной знак, то можете отредактировать текст, изменить шрифт и стиль текста, щелкнув на кнопке Edit Text (Редактирование текста).

| Щелкните на кнопке OK, чтобы добавить свой водяной знак в список Name (Имя) в диалоговом окне Page Layout (Макет страницы).

[К началу]

## Изменение параметра Multi-Page (Многостраничность)

Установка флажка Multi-Page (Многостраничность) позволяет сделать выбор между опциями N-up и Poster (Плакат). Смотрите ниже соответствующий раздел.

### Задание установки N-up

Выберите опцию N-up в группе параметров Multi-Page (Многостраничность) в диалоговом окне Layout (Макет) для распечатки по две или четыре страницы документа на одном листе бумаги.

Для печати более одной страницы на одном листе бумаги вам необходимо сделать следующие установки:

2 Pages (2 страницы) 4 Pages (4 страницы) | Распечатываются две или четыре страницы документа на одном листе бумаги.
Page Order (Порядок страниц) | Позволяет задать порядок, в котором будут распечатываться страницы на листе бумаги.
Print page frames (Печать границы) | Позволяет напечатать на листе бумаги рамку вокруг каждой страницы.

### Изменение параметра Poster (Плакат)

Одностраничный документ может быть увеличен с разбивкой на 4, 9 или 16 печатных листов бумаги. Выберите опцию Poster (Плакат) в группе параметров Multi-Page (Многостраничность) для печати изображения плакатного размера.

Вы можете сделать следующие установки

1 page covers xx sheets (1 страница с разбивкой на xx листов) | Укажите на сколько печатных листов бумаги разбивается увеличенная страница документа. Можно выбрать 4, 9 или 16 страниц.
Overlapping Alignment Marks (Накладывающиеся установочные метки) | Изображения немного перекрываются и печатаются установочные метки, чтобы отдельные части изображения могли быть более точно совмещены.
Trim Lines (Линии обрезки) | На изображениях печатаются разделительные линии, показывающие места обрезки страниц.
Panel Selection (Выбор фрагмента) | Щелкните фрагменты, которые вы не хотите распечатывать, и потом щелкните на кнопке ОК для печати оставшихся фрагментов.

#### Как собрать плакат из отпечатков

Здесь дан пример того, как собирается плакат из 4 отпечатков. Смотрите также сопровождающие текст рисунки.

| Обрежьте поле листа 1 вдоль прямой, соединяющей установочные метки, как показано на рисунке.

| Положите лист 1 на лист 2 и совместите крестообразные метки на обоих листах, затем временно склейте их липкой лентой с задней стороны.

| Обрежьте склеенные липкой лентой листы вдоль прямой, соединяющей установочные метки.

| Совместите листы по установочным меткам и склейте их липкой лентой с задней стороны.

| Повторите действия пунктов 1-4, чтобы также соединить листы 3 и 4.

| Повторите действия пунктов 1-4, чтобы склеить липкой лентой верхние и нижние кромки листов бумаги.

| Отрежьте оставшиеся поля.

| Предостережение:

Будьте осторожны при использовании режущих инструментов.

Если вы хотите напечатать часть фрагментов, не распечатывая всего плаката, то щелкните на кнопке Panel Selection (Выбор фрагмента), щелкните фрагменты, которые вы не хотите распечатывать, и потом щелкните на кнопке OK. Будут распечатаны только фрагменты, на которых вы не щелкнули.

[К началу]

## Изменение параметра Print Order (Порядок печати)

Вы можете задать порядок распечатки задания на печать. При печати нескольких копий документа установите флажок Collate (Подбор) для поочередной печати полных комплектов документа. Установите флажок Reverse Order (Обратный порядок) для печати страниц документа в обратном порядке, начиная с последней страницы.

[К началу]

Предыдущая | Следующая