Указания по технике безопасности

# Наиболее важные указания по технике безопасности

> При настройке принтера
> При выборе места для принтера
> При использовании принтера
> При использовании карты памяти
> При использовании экрана жидкокристаллического дисплея или монитора предварительного просмотра
> При обращении с чернильными картриджами
> При использовании резака для автоматической обрезки рулонной бумаги

Перед использованием принтера прочтите все эти правила до конца. Выполняйте также все предупреждения и указания, нанесенные на самом принтере.

## При настройке принтера

Соблюдайте при настройке принтера следующее:

- Не блокируйте и не закрывайте отверстия в корпусе принтера.

- Применяйте тип источника электропитания, только указанный в табличке электрических параметров на корпусе принтера.

- Убедитесь, что ваш сетевой кабель отвечает местным стандартам безопасности.

- Подключайте все оборудование к надежно заземленным электрическим розеткам. Избегайте использования розеток в общей электросети с фотокопировальными аппаратами и воздушными кондиционерами, которые работают в режиме частых отключений.

- Не используйте электрические розетки, управляемые настенными выключателями или автоматическими таймерами.

- Располагайте всю аппаратуру компьютерной системы вдали от потенциальных источников электромагнитных помех, например громкоговорителей или базовых блоков радиотелефонов.

- Не используйте сетевой кабель с поврежденной или протертой оболочкой.

- При включении принтера через удлинитель проверьте, чтобы общая нагрузка от всех потребителей на этот удлинитель не превышала допустимой по току нагрузки. Также проверьте, что суммарный ток, потребляемый всеми устройствами, включенными в настенную розетку, не превышает номинального тока настенной розетки.

- Не пытайтесь сами ремонтировать или смазывать принтер.

- Вынимайте вилку сетевого кабеля принтера из розетки и вызывайте аттестованного мастера по техническому обслуживанию принтеров в следующих случаях:

> При повреждении сетевого кабеля или его вилки; если внутрь принтера попала жидкость; принтер падал или поврежден его корпус; принтер не работает нормально или произошло заметное снижение его производительности и ухудшилось качество печати.

[К началу]

## При выборе места для принтера

Соблюдайте при выборе места для принтера следующее:

- Устанавливайте принтер на устойчивую плоскую горизонтальную поверхность, превышающюю размеры принтера. Если вы устанавливаете принтер у стены, то оставляйте не менее 10 см между задней стенкой принтера и стеной. Принтер не будет нормально работать, находясь в наклонном положении.

- При хранении или перевозке принтера не наклоняйте его, не ставьте на бок и не переворачивайте. В противном случае чернила могут вытечь из картриджа.

- Оставляйте достаточно пространства спереди принтера для возможности полного выхода бумаги.

- Избегайте мест с резкими перепадами температуры и влажности воздуха. На принтер также не должны падать прямые солнечные лучи и свет от мощных светильников. Не располагайте принтер вблизи источников тепла.

- Избегайте мест, подверженных запылению, сотрясениям и вибрациям.

- Оставляйте достаточно пространства вокруг принтера для обеспечения его эффективной вентиляции.

- Располагайте принтер вблизи от настенной розетки, чтобы из нее можно было удобно вынуть вилку сетевого кабеля.

[К началу]

## При использовании принтера

Соблюдайте при использовании принтера следующее:

- Не вставляйте в гнезда на корпусе принтера посторонние предметы.

- Не допускайте попадания жидкостей на принтер.

- Не просовывайте руку внутрь принтера и не прикасайтесь к чернильным картриджам во время печати.

- Не сдвигайте печатающую головку рукой, чтобы не повредить принтер.

- Всегда выключайте принтер кнопкой Power (Сеть). При нажатии на эту кнопку световой индикатор гнезда для карты памяти немного мигает и затем гаснет. Не вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля и не отключайте питание принтера до тех пор, пока световой индикатор гнезда для карты памяти не перестанет мигать.

- Перед перевозкой принтера проверьте, находится ли печатающая головка в исходном (крайнем правом) положении и на месте ли чернильные картриджи.

- Оставляйте чернильные картриджи установленными в принтере. При снятии картриджей может высохнуть печатающая головка и стать невозможной печать принтера.

[К началу]

## При использовании карты памяти

- Не вынимайте карту памяти и не выключайте питание принтера, когда между компьютером и картой памяти происходит обмен данными (когда световой индикатор гнезда для карты памяти мигает).

- Способы обращения зависят от вида носителя информации. Подробности о способах работы обязательно смотрите в сопроводительной документации к карте памяти и носителю информации.

- Вы можете использовать только карты памяти, отвечающие техническим требованиям принтера.

[К началу]

## При использовании экрана жидкокристаллического дисплея или монитора предварительного просмотра

- На экране жидкокристаллического дисплея может быть несколько небольших ярких или темных точек. Это является нормальным и не означает, что ваш дисплей неисправен.

- Используйте только сухую мягкую салфетку для очистки экрана жидкокристаллического дисплея на принтере и заказного монитора предварительного просмотра. Не используйте жидкие моющие средства и средства для химической очистки.

- Если экран дисплея принтера или монитора предварительного просмотра повреждены, то обращайтесь к дилеру. В случае попадания жидкокристаллической массы на руки промойте их тщательно водой с мылом. При попадании жидкокристаллической массы в глаза немедленно промойте их водой. В случае сохранения дискомфорта или проблем со зрением после тщательной промывки глаз немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

- Всегда закрывайте крышкой гнездо для установки монитора предварительного просмотра, когда не применяете его.

[К началу]

## При обращении с чернильными картриджами

Соблюдайте при обращении с чернильными картриджами следующее:

- Храните чернильные картриджи в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям пить чернила или играть с чернильными картриджами.

- Проявляйте осторожность при обращении с использованными картриджами, поскольку немного чернил может оставаться вокруг отверстия подачи чернил. Если чернила попали на кожу вашего тела, то пораженную область тщательно промойте водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно обильно промойте глаза водой. Если остаются дискомфорт или проблемы со зрением после тщательной промывки глаз водой, то немедленно обратитесь к врачу.

- Не встряхивайте чернильный картридж после удаления упаковки; это может привести к вытеканию чернил.

- Устанавливайте чернильный картридж в принтер сразу после извлечения его из упаковки. Оставление картриджа в распакованном виде на длительное время перед его использованием может привести к снижению качества печати.

- Не используйте чернильный картридж, у которого истек срок применения, указанный на упаковке. Для получения наилучших результатов используйте чернильные картриджи в пределах шести месяцев с момента установки их на принтер.

- Не разбирайте чернильные картриджи и не пытайтесь наполнять их чернилами, чтобы не испортить печатающую головку.

- После внесения чернильного картриджа в офисное помещение из холодного складского помещения выждите не менее трех часов, чтобы картридж нагрелся до комнатной температуры и его можно было использовать.

- Храните чернильные картриджи в прохладном темном месте.

- Не касайтесь зеленой пластины микросхемы сбоку картриджа. Это может нарушить нормальную работу и печать принтера.

- Чернильный картридж этого типа имеет интегральную микросхему, которая хранит различные данные по нему, например количество оставшихся чернил, благодаря чему картридж можно свободно снимать и устанавливать на принтер вновь. Однако часть чернил все же теряется после каждой повторной установки картриджа на принтер, так как принтер автоматически проверяет картриджи на надежность, расходуя при этом некоторое количество чернил.

- Если вы снимете чернильный картридж, то, чтобы использовать его в будущем, обязательно защитите зону подачи чернил чернильного картриджа от грязи и пыли. Храните снятый картридж в тех же условиях, что и принтер. Канал выпуска чернил имеет встроенный клапан, поэтому никаких дополнительных крышек и пробок не требуется. Однако помните, что картридж будет пачкать чернилами те предметы, которых он коснется. Не прикасайтесь к зоне подачи чернил картриджа и к участкам вокруг нее.

[К началу]

## При использовании резака для автоматической обрезки рулонной бумаги

- Храните резак в недоступном для детей месте.

- Не касайтесь ножа резака и выходной части резака для бумаги.

- Не кладите резак на неустойчивую поверхность (например, неустойчивый стол или наклонная поверхность).

- Не разбирайте и не изменяйте конструкцию резака.

### Соответствие принципам энергосбережения ENERGY STAR®

Как член международной организации ENERGY STAR®, компания EPSON установила, что данное изделие соответствует принципам энергосбережения ENERGY STAR®.

Международная программа International ENERGY STAR® Office Equipment Program нацелена на добровольную разработку и выпуск энергосберегающей офисной техники типа компьютеров, мониторов, принтеров, факсимильных и копировальных аппаратов и сканеров, чтобы уменьшить потребление электроэнергии и тем самым снизить загрязнение атмосферы электростанциями.

[К началу]

Следующая