Как сделать / Проверка состояния принтера и техобслуживание

# Калибровка печатающей головки

> Для пользователей Windows
> Для пользователей Macintosh
> Использование кнопок панели управления

Если вы обнаружите неровность вертикальных линий, то вы можете решить эту проблему через компьютер с помощью утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) в программном обеспечении принтера. См. ниже соответствующие разделы.

| Примечание:

Не запускайте утилиту Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) во время печати; в противном случае отпечатки будут испачканы чернилами.

## Для пользователей Windows

Выполните следующие действия для выравнивания печатающей головки с помощью утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Убедитесь в том, что в автоподатчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Доступ к программному обеспечению принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows

| Щелкните на вкладке Utility (Сервис), затем щелкните на кнопке Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Выполняйте указания с экрана, чтобы выравнить печатающую головку.

[К началу]

## Для пользователей Macintosh

Выполните следующие действия для выравнивания печатающей головки с помощью утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Убедитесь в том, что в автоподатчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Пользователи операционных систем Mac OS 8.5.1, 8.6 или 9.x для открытия программного обеспечения принтера щелкните на кнопке со значком Utility (Утилита) и затем щелкните на кнопке Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

> Пользователи операционной системы Mac OS X дважды щелкните на значке EPSON Printer Utility в папке Application (Программы) на дисковом томе Macintosh HD (установка по умолчанию), выберите данный принтер, щелкните на кнопке OK в окне Printer List (Список принтеров) и затем щелкните на кнопке Head Alignment (Калибровка печатающей головки) в диалоговом окне Utility (Утилита).

| Выполняйте указания с экрана, чтобы выравнить печатающую головку.

[К началу]

## Использование кнопок панели управления

Выполните следующие действия, чтобы выравнить печатающую головку, пользуясь кнопками панели управления.

| Проверьте, что никаких предупреждений или сообщений об ошибках нет на экране жидкокристаллического дисплея.

| Нажмите на кнопку Maintenance (Техобслуживание).

| Нажмите на кнопку , чтобы выбрать пункт Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки), и затем нажмите на кнопку Select (Выбрать).

| Следуйте указаниям на экране жидкокристаллического дисплея.

| Нажмите на кнопку Custom 1 (Пользовательская 1), чтобы закончить операцию.

[К началу]

Предыдущая | Следующая