Как сделать / Проверка состояния принтера и техобслуживание

# Проверка состояния принтера

> Для пользователей Windows
> Для пользователей Macintosh

## Для пользователей Windows

### Использование индикатора хода прогресса

При отправлении задания на печать появится индикатор хода прогресса, как показано ниже на рисунке.

Индикатор хода прогресса отражает ход печати текущего задания на печать и предоставляет информацию о состоянии принтера при наличии двухсторонней связи между принтером и компьютером. Данный индикатор также выводит на экран полезные указания для улучшения печати и сообщения об произошедших ошибках. Смотрите ниже соответствующий раздел.

#### Epson Printing Tips (Указания по печати на принтере Epson)

Рекомендации по получению наилучших результатов от применения используемого программного обеспечения принтера EPSON появятся в текстовом окне внизу окна индикатора хода прогресса. Новое указание появляется через каждые 30 секунд. Для получения дополнительных сведений по указаниям, имеющимся на экране в данный момент, нажмите на кнопку Details (Дополнительно).

#### Error messages (Сообщения об ошибках)

Если во время печати возникает неисправность, то в верхней части окна индикатора хода прогресса появляется сообщение об ошибке. Для получения дополнительной информации щелкните на пункте Technical Support (Техническая поддержка), чтобы просмотреть Руководство по решению проблем или обратиться за оперативной справкой на Web-сайт технической поддержки.

| Примечание:

В некоторых регионах Руководство по решению проблем может быть недоступно.

Когда чернила заканчиваются или закончились появляется кнопка How to... (Как сделать...) снизу текстового окна. Щелкните на кнопке How to... (Как сделать...) и утилита EPSON Status Monitor 3 проведет вас шаг за шагом через процедуру замены чернильного картриджа.

### Использование диспетчера буферизации EPSON Spool Manager

Диспетчер буферизации EPSON Spool Manager аналогичен диспетчеру печати Windows. Если диспетчер буферизации получает одновременно два или более задания на печать, то он сохраняет их в порядке получения (у сетевых принтеров это называется очередью на печать). Когда задание на печать достигает верхней строчки очереди, диспетчер буферизации EPSON Spool Manager отсылает задание на печать принтеру. В окне Spool Manager (Диспетчер буферизации) вы можете просмотреть информацию о задании на печать, которое было отправлено принтеру. Вы также можете отменить, приостановить и возобновить или начать с начала печать выбранных заданий на печать.

| Примечание:

Диспетчер буферизации EPSON Spool Manager недоступен для пользователей Windows XP и 2000.

#### Для пользователей Windows Me и 98

После отсылки задания на печать на панели задач появится кнопка EPSON Stylus Photo 925. Щелкните на кнопке, чтобы открыть диспетчер буферизации EPSON Spool Manager.

### Использование утилиты EPSON Status Monitor 3

Утилита EPSON Status Monitor 3 выводит на экран подробную информацию о состоянии принтера.

| Примечание:

Перед использованием утилиты EPSON Status Monitor 3 обязательно прочтите файл README. Чтобы открыть этот файл, щелкните на пункте Start (Пуск), выберите пункт Programs (Программы) и затем на пункт EPSON или EPSON Printers (Принтеры EPSON), потом щелкните на пункте EPSON Stylus Photo 925 Readme.

#### Доступ к утилите EPSON Status Monitor 3

Существует два способа получения доступа к утилите EPSON Status Monitor 3:

- Дважды щелкните на значке быстрого доступа в форме принтера на панели пиктограмм Windows. Подробности см. в разделе Контролируемые параметры.

- Откройте программное обеспечение принтера, нажмите на закладке Utility (Сервис), затем нажмите на кнопку EPSON Status Monitor 3.

При обращении к утилите EPSON Status Monitor 3 появится следующее окно.

#### Просмотр информации в окне утилиты EPSON Status Monitor 3

Утилита EPSON Status Monitor 3 предоставляет следующую информацию:

- Current Status (Текущее состояние):
  Утилита EPSON Status Monitor 3 предоставит вам подробную информацию о состоянии принтера, графический индикатор и сообщения о состоянии принтера. Когда чернила заканчиваются или закончились появляется кнопка How to... (Как сделать...) в окне утилиты EPSON Status Monitor 3. С щелчком на кнопке How to... (Как сделать...) на экране появятся указания по замене чернильного картриджа и печатающая головка сместится в положение замены чернильного картриджа.

- Ink Levels (Уровни чернил):
  Утилита EPSON Status Monitor 3 предоставляет графический индикатор количества оставшихся чернил.

|  | Примечание:

Утилита EPSON Status Monitor 3 приводит расчетное число страниц, которое может быть отпечатано, на основе данных об объеме оставшихся чернил. Что касается цветных чернильных картриджей, то уровень чернил определяется по секции с наименьшим количеством оставшихся чернил. Уровень чернил в этой секции показывается на экране и принимается за общий уровень для чернил всех цветов картриджа.

- Ink Cartridge Information (Информация о чернильном картридже):
  Вы можете просмотреть информацию об установленных чернильных картриджах, щелкнув на кнопке Information (Информация).

- Technical Support (Техническая поддержка):
  Вы можете обратиться к Руководству по решению проблем или на Web-сайт технической поддержки из окна утилиты EPSON Status Monitor 3. Если вы столкнетесь с какой-либо проблемой, то щелкните на пункте Technical Support (Техническая поддержка) в окне утилиты EPSON Status Monitor 3.

|  | Примечание:

В некоторых регионах Руководство по решению проблем может быть недоступно.

[К началу]

## Для пользователей Macintosh

### Использование утилиты EPSON StatusMonitor

Утилита EPSON StatusMonitor следит за принтером. Когда утилита обнаружит ошибку в работе принтера, она информирует вас об этом сообщением об ошибке.

Когда чернила заканчиваются или закончились появляется кнопка How to... (Как сделать...). Щелкните на кнопке How to... (Как сделать...) и утилита EPSON StatusMonitor проведет вас шаг за шагом через процедуру замены чернильного картриджа.

Вы также можете использовать утилиту для проверки уровня чернил перед началом печати. После открытия утилита EPSON StatusMonitor показывает объем оставшихся чернил на момент последнего открытия утилиты. Для обновления информации об уровне чернил нажмите на кнопку Update (Обновить).

#### Доступ к утилите EPSON StatusMonitor

Выполните следующие действия для получения доступа к утилите EPSON StatusMonitor.

| Выберите пункт Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы) в меню File (Файл) используемого программного приложения. Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Щелкните на кнопке со значком StatusMonitor или на кнопке со значком Utility (Утилита) и затем на кнопке EPSON StatusMonitor в диалоговом окне Utility (Утилита). Откроется диалоговое окно утилиты StatusMonitor.

#### Выполнение конфигурационных установок

Для изменения способа слежения утилиты StatusMonitor за принтером или способа обработки задания на печать, выполните следующие действия.

| Примечание:

Эта функция недоступна в операционной системе Mac OS X.

| Выберите пункт Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы) в меню File (Файл) используемого программного приложения.

| Щелкните на кнопке со значком Utility (Утилита).

| Щелкните на кнопке Configuration (Конфигурация). Появится диалоговое окно Configuration Settings (Конфигурационные установки).

В диалоговом окне Configuration Settings (Конфигурационные установки) вы можете выполнить следующие установки:

Error notification (Уведомление об ошибке) | Выберите способ, которым утилита EPSON StatusMonitor будет извещать вас при возникновении ошибки.
Warning (Предупреждение) | Выберите способ, каким утилита EPSON StatusMonitor будет подавать вам предупреждающие сообщения.
Temporary Spool folder (папка Временный буфер) | Укажите папку, в которой печатные данные будут временно буферизоваться.
Temporary High Speed Copies folder (Папка для временного быстрого копирования). | Укажите папку, в которой данные для распечатки нескольких копий будут временно сохраняться.
Data will be sent to the printer after being stored on your disk (Данные будут переданы принтеру после сохранения их на жестком диске компьютера). | Установите флажок, чтобы исключить появление дефекта полосности на отпечатках с изображениями путем временного хранения видеоданных изображений на жестком диске компьютера. В этом случае компьютер будет отправлять видеоданные изображений к принтеру как одно целое, а не в виде прямоугольных полос.
Check for errors before starting to print (Проверять отсутствие ошибок перед началом печати). | Установите флажок, чтобы перед началом печати проверялось отсутствие ошибок у принтера.
Check the ink level before starting to print (Проверять уровень чернил перед началом печати). | Установите флажок, чтобы перед началом печати проверялся уровень чернил.

### Использование утилиты EPSON Monitor3

После отправки принтеру задания на печать вы можете использовать утилиту EPSON Monitor3 для контроля, отмены или изменения приоритета заданий, образующих очередь заданий на печать. Эта утилита также показывает состояние распечатываемого в данный момент задания.

#### Доступ к утилите EPSON Monitor3

Для получения доступа к утилите EPSON Monitor3 выполните следующие действия.

| Вначале включите опцию Background Printing (Фоновая печать) в окне Chooser (Селектора) или в диалоговом окне Background Printing (Фоновая печать).

| Отправьте принтеру задание на печать.

| Выберите утилиту EPSON Monitor3 в меню Application (Программы) на правом конце строки меню. Откроется диалоговое окно утилиты EPSON Monitor3.

| Примечание:

Вы также можете открыть утилиту EPSON Monitor3 двойным щелчком на значке утилиты EPSON Monitor3 в папке Extensions (Дополнительные параметры).

#### Управление заданиями на печать с помощью утилиты EPSON Monitor3

Используя утилиту EPSON Monitor3, вы можете управлять заданиями на печать, как описано ниже:

- Используйте приведенные ниже кнопки для приостановки, возобновления распечатки или удаления заданий на печать. Выберите задания на печать, которые вы хотите скоординировать, затем нажмите на соответствующей кнопке.

| Hold (Приостановить) | Печать приостанавливается и распечатываемое в данный момент задание сохраняется в верхней строчке очереди на печать
| Resume (Возобновить) | Возобновляется печать
| Delete (Удалить) | Прерывает печать и удаляет задание на печать из очереди

- Щелкните на кнопке Stop Print Queue (Прекратить распечатку заданий из очереди на печать), чтобы остановить печать. Щелкните на кнопке Start Print Queue (Начать распечатку заданий из очереди на печать) для возобновления печати.

- Используйте приведенные ниже кнопки для запуска утилит принтера.

| Print head cleaning (Прочистка печатающей головки) | Запускает утилиту Print Head Cleaning (Прочистка печатающей головки)
| StatusMonitor | Запускает утилиту EPSON StatusMonitor, которая показывает объем оставшихся чернил

- Дважды щелкните на названии файла в списке, чтобы предварительно просмотреть его (эта функция не действует при распечатке командных файлов ESC/P).

- Дважды щелкните на пункте Copies (Копии), чтобы изменить число копий, которое должно быть отпечатано для выбранного задания на печать.

- Щелкните на стрелке Show details (Показать параметры), чтобы открыть окно дополнительных параметров внизу диалогового окна утилиты EPSON Monitor3 аналогичное тому, что приведено ниже. В окне дополнительных параметров приводится подробная информация об установках в программном обеспечении принтера для выбранного документа.

#### Изменение приоритета заданий на печать

Для изменения приоритета заданий в очереди на печать выполните действия, описанные в данном разделе.

| Примечание:

Вы также можете изменить приоритет заданий на печать, время печати которых было предварительно задано в диалоговом окне Background Printing (Фоновая печать) программного обеспечения принтера.

| В колонке Document Name (Имя документа) выберите задание на печать, приоритет которого в очереди на печать вы хотите изменить.

| Щелкните на стрелке Show details (Показать параметры), чтобы открыть окно дополнительных параметров внизу диалогового окна утилиты EPSON Monitor3 аналогичное тому, что приведено ниже.

| В списке Priority (Приоритет) выберите пункт Urgent (Срочно), Normal (Нормально), Hold (Приостановить) или Print Time (Время печати).

|  | Примечание:

Если вы выберите пункт Print Time (Время печати), то откроется диалоговое окно, в котором вы можете задать дату и время, когда документ должен быть напечатан. Обеспечьте, чтобы принтер и компьютер были включены в указанное время.

[К началу]

Следующая