Функции программного обеспечения принтера / Для пользователей Windows

# Изменение установок на закладке Layout (Макет)

> Изменение параметра Reduce/Enlarge (Уменьшить/Увеличить)
> Изменение параметра Double-Sided Printing (Двухсторонняя печать)
> Изменение параметра Multi-Page (Многостраничность)
> Изменение параметра N-up
> Изменение параметра Poster (Плакат)
> Изменение параметра Watermark (Водяной знак)

Вы можете сделать установки Reduce/Enlarge (Уменьшить/Увеличить), Double-Sided Printing (Двухсторонняя печать), Multi-Page (Многостраничность) и Watermark (Водяной знак) на закладке Layout (Макет). Смотрите ниже соответствующий раздел.

## Изменение параметра Reduce/Enlarge (Уменьшить/Увеличить)

Используйте установки Reduce/Enlarge (Уменьшить/Увеличить) на закладке Layout (Макет) для подгонки размера изображения документа к размеру бумаги, на которой он будет распечатываться.

Вы можете выбрать следующие установки:

Normal (Нормальное) | Документ распечатывается в его обычном размере.
Fit to Page (В размер листа) | Пропорционально увеличивает или уменьшает размер изображения документа, чтобы подогнать его под конкретный размер бумаги, выбранный из списка Paper Size (Размер бумаги) на закладке Paper (Бумага).
Custom (Пользовательский) | Позволяет вручную уменьшить или увеличить размер изображения. Нажимайте на кнопки со стрелками, расположенных рядом с окном Scale (Масштаб) для выбора процентного изменения изображения в пределах от 10% до 400%.

[К началу]

## Изменение параметра Double-Sided Printing (Двухсторонняя печать)

Принтер EPSON Stylus Photo 925 поддерживает режим двухсторонней печати. Имеются два способа двухсторонней печати. Стандартная двухсторонняя печать позволяет вначале отпечатать нечетные страницы документа, затем загрузить отпечатанные листы снова в принтер и напечать четные страницы на обратной стороне листа. Двухсторонняя печать Folded Booklet (Буклет) позволяет изготовлять односгибные буклеты. Смотрите ниже соответствующий раздел.

| Примечание:

Режим двухсторонней печати недоступен при обращении к принтеру по сети или использовании его в качестве сетевого принтера общего доступа.

При двухсторонней печати можно загружать до 30 листов бумаги; однако максимальная загрузочная вместимость автоподатчика зависит от типа используемого носителя.

Используйте носители только тех типов, которые подходят для двухсторонней печати. В противном случае качество печати может снизиться.

В зависимости от типа бумаги и количества чернил, расходуемых на печать текста и изображения, чернила могут проступать с другой стороны листа бумаги.

В режиме двухсторонней печати чернила могут смазываться.

### Стандартная двухсторонняя печать

Для стандартной двухсторонней печати, выполните следующие действия.

| Включите опцию Double-Sided Printing (Двухсторонняя печать) на закладке Layout (Макет) драйвера принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows

| Нажмите на кнопку Margins (Поля). Появится следующее диалоговое окно.

| Задайте место положения кромки подшивки бумаги. Можно выбрать значения Left (Слева), Top (Сверху)и Right (Справа).

| Задайте ширину поля переплета, введя нужную величину в текстовом окне Binding Margin (Поле переплета). Можно задать ширину поля размером от 3 мм до 30 мм.

|  | Примечание:

Фактический размер поля переплета может колебаться в зависимости от используемого приложения. Проэкспериментируйте, используя разные значения поля переплета, перед печатью всего документа.

| Нажмите на кнопку OK для возврата на вкладку Layout (Макет), затем нажмите на кнопку OK для сохранения сделанных установок.

| Загрузите бумагу в автоподатчик листов, потом отправьте задание на печать из используемого приложения. Во время печати нечетных страниц на экране появятся указания, объясняющие как напечатать четные страницы.

| Перезагрузите бумагу.

|  | Примечание:

Бумага может скручиваться во время печати в зависимости от количества чернил, используемых для печати текста и изображений. Если это будет происходить, немного скручивайте листы в обратную сторону перед загрузкой в принтер.

Постучите торцем стопки бумаги о плоскую ровную поверхность, чтобы выровнять кромки листов бумаги.

Перезагружайте отпечатки так, как рекомендовано. В противном случае может замяться бумага или неправильно расположиться поле переплета.

В случае замятия бумаги см. раздел Бумага подается неправильно.

| После перезагрузки бумаги нажмите на кнопку Resume (Продолжить) для печати четных страниц.

### Двухсторонняя печать Folded Booklet (Буклет)

Можно также изготовлять односгибные буклеты, используя функцию двухсторонней печати. При печатии буклета принтер вначале печатает страницы, располагающиеся снаружи (после сгиба бумаги). Внутренние страницы буклета могут быть отпечатаны после перезагрузки бумаги в принтер, как показано ниже на рисунке.

Односгибный буклет

| : Поле переплета

Буклет может быть создан путем печати страницы 1 и 4 документа на первом листе бумаги, страницы 5 и 8 на втором листе бумаги и страницы 9 и 12 на третьем листе бумаги. После перезагрузки отпечатков в автоподатчик листов принтер будет затем печатать страницы 2 и 3 на обратной стороне первого листа бумаги, страницы 6 и 7 на обратной стороне второго листа бумаги и страницы 10 и 11 на обратной стороне третьего листа бумаги. После окончания печатания можно согнуть каждый лист бумаги и соединить их вместе в буклет.

Выполните следующие действия для создания буклета, описанного выше.

| Включите опцию Double-Sided Printing (Двухсторонняя печать) на закладке Layout (Макет), затем включите опцию Folded Booklet (Буклет).

| Нажмите на кнопку Margins (Поля). Откроется диалоговое окно Margins (Поля).

| Задайте место положения кромки подшивки бумаги. Можно выбрать значения Left (Слева), Top (Сверху) и Right (Справа).

|  | Примечание:

Когда выбрана опция Portrait (Книжная) в группе параметров Orientation (Ориентация) на вкладке Main (Главное) драйвера принтера, можно выбрать положение поля переплета Left (Слева) или Right (Справа). Поле переплета Top (Сверху) доступно, когда выбрана опция Landscape (Альбомная) в группе параметров Orientation (Ориентация).

| Задайте ширину поля переплета, введя нужную величину в текстовом окне Binding Margin (Поле переплета). Вы можете задать ширину поля размером от 3 мм до 30 мм. Поля с такой шириной будут оставлены по обеим сторонам сгиба. Например, задано 10 мм, то будет оставлено поле шириной 20 мм (по 10 мм с каждой стороны сгиба).

Portrait (Книжная) | Landscape (Альбомная)

| : Ребро сгиба

| : Поле

| Нажмите на кнопкуOK для возврата на закладку Layout (Макет), затем нажмите на кнопку OK для сохранения сделанных установок.

| Проверьте, что бумага загружена в автоподатчик листов и отправлено задание на печать из используемого приложения.

| Во время печати принтером нечетных страниц на экране появятся указания, объясняющие как печатать четные страницы. Следуйте указаниям на экране по перезагрузке бумаги или перезагрузите бумагу, как показано на рисунке в предыдущем разделе Обычная двухсторонняя печать.

|  | Примечание:

Бумага может скручиваться во время печати в зависимости от количества чернил, используемых для печати текста и изображений. Если это будет происходить, то немного скручивайте листы в обратную сторону перед загрузкой в принтер.

Постучите торцем стопки бумаги о плоскую ровную поверхность, чтобы выровнять кромки листов бумаги.

Перезагружайте отпечатки так, как рекомендовано. В противном случае может замяться бумага или неправильно расположиться поле переплета.

В случае замятия бумаги см. раздел Бумага не подается правильно.

| После перезагрузки бумаги нажмите на кнопку Resume (Продолжить) для печати четных страниц.

| По окончании печати согните листы и скрепите их вместе с помощью степлера или другим способом.

[К началу]

## Изменение параметра Multi-Page (Многостраничность)

После включения опции Multi-Page (Многостраничность) вы можете сделать выбор между опциями N-up и Poster (Плакат). Смотрите ниже соответствующий раздел.

[К началу]

## Изменение параметра N-up

Включите опцию N-up в группе параметров Multi-Page (Многостраничность) на закладке Layout (Макет) для распечатки по две или четыре страницы документа на одном листе бумаги.

Для печати более одной страницы на одном листе бумаги вам необходимо сделать следующие установки:

2 Pages (2 страницы) 4 Pages (4 страницы) | Распечатываются две или четыре страницы документа на одном листе бумаги.
Page Order (Порядок страниц) | Открывает диалоговое окно Print Layout (Макет печати), где можно задать порядок, в котором будут распечатываться страницы на листе бумаги. Некоторые установки могут быть недоступными, что зависит от выбора опции в группе параметров Orientation (Ориентации) на закладке Paper (Бумага).
Print page frames (Печать границы) | Позволяет напечатать на листе бумаги рамку вокруг каждой страницы.

[К началу]

## Изменение параметра Poster (Плакат)

Функция Poster printing (Печать плаката) позволяет печатать изображения плакатного размера, путем печати плакатного изображения на нескольких листах бумаги.

Нажмите на кнопку Settings (Установки), чтобы выбрать способ печати плаката. Откроется диалоговое окно Poster Settings (Установки для плаката).

Вы можете выбрать следующие установки:

Print Cutting Guides (Печать линий обреза) | Включите опцию, чтобы активизировать функцию печати линий обреза.
Overlapping Alignment Marks (Накладывающиеся установочные метки) | Изображения немного перекрываются и печатаются установочные метки, чтобы по ним могли быть более точно совмещены отдельные части изображения.
Trim Lines (Линии обрезки) | На изображениях печатаются разделительные линии, показывающие места обреза страниц.

При желании распечатать только несколько фрагментов, не распечатывая всего плаката, щелкните на фрагментах, которые вы не хотите распечатывать, и потом нажмите на кнопку OK для закрытия диалогового окна Poster Settings (Установки для плаката).

### Как собрать плакат из отпечатков

Здесь дан пример того, как собирается плакат из 4 отпечатков. Смотрите также поясняющие текст рисунки.

| Обрежьте поле листа 1 вдоль прямой, соединяющей установочные метки, как показано на рисунке.

| Положите лист 1 на лист 2 и совместите крестообразные метки на обоих листах, затем временно склейте их липкой лентой с задней стороны.

| Обрежьте склеенные липкой лентой листы вдоль прямой, соединяющей установочные метки.

| Совместите листы по установочным меткам и склейте их липкой лентой с задней стороны.

| Повторите действия пунктов 1-4, чтобы также соединить листы 3 и 4.

| Повторите действия пунктов 1-4, чтобы склеить липкой лентой верхние и нижние кромки листов бумаги.

| Отрежьте оставшиеся поля.

| Предупреждение:

Будьте осторожны при использовании режущих инструментов.

[К началу]

## Изменение параметра Watermark (Водяной знак)

Выберите необходимый водяной знак из списка Watermark (Водяной знак) на закладке Layout (Макет), и затем нажмите на кнопку Settings (Параметры).

Вы также можете добавить собственные текстовые или изобразительные водяные знаки в список Watermark (Водяные знаки). Для добавления водяного знака нажмите на кнопку Add/Del (Добавить/Удалить). Появится следующее диалоговое окно.

Смотрите ниже соответствующий раздел для завершения создания своего пользовательского водяного знака.

### Создание графического водяного знака

Выполните следующие действия для создания графического водяного знака.

| Выберите опцию BMP.

| Нажмите на кнопку Browse (Обзор) для выбора файла точечной графики, который вы хотите использовать, затем нажмите на кнопку OK.

| Введите с клавиатуры имя для своего водяного знака в окне Name (Имя) и потом нажмите на кнопку Save (Сохранить). Нажмите на кнопку OK для возврата на закладку Layout (Макет).

### Создание текстового водяного знака

Выполните следующие действия для создания текстового водяного знака.

| Выберите опцию Text (Текст).

| Введите текст водяного знака в текстовом поле. Введенный текст будет одновременно именем для вашего водяного знака.

| При желании изменить имя водяного знака введите с клавиатуры новое имя в окне Name (Имя), затем нажмите на кнопку Save (Сохранить). Нажмите на кнопку OK для возврата на закладку Layout (Макет).

### Изменение параметра Watermark (Водяной знак)

Выполните следующие действия для задания установок для водяного знака.

| Выберите нужный водяной знак в раскрывающемся списке Watermark (Водяной знак) на закладке Layout (Макет).

| Нажмите на кнопку Settings (Параметры). Появится следующее диалоговое окно.

| Убедитесь в том, что выбран соответствующий водяной знак в раскрывающемся списке Watermark (Водяной знак), затем задайте установки Color (Цвет), Position (Расположение), Density (Насыщенность), Size (Размеры), Font (Шрифт), Font Style (Гарнитура шрифта) и Angle (Угол наклона). Подробности смотрите в оперативной справке. Сделанные установки отобразятся на экране монитора в левой части диалогового окна.

| Выполнив установки, нажмите на кнопку OK.

[К началу]

Предыдущая | Следующая