Возможности принтера

# Двухсторонняя печать

> Стандартная двухсторонняя печать
> Двухсторонняя печать Folded Booklet (Буклет)

Принтер EPSON Stylus Photo 925 поддерживает режим двухсторонней печати. Имеются два способа двухсторонней печати. Стандартная двухсторонняя печать позволяет вначале отпечатать нечетные страницы документа, затем загрузить отпечатанные листы снова в принтер и напечать четные страницы на обратной стороне листа. Двухсторонняя печать Folded Booklet (Буклет) позволяет изготовлять односгибные буклеты. Смотрите ниже соответствующий раздел.

| Примечание:

Режим двухсторонней печати недоступен при обращении к принтеру по сети и использовании сетевого принтера общего доступа.

При двухсторонней печати в зависимости от типа носителя в автоподатчик можно загружать до 30 листов бумаги.

Используйте носители только тех типов, которые подходят для двухсторонней печати. В противном случае качество печати может снизиться.

В зависимости от типа бумаги и количества чернил, расходуемых на печать текста и изображения, чернила могут проступать с другой стороны листа бумаги.

В режиме двухсторонней печати чернила могут смазываться.

## Стандартная двухсторонняя печать

Для стандартной двухсторонней печати, выполните следующие действия.

| Откройте диалоговое окно драйвера принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows

| Доступ к программному обеспечению принтера в Macintosh

| На закладке Paper (Бумага) (Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh), выберите нужный пункт в раскрывающемся списке Paper Source (Источник бумаги) и Paper Size (Размер бумаги).

| На закладке Main (Главное) (Windows) или в диалоговом окне Print (Печать) (Macintosh), выберите в раскрывающемся списке Media Type (Тип носителя) пункт, соответствующий типу носителя, который вы хотите использовать.

| Включите опцию Double-Sided Printing (Двухсторонняя печать) на закладке Layout (Макет) (Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh).

| Нажмите на кнопку Margins (Поля). Появится следующее диалоговое окно.

| Задайте положение поля переплета на бумаге. Можно сделать выбор между Left (Слева), Top (Сверху) и Right (Справа).

| Задайте ширину поля переплета, введя нужную величину в текстовом окне Binding Margin (Поле переплета). Можно задать ширину поля размером от 3 мм до 30 мм.

|  | Примечание:

Фактический размер поля переплета может колебаться в зависимости от используемого приложения. Проэкспериментируйте, используя разные значения поля переплета, перед печатью всего документа.

| Нажмите на кнопку OK для возврата на закладку Layout (Макет) (Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh). Затем нажмите на кнопку OK для сохранения сделанных установок.

| Загрузите бумагу в автоподатчик листов, потом отправьте задание на печать из используемого приложения. Во время печати нечетных страниц на экране появятся указания, объясняющие как напечатать четные страницы.

| Загрузка листовой бумаги

| Следуйте указаниям на экране по перезагрузке бумаги или перезагрузите бумагу, как показано ниже на рисунке.

|  | Примечание:

Бумага может скручиваться во время печати в зависимости от количества чернил, используемых для печати текста и изображений. Если это будет происходить, немного скручивайте листы в обратную сторону перед загрузкой в принтер.

Постучите торцем стопки бумаги о плоскую ровную поверхность, чтобы выровнять кромки листов бумаги.

Перезагружайте отпечатки так, как рекомендовано. В противном случае может замяться бумага или неправильно расположиться поле переплета.

В случае замятия бумаги см. раздел Бумага подается неправильно.

| После перезагрузки бумаги нажмите на кнопку Resume (Продолжить) для печати четных страниц.

[К началу]

## Двухсторонняя печать Folded Booklet (Буклет)

Можно также изготовлять односгибные буклеты, используя функцию двухсторонней печати. При печатии буклета принтер вначале печатает страницы, располагающиеся снаружи (после сгиба бумаги). Внутренние страницы буклета могут быть отпечатаны после перезагрузки бумаги в принтер, как показано ниже на рисунке.

Односгибный буклет

| : Поле переплета

Буклет может быть создан путем печати страницы 1 и 4 документа на первом листе бумаги, страницы 5 и 8 на втором листе бумаги и страницы 9 и 12 на третьем листе бумаги. После перезагрузки отпечатков в автоподатчик листов принтер будет затем печатать страницы 2 и 3 на обратной стороне первого листа бумаги, страницы 6 и 7 на обратной стороне второго листа бумаги и страницы 10 и 11 на обратной стороне третьего листа бумаги. После окончания печатания можно согнуть каждый лист бумаги и соединить их вместе в буклет.

Выполните следующие действия для создания буклета, как описано выше.

| Откройте диалоговое окно драйвера принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows

| Доступ к программному обеспечению принтера в Macintosh

| На закладке Paper (Бумага) (Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh), выберите нужный пункт в раскрывающемся списке Paper Source (Источник бумаги) и Paper Size (Размер бумаги).

| На закладке Main (Главное) (Windows) или в диалоговом окне Print (Печать) (Macintosh), выберите в раскрывающемся списке Media Type (Тип носителя) пункт, соответствующий типу носителя, который вы хотите использовать.

| Включите опцию Double-Sided Printing (Двухсторонняя печать) на закладке Layout (Макет) (Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh).

| Нажмите на кнопку Margins (Поля). Появится диалоговое окно Margins (Поля).

| Задайте положение поля переплета на бумаге. Можно сделать выбор между Left (Слева), Top (Сверху) и Right (Справа).

|  | Примечание:

Когда выбрана опция Portrait (Книжная) в группе параметров Orientation (Ориентация) на закладке Main (Главное) (Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh), доступны положения поля переплета Left (Слева) или Right (Справа). Положение поля переплета Top (Сверху) доступно, когда выбрана опция Landscape (Альбомная) в группе параметров Orientation (Ориентация).

| Задайте ширину поля переплета, введя нужную величину в текстовом окне Binding Margin (Поле переплета). Можно задать ширину поля размером от 3 мм до 30 мм. Поля с такой шириной будут оставлены по обеим сторонам сгиба. Например, задано 10 мм, то будет оставлено поле шириной 20 мм (то есть по 10 мм с каждой стороны сгиба).

Ориентация Portrait (Книжная) | Ориентация Landscape (Альбомная)

| : Ребро сгиба

| : Поле

| Нажмите на кнопку OK для возврата на закладку Layout (Макет) (Windows) или в диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh). Затем нажмите на кнопку OK, чтобы сохранить свои установки.

| Проверьте, что бумага загружена в автоподатчик листов и отправьте задание на печать из используемого приложения.

| Загрузка листовой бумаги

| Во время печати принтером нечетных страниц на экране появятся указания, объясняющие как печатать четные страницы. Следуйте указаниям на экране по перезагрузке бумаги или перезагрузите бумагу, как показано на рисунке в предыдущем разделе Стандартная двухсторонняя печать.

|  | Примечание:

Бумага может скручиваться во время печати в зависимости от количества чернил, используемых для печати текста и изображений. Если это будет происходить, то немного скручивайте листы в обратную сторону перед загрузкой в принтер.

Постучите торцем стопки бумаги о плоскую ровную поверхность, чтобы выровнять кромки листов бумаги.

Перезагружайте отпечатки так, как рекомендовано. В противном случае может замяться бумага или неправильно расположиться поле переплета.

В случае замятия бумаги см. раздел Бумага подается неправильно.

| После перезагрузки бумаги нажмите на кнопку Resume (Продолжить) для печати четных страниц.

| По завершении печати согните листы и скрепите их вместе скобами с помощью степлера или другим способом.

[К началу]

Предыдущая | Следующая