Возможности принтера

# Печать на конвертах

> Загрузка конвертов
> Печать на конвертах

Во время печати на конвертах обращайте внимание на следующее:

- Можно закладывать одновременно до 10 конвертов на подставку автоподатчика листов.

|  | Примечание:

Качество фальцовки и толщина конвертов сильно различаются. Если общая толщина стопки конвертов превышает 10 мм, то перед загрузкой расправьте каждый конверт. Если качество печати ухудшается в случае закладки конвертов стопкой, то загружайте по одному конверту.

- Закладывайте конверты узкой кромкой вперед с открывающимся клапаном на левой стороне, как показано на рисунке.

- Не используйте мятых или загнутых конвертов.

- Обязательно распрямляйте клапаны конвертов перед загрузкой.

- Не применяйте очень тонких конвертов, поскольку они могут свернуться во время печати.

A: | Минимальное верхнее поле составляет 3,0 мм.
B-L: | Минимальное левое поле составляет 3,0 мм.
B-R: | Минимальное правое поле составляет 3,0 мм.
C: | Минимальное нижнее поле составляет 14 мм.
: | Вы можете уменьшить минимальное нижнее поле до 3 мм, включив опцию Maximum (Максимальная) в группе параметров Printable Area (Область печати) на вкладке Paper (Бумага) программного обеспечения принтера (Windows) или диалогового окна Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh). Однако качество печати может ухудшиться в зоне расширения области печати.

## Загрузка конвертов

Смотрите раздел ниже.

| Загрузка конвертов

[К началу]

## Печать на конвертах

| Откройте диалоговое окно драйвера принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows

| Доступ к программному обеспечению принтера в Macintosh

| Выберите необходимый размер конверта из числа доступных в раскрывающемся списке Paper Size (Размер бумаги) на вкладке Paper (Бумага) (Windows) или диалогового окна Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh).

| Установите горизонтальную Landscape (Альбомная) ориентацию страницы.

| Выберите пункт Plain Paper (Простая бумага) в раскрывающемся списке Media Type (Тип носителя) на вкладке Main (Главное) (Windows) или диалогового окна Print (Печать) (Macintosh).

| Нажмите на кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно настройки драйвера.

| Распечатайте свои данные.

[К началу]

Предыдущая