Как сделать / Замена чернильных картриджей

# Замена чернильного картриджа

> Использование кнопок панели управления

В данном принтере используются чернильные картриджи, оснащаемые микросхемами. Микросхема контролирует с высокой точностью количество использованных чернил в каждом картридже. Даже если чернильный картридж будет удален из принтера и позднее снова будет установлен на него, то все содержащиеся в нем чернила могут быть полностью использованы. Однако учитывайте, что каждый раз при установке картриджа расходуется некоторая часть чернил, поскольку принтер автоматически проверяет его.

## Использование кнопок панели управления

Вы можете заменить чернильные картриджи, используя панель управления принтера или утилиту Status Monitor. О порядке замены чернильного картриджа с помощью кнопки Maintenance (Техобслуживание) на панели управления принтера читайте дальше в этом разделе. О замене чернильного картриджа или проверке уровня чернил с помощью утилиты Status Monitor или экрана жидкокристаллического дисплея смотрите раздел Использование утилиты Status Monitor.

| Предупреждение:

Храните чернильные картриджи в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям пить чернила или играть с чернильными картриджами.

Будьте осторожны при обращении с использованными чернильными картриджами, поскольку некоторое количество чернил может оставаться вокруг отверстия подачи чернил. Если чернила попали на кожу, то пораженную область тщательно промойте водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их обильно водой. Если после тщательной промывки глаз водой остаются дискомфорт или проблемы со зрением, то немедленно обращайтесь к врачу.

| Предостережение:

Компания EPSON рекомендует использовать оригинальные чернильные картриджи EPSON. Другие картриджи, не производимые компанией EPSON, могут вызвать повреждения принтера, на которые не распространяются гарантийные обязательства компании EPSON.

Оставляйте старый картридж установленным в принтере до момента его замены новым. В противном случае чернила, остающиеся в дюзах печатающей головки, могут высохнуть и закупорить каналы подачи чернил.

Не заправляйте повторно чернильные картриджи. Принтером ведется учет остающихся чернил с помощью микросхемы на чернильном картридже. В случае повторной заправки картриджа информация об объеме оставшихся чернил микросхемой не будет изменена и таким образом количество чернил, доступных для использования, не изменится.

| Примечание:

Вы не сможете печатать, когда один из чернильных картриджей пустой, даже если при этом другие картриджи еще заполнены чернилами. Перед началом печати замените пустой чернильный картридж.

Помимо использования в процессе печати документов, чернила расходуются во время прочистки печатающей головки и цикла самоочистки, который выполняется при включении принтера и заправки системы подачи чернил после установки чернильного картриджа в принтер.

Если вы будете заменять чернильные картриджи, когда в принтер загружена рулонная бумага, то бумага может запачкаться чернилами.

Дополнительную информацию о чернильных картриджах смотрите в разделе Обращение с чернильными картриджами.

| Проверьте, что принтер включен и не печатает, затем откройте крышку принтера.

|  | Примечание:

Вы можете определить состояние принтера по показаниям жидкокристаллического дисплея. Часть значка черного или цветного чернильного картриджа, высвечиваемого на экране жидкокристаллического дисплея, мигает, когда остается мало чернил. Когда чернил нет, мигает весь значок чернильного картриджа и сообщение об этом выводится на экран.

| Проверьте, что сообщение "Ink out" (Нет чернил) высвечивается на экране жидкокристаллического дисплея, и нажмите на кнопку Maintenance (Техобслуживание). Такое сообщение не выводится на экран, если в картриджах остается некоторая часть чернил. В этом случае нажмите на кнопку Maintenance (Техобслуживание). Проверьте, что выбран пункт Ink Cartridge Replacement (Замена чернильного картриджа) и нажмите на кнопку Select (Выбрать). О том, как определить, какой картридж нуждается в замене, см. раздел Проверка подачи чернил.

| Следуйте указаниям на экране и потом нажмите на кнопку Custom 1 (Пользовательская 1). Чернильный картридж медленно переместится в положение замены.

|  | Предостережение:

Не смещайте печатающую головку рукой, так как этим можно повредить принтер. Всегда нажимайте на кнопку Maintenance (Техобслуживание), чтобы сместить печатающую головку.

| Поднимите насколько возможно вверх прижимную планку чернильного картриджа. Извлеките картридж из принтера. Если картридж пустой, то утилизируйте его в установленном порядке. Не разбирайте использованный чернильный картридж и не пытайтесь его повторно заправить.

|  | Предупреждение:

Если чернила попали на кожу рук, тщательно смойте их водой с мылом. В случае поражения глаз чернилами немедленно промойте глаза обильно водой. Если после тщательной промывки глаз водой остаются дискомфорт или проблемы со зрением, то немедленно обращайтесь к врачу.

| Выньте новый чернильный картридж из защитной упаковки и затем оторвите только желтую герметизирующую пленку. Не касайтесь зеленой пластины микросхемы на боковине картриджа.

|  | Предостережение:

Вы должны удалить желтую защитную пленку с картриджа перед его установкой, иначе картридж станет непригодным и вы не сможете печатать.

Если чернильный картридж случайно установлен в принтер без удаления желтой защитной пленки, то его необходимо вынуть и на его место установить новый. Подготовьте к установке новый чернильный картридж, удалив с него желтую защитную пленку, затем установите картридж в принтер.

Не удаляйте синий кусок защитной пленки сверху картриджа, иначе печатающая головка может закупорится и перестать печатать.

Не удаляйте защитную пленку со дна картриджа, чтобы не вызвать утечки чернил.

Не удаляйте зеленую микросхему с боковины картриджа. Если вы установите чернильный картридж без микросхемы, то принтер может быть поврежден.

Не касайтесь зеленой пластины микросхемы сбоку картриджа, иначе нормальная работа принтера и печать могут стать невозможными.

| Расположите лапки картриджа так, чтобы они упирались на выступы основания раскрытой прижимной планки. Надавите на прижимную планку, чтобы она жестко зафиксировалась на месте. Обратите внимание на то, чтобы лапки картриджа не оказались ниже выступов у основания раскрытой прижимной планки.

|  | Предостережение:

После того, как вы удалите чернильный картридж из принтера, немедленно установите новый картридж. При отсутствии картриджа чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут высохнуть и печатающая головка перестанет печатать.

| Нажмите на кнопку Custom 1 (Пользовательская 1). Принтер сместит печатающую головку и начнет заправку системы подачи чернил. По окончании процесса заправки принтер возвращает печатающую головку в ее исходное положение.

|  | Предостережение:

Индикатор хода прогресса высвечивается на экране жидкокристаллического дисплея, когда система подачи заправляется чернилами. Никогда не отключайте питание принтера до появления на экране сообщения о завершении операции. Иначе система подачи чернил заправится не полностью.

| Когда на экране дисплея появится сообщение "Ink cartridge replacement is complete" (Замена чернил завершена), нажмите на кнопку Custom 1 (Пользовательская 1).

| Закройте крышку принтера.

[К началу]

Предыдущая | Следующая