Возможности принтера

# Печать с установкой N-up

> Загрузка бумаги
> Установки драйвера
> Печать

Печать с установкой N-up позволяет распечатывать по две или четыре страницы на одном листе бумаги.

## Загрузка бумаги

Загрузите бумагу в принтер.

| Загрузка листовой бумаги

[К началу]

## Установки драйвера

| Откройте диалоговое окно драйвера принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows

| Доступ к программному обеспечению принтера в Macintosh

| На закладке Paper (Бумага) (Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh), выберите нужный пункт в раскрывающемся списке Paper Source (Источник бумаги) и Paper Size (Размер бумаги).

| На закладке Main (Главное) (Windows) или в диалоговом окне Print (Печать) (Macintosh), выберите в раскрывающемся списке Media Type (Тип носителя) пункт, соответствующий типу носителя, который вы хотите использовать.

| Установки Media Type (Тип носителя)

| Включите опцию Multi-Page (Многостраничность) на закладке Layout (Макет) (Windows) или в диалоговом окне Layout (Макет) (Macintosh). Затем включите опцию N-up.

| Для печати с включенной опцией N-up выполните следующие установки.

2 Pages (2 страницы) 4 Pages (4 страницы) | Распечатываются две или четыре страницы документа на одном листе бумаги.
Page Order (Порядок страниц) | Открывает диалоговое окно Print Layout (Макет печати), где можно задать порядок, в котором будут распечатываться страницы на листе бумаги. Некоторые установки могут быть недоступными, это зависит от выбора опции в группе параметров Orientation (Ориентация) на закладке Paper (Бумага).
Print page frames (Печать границы) | Позволяет напечатать рамку на листе бумаги вокруг каждой страницы.

### Для пользователей Mac OS X

Выберите пункт Layout (Макет) в раскрывающемся списке и включите опцию Multi-Page (Многостраничность), чтобы печатать по несколько страниц документа на одном листе бумаги.

Когда выбран пункт Layout (Макет), вы получаете доступ к следующим настройкам:

Pages per Sheet (Страниц на листе) | Распечатывается по несколько страниц документа на одном листе бумаги. Вы можете выбрать число страниц, равным 1, 2, 4, 6, 9 или 16.
Layout Direction (Ориентация макета) | Позволяет задать порядок, в котором будут печататься страницы на листе бумаги.
Border (Рамка) | Печатается рамка вокруг напечатанной страницы на каждом листе. Вы можете выбрать для данной установки значения None (Нет), Single hairline (Одиночная линия), Single thin line (Одиночная тонкая линия), Double hairline (Двойная линия) или Double thin line (Двойная тонкая линия).

| Нажмите на кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно драйвера.

|  | Примечание:

Пункт Layout (Макет) является стандартным для Mac OS X.

[К началу]

## Печать

После выполнения всех предшествующих пунктов отправляйте задание на печать.

[К началу]

Предыдущая | Следующая