Информация об изделии / Технические характеристики принтера

# Требования к компьютерной системе

> Использование принтера
> Использование оперативного руководства пользователя

## Использование принтера

Смотрите дальше в соответствующем разделе о минимально допустимых и рекомендуемых параметрах компьютерной системы, необходимой для использования данного принтера.

### Для IBM-совместимых компьютеров

Для подключения принтера к USB-порту необходим компьютер с установленной операционной системой® Windows® Millennium Edition, Windows® 98, Windows® XP или Windows® 2000, имеющий USB-порт, и принтер должен быть подключен через стандартный экранированный USB-кабель.

Компьютер должен соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к аппаратно-программному обеспечению.

Минимальная конфигурация | Рекомендуемая конфигурация
Процессор Pentium 150 МГц для Windows Me Процессор Pentium для Windows 98 Процессор Pentium 233 МГц для Windows XP Процессор Pentium 133 МГц для Windows 2000 | Процессор Pentium 300 МГц или выше
ОЗУ 16 Мбайт для Windows 98 ОЗУ 32 Мбайт для Windows Me ОЗУ 64 Мбайт для Windows XP и 2000 | ОЗУ 64 Мбайт или больше для Windows Me, 98 и 2000 ОЗУ 127 Мбайт или больше для Windows XP
Свободная память на жестком диске 20 Мбайт для Windows Me и 98 Свободная память на жестком диске 40 Мбайт для Windows 2000 Свободная память на жестком диске 50 Мбайт для Windows XP | Свободная память на жестком диске 50 Мбайт или больше для Windows Me и 98 Свободная память на жестком диске 100 Мбайт или больше для Windows XP и 2000
Монитор VGA для Windows Me, 98 и 2000 Монитор SVGA для Windows XP | Монитор VGA или улучшенный для Windows Me, 98 и 2000 Монитор SVGA или улучшенный для Windows XP

Поставщик компьютера может помочь обновить вашу аппаратную систему, если она не отвечает этим требованиям.

### Для компьютеров Macintosh

Для подключения данного принтера к компьютеру Apple® Macintosh® необходимо применять USB-кабель.

Компьютер должен соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к аппаратно-программному обеспечению.

Минимальная конфигурация | Рекомендуемая конфигурация
Mac OS 8.5.1 | Mac OS 8.5.1/ 8.6 / 9.X
Свободная память на жестком диске 14 Мбайт Свободная память на жестком диске 16 Мбайт при включении режима фоновой печати. | Свободная память на жестком диске 29 Мбайт или больше Свободная память на жестком диске 48 Мбайт или больше при включении режима фоновой печати.

Минимальная конфигурация | Рекомендуемая конфигурация
Mac OS X 10.1.2 | Mac OS X 10.1.2 или более поздняя
ОЗУ 128 Мбайт | ОЗУ 256 Мбайт или больше

| Примечание:

Объем доступной памяти колеблется в зависимости от числа и вида открытых программных приложений. Для пользователей Mac OS 8.5.1, 8.6 и 9.X, для того, чтобы узнать объем доступной памяти, выберите пункт About This Computer (О компьютере) и смотрите размер памяти (указан в килобайтах) в поле под заголовком "Largest Unused Block" (Наибольший неиспользованный блок) (1024 Кбайт = 1 Мбайт).

Для пользователей Mac OS X, выберите пункт About This Mac (О компьютере)в меню Apple.

Пользователям Mac OS 8.5.1, 8.6 и 9.x. Выше указаны потребности в памяти для печати на бумаге формата Letter. Эти потребности могут колебаться в зависимости от применяемого размера бумаги и вида используемого программного приложения, сложности документа, который вы намерены напечатать.

Помимо этих требований к аппаратной части и памяти также необходимо иметь свободную область на жестком диске объемом 20 Мбайт для установки программного обеспечения данного принтера. В процессе печати потребуется еще свободное пространство на жестком диске, примерно равное двойному объему файла, который будет распечатываться.

[К началу]

## Использование оперативного руководства пользователя

Смотрите ниже в соответствующем разделе о минимальных и рекомендуемых параметрах аппаратно-программного обеспечения компьютера, необходимых для использования оперативного руководства пользователя.

### Для IBM-совместимых компьютеров

Компьютерная система | Microsoft Windows® Millennium Edition, 98, XP или 2000
Процессор | Pentium 150 МГц (для Windows Me) Процессор Pentium МГц (для Windows 98) Pentium 133 МГц для Windows 2000 Pentium 233 МГц для Windows XP
ОЗУ | 16 Мбайт для Windows 98 32 Мбайт для Windows Me 64 Мбайт для Windows XP и 2000 64 Мбайт или больше рекомендуется для Windows 98,ME и 2000 128 Мбайт или больше рекомендуется для Windows XP
Свободная память на жестком диске | 8 Мбайт для установки оперативного руководства пользователя
Дисковод | Двухскоростной (рекомендуется не менее четырехскоростного)
Монитор | С разрешением 640 x 480 пиксель или 800 x 600 пиксель, с установкой High Color (16 бит) или True Color (32 бит)
Браузер | Web-браузер (рекомендуется не ниже Microsoft Internet Explorer 4.0)

### Для компьютеров Macintosh

Компьютерная система | Mac OS 8.5.1/8.6/9.x, Mac OS X 10.1.2 или более поздняя
ОЗУ | 16 Мбайт (рекомендуется не менее 32 Мбайт)
Свободная память на жестком диске | 8 Мбайт для установки оперативного руководства пользователя
Дисковод | Двухскоростной (рекомендуется не менее четырехскоростного)
Монитор | С разрешением 640 x 480 пиксель или 800 x 600 пиксель с установкой High Color (16 бит) или True Color (32 бит)
Браузер | Web-браузер (рекомендуется не ниже Microsoft Internet Explorer 4.0)

[К началу]

Предыдущая