Закрыть # Загрузка простой бумаги Выполните следующую процедуру загрузки простой бумаги в принтер.
| Опустите выходной лоток. Затем сдвиньте левую направляющую автоподатчика вправо настолько, чтобы расстояние между левой и правой боковыми направляющими немного превышало ширину листа бумаги.
| Распушите веером стопку бумаги, затем выравняйте кромки стопки легким постукиванием о плоскую поверхность.
| Заложите стопку бумаги на подставку печатной стороной вверх, упирая стопку кромкой в правый направляющий бортик автоподатчика. Затем придвиньте левую направляющую до упора в левый край стопки бумаги.
|  | Примечание:
Оставляйте достаточно пространства спереди принтера для полного выхода из него листов отпечатков.
Всегда закладывайте бумагу в автоподатчик узкой стороной листов вперед.
Проверьте, чтобы верхний лист стопки лежал ниже контрольной стрелки на внутренней стороне направляющей.
[К началу]
Закрыть