Информация об изделии / Технические характеристики принтера

# Встроенное устройство чтения карт памяти

Гнездо | Гнездо для карт памяти CompactFlash Type II | В соответствии со спецификациями CompactFlash+ и CompactFlash Specification 1.4
Гнездо для карт памяти SmartMedia | В соответствии со стандартом "SmartMedia Standard 2000"
Гнездо для карт памяти Memory Stick | В соответствии со стандартом Memory Stick Standard version 1.3
Используемые карты памяти | CompactFlash (которая поддерживает работу в режимах ввода/вывода данных) SmartMedia (максимальная емкость 128 Мбайт) Memory Stick MagicGate Memory Stick IBM Microdrive
Используемые рабочие напряжения | 5 В*, 3,3 В/5 В, 3,3 В Максимальный ток 500 мА

| * Устройство чтения карт памяти SmartMedia рабочее напряжение 5 В не обеспечивается.

[К началу]

Предыдущая | Следующая