Функции программного обеспечения принтера / Для пользователей Macintosh OS 8.5.1, 8.6 и 9.x

# Использование утилит принтера

> Утилита EPSON StatusMonitor
> Утилита Nozzle Check (Проверка дюз)
> Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки)
> Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)
> Утилита Printer and option information (Информация о принтере и дополнительных устройствах)
> Конфигурация

Утилиты принтера EPSON дают возможность проверять текущее состояние принтера и выполнять некоторые процедуры по обслуживанию принтера прямо с экрана монитора.

Чтобы воспользоваться утилитами, вначале щелкните на командной кнопке со значком Utility (Утилита) в диалоговом окне Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы), а затем щелкните на кнопке той утилиты, какой вы хотите воспользоваться.

| Примечание:

Не используйте утилиты Nozzle Check (Проверка дюз), Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) или Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) во время печати, иначе отпечаток может испачкаться чернилами.

Смотрите ниже соответствующий раздел.

## Утилита EPSON StatusMonitor

Утилита StatusMonitor следит за состоянием принтера. При обнаружении ошибки в работе принтера утилита информирует вас об этом сообщением об ошибке.

С помощью этой утилиты можно также проверять перед печатью, сколько осталось чернил в картриджах.

Чтобы воспользоваться утилитой StatusMonitor щелкните на кнопке EPSON StatusMonitor в диалоговом окне Utility (Утилита). Подробности смотрите в разделе Использование утилиты EPSON StatusMonitor.

[К началу]

## Утилита Nozzle Check (Проверка дюз)

Утилита Nozzle Check (Проверка дюз) проверяет работоспособность дюз печатающей головки. Если в результате проверки вы установите, что дюзы печатающей головки нуждаются в прочистке, то запустите утилиту Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) непосредственно из диалогового окна утилиты Nozzle Check (Проверка дюз). Подробности см. в разделе Проверка дюз печатающей головки.

[К началу]

## Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки)

Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) управляет процедурой прочистки дюз печатающей головки. Дюзы печатающей головки необходимо прочищать, при снижении качества печати. Вначале воспользуйтесь утилитой Nozzle Check (Проверка дюз), чтобы убедиться в необходимости прочистки. Вы можете запустить утилиту Nozzle Check (Проверка дюз) непосредственно из диалогового окна утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки). Подробности смотрите в разделе Прочистка печатающей головки.

[К началу]

## Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)

Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) управляет процедурой калибровки печатающей головки. Используйте эту утилиту при появлении разрывов при печати вертикальных линий. Следуйте указаниям на экране монитора при использовании этой утилиты.

[К началу]

## Утилита Printer and option information (Информация о принтере и дополнительных устройствах)

Эта утилита позволяет драйверу принтера проверять информацию о конфигурации принтера. Утилита также предоставляет информацию, касающуюся определенных характеристик принтера, например, идентификационные данные принтера.

### Регулировка положения линии обреза при установке резака для автоматической обрезки рулонной бумаги

После установки резака обязательно отрегулируйте положение линии обреза, чтобы повысить точность ее расположения. Придерживайтесь процедуры, описанной в следующем разделе, чтобы отрегулировать положение линии обреза для автоматической обрезки рулонной бумаги.

| Примечание:

Перед выполнением следующего необходимо включить принтер и выбрать пункт Roll paper (Рулонная бумага).

Если вы хотите поддерживать точность положения линии обреза, то рекомендуется регулировать положение линии обреза при каждой смене типа и размера (ширины) рулонной бумаги.

| Подробности о выборе пункта Roll paper (Рулонная бумага) смотрите в разделе Загрузка рулонной бумаги.

| Щелкните на кнопке Auto Cutter Adjustment (Регулировка резака для автоматической обрезки). Откроется диалоговое окно Cut Position Alignment (Регулировка положения линии обреза).

| После проверки того, что пункт Roll paper (Рулонная бумага) выбран, щелкните на кнопке Print (Печать). Распечатается и обрежется шаблон регулировки положения линии обреза.

| На отрезанном куске рулонной бумаге определите номер прямоугольника, в котором линия раздела цветов совпадает с общей средней горизонтальной разграничительной линией между разноцветными частями прямоугольников.

| Выберите номер прямоугольника, в котором линия обреза располагается наиболее точно посередине двухцветных прямоугольников. Щелкните на кнопке Finish (Готово), чтобы завершить регулировку.

[К началу]

## Configuration (Конфигурация)

Щелкните на этой кнопке, чтобы открыть диалоговое окно Configuration (Конфигурация), в котором вы можете изменить метод извещения вас утилитой StatusMonitor об изменениях в состоянии принтера. Подробности смотрите в разделе Выполнение конфигурационных установок.

[К началу]

Предыдущая | Следующая