Как сделать

# Чистка принтера

Для поддержания принтера в хорошем рабочем состоянии его необходимо тщательно чистить несколько раз в году, как описано ниже.

| Выньте из розетки сетевой кабель принтера.

| Удалите бумагу из автоподатчика листов.

| Используйте мягкую щетку для удаления пыли и грязи с автоподатчика листов.

| Если наружные поверхности корпуса принтера или внутренние поверхности автоподатчика листов загрязнены, то очистите их мягкой и чистой тканевой салфеткой, смоченной раствором мягкого моющего состава. При этом крышка принтера должна быть закрыта, чтобы вода не попала внутрь принтера.

| Если внутренние поверхности принтера случайно оказались испачканными чернилами, то удалите чернила увлажненной салфеткой.

| Предупреждение:

Соблюдайте осторожность, чтобы не соприкасаться с внутренними механизмами принтера.

| Предостережение:

Будьте внимательны, чтобы не удалить смазку с металлических частей в зоне перемещения каретки печатающей головки.

Никогда не используйте спирты и растворители для очистки поверхностей принтера; поскольку эти жидкости могут повредить корпус и другие детали принтера.

Не допускайте попадания воды на печатающий механизм и электронные компоненты принтера.

Не используйте жесткие щетки и абразивные терки.

Не напыляйте аэрозольные смазочные масла на внутренние части принтера. Непригодные масла могут повредить механизмы принтера. При необходимости смазывания механизмов проконсультируйтесь у дилера или пригласите для смазывания механизмов аттестованного мастера по техническому обслуживанию принтеров.

Используйте только сухую мягкую салфетку для очистки экрана жидкокристаллического дисплея на принтере и заказного монитора предварительного просмотра. Не используйте жидкие моющие средства и средства для химической очистки.

[К началу]

Предыдущая