Информация об изделии

# Детали принтера и функции панели управления

> Детали принтера
> Кнопки управления
> Панель управления

## Детали принтера

1. Подставка для бумаги: Поддерживает бумагу, заложенную в автоподатчик листов.

2. Автоподатчик листов: Содержит чистую бумагу и автоматически подает ее во время печати.

3. Крышка принтера: Закрывает печатающий механизм. Открывайте ее только на время установки или замены чернильных картриджей.

4. Выходной лоток: Принимает бумагу, выведенную из принтера.

5. Удлинитель выходного лотка: Поддерживает отпечатанные листы бумаги.

6. Боковые направляющие: Помогают подавать бумагу внутрь принтера без перекосов. Отрегулируйте положение левой направляющей по ширине бумаги.

7. Кнопка извлечения карты памяти: Нажмите на кнопку для извлечения карты памяти из гнезда для карт памяти CompactFlash Type II.

8. Гнездо для карт памяти SmartMedia: Используйте для загрузки карт памяти SmartMedia.

9. Гнездо для карт памяти Memory Stick: Используйте для загрузки карт памяти Memory Stick.

10. Гнездо для карт памяти CompactFlash Type II: Используйте для загрузки карт памяти CompactFlash или микронакопителя IBM Microdrive.

11. Световой индикатор гнезда для карт памяти SmartMedia: Подробности смотрите в разделе Световые индикаторы.

12. Световой индикатор гнезда для карт памяти Memory stick: Подробности смотрите в разделе Световые индикаторы.

13. Световой индикатор гнезда для карт памяти CompactFlash: Подробности смотрите в разделе Световые индикаторы.

1. Держатель рулонной бумаги: Крепится к принтеру и содержит рулонную бумагу.

2. Разъем USB-интерфейсного кабеля: Используется для подключения USB-интерфейсного кабеля между системным блоком компьютера и принтером.

3. USB-разъем для подключения внешнего устройства для считывания данных с архивного накопителя: Используется для подключения к принтеру внешнего устройства хранения данных.

4. Разъем для подключения кабеля монитора предварительного просмотра: Используется для подключения заказного монитора предварительного просмотра.

5. Регулировочный рычаг: Установите рычаг в положение , если чернила смазываются на документе при использовании толстой бумаги или конвертов.

6. Гнездо для установки монитора предварительного просмотра: Используется для закрепления заказного монитора предварительного просмотра.

1. Прижимные планки чернильных картриджей: Удерживают чернильные картриджи на месте. Открывайте только при установке или замене чернильных картриджей.

2. Печатающая головка: Напыляет чернила на носитель.

3. Панель управления: Служит для управления различными функциями принтера. Подробности см. в следующем разделе.

4. Экран жидкокристаллического дисплея: Используется для выполнения установок при печати данных непосредственно с карты памяти.

[К началу]

## Кнопки управления

Кнопка | Назначение
Power (Сеть) | Включает и выключает принтер.
Maintenance (Техобслуживание) | Удаляет сообщения о перечисленных ниже ошибках или на экран выводится указание. No ink (Нет чернил) No ink cartridge/abnormality (Нет чернильных картриджей/Неисправность) No paper (Нет бумаги)[только для листовой бумаги] Paper jam (Заклинена бумага) Выполняет роль утилиты Ink Cartridge Replacement (Замена чернильного картриджа). Выводит на экран меню Advanced Settings (Расширенные установки), когда световой индикатор Maintenance (Техобслуживание) не горит.
Roll paper (Pулонная бумага) | Загружает или выводит рулонную бумагу. Обрезает и выводит рулонную бумагу по окончании печати задания, затем сматывает рулонную бумагу до занятия кромкой бумаги положения начала печати. При удержании в нажатом положении дольше 3 секунд рулонная бумага сматывается в обратном направлении до положения, в котором ее можно легко удалить из автоподатчика. Распечатывается шаблон проверки дюз при нажатии на кнопку на включенном принтере.

[К началу]

## Панель управления

1. Экран жидкокристаллического дисплея: Показывает параметры и установки, которые вы можете изменять с помощью кнопок на панели управления.

2. Кнопки управления курсором: Перемещают курсор по экрану жидкокристаллического дисплея. Увеличивают и уменьшают вводимые числа.

3.Кнопка Back (Назад): Возвращает в главное меню.

4. Кнопка Select (Выбрать): Выбираются устанавливаемые параметры.

5. Пользовательские кнопки: Сохраняются текущие установки на экране жидкокристаллического дисплея при удержании в нажатом состоянии дольше 2 секунд. Сохраненные установки загружаются при нажатии на кнопку.

6. Кнопка Cancel (Отмена): Отменяются операции печати или установки, заданные на экране жидкокристаллического дисплея.

7. Кнопка Print (Печать): Запускает печать с установками, выбранными с помощью кнопок на панели управления.

8. Световой индикатор Maintenance (Техобслуживание): Горит непрерывно или мигает, когда происходит ошибка. Смотрите описание ошибки на экране жидкокристаллического дисплея.

9. Кнопка Maintenance (Техобслуживание): Подробности смотрите в разделе Кнопки управления.

10. Кнопка Roll paper (Рулонная бумага): Подробности смотрите в разделе Кнопки управления.

11. Кнопка Power (Сеть): Подробности смотрите в разделе Кнопки управления.

| Примечание:

Кнопки панели управления воздействуют только на печать данных непосредственно с карты памяти.

### Световые индикаторы

Световой индикатор | Описание
Maintenance (Техобслуживание) | Горит непрерывно или мигает, когда происходит ошибка. Смотрите описание ошибки на экране жидкокристаллического дисплея.
Гнезда карты памяти SmartMedia | Горит непрерывно, когда карта памяти SmartMedia загружена в предназначенное для нее гнездо и устройство чтения включено. Мигает, когда принтер обращается к карте памяти SmartMedia.
Гнезда карты памяти Memory Stick | Горит непрерывно, когда карта памяти Memory stick загружена в предназначенное для нее гнездо и устройство чтения включено. Мигает, когда принтер обращается к карте памяти Memory stick.
Гнезда карты памяти CompactFlash | Горит непрерывно, когда карта памяти CompactFlash загружена предназначенное для нее гнездо и устройство чтения включено. Мигает, когда принтер обращается к карте памяти CompactFlash.

[К началу]

Следующая