Как сделать / Проверка состояния принтера и техобслуживание

# Прочистка печатающей головки

> Использование утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки)
> Использование кнопок панели управления

Когда обнаружите, что резко снизилась яркость печатаемого изображения или в нем отсутствуют некоторые точки, вы можете справиться с этими проблемами, прочистив печатающую головку, в результате чего чернила будут подаваться через дюзы без каких-либо нарушений.

Вы можете выполнить операцию прочистки печатающей головки с экрана монитора компьютера с помощью утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) программного обеспечения принтера или непосредственно с панели управления принтера, воспользовавшись расположенными на ней кнопками.

| Примечание:

При прочистке печатающей головки используются цветные и черные чернила. Для исключения неэкономного расходования чернил прочищайте печатающую головку, только когда качество печати ухудшается (например, когда нечеткие отпечатки, неправильная цветопередача или отсутствуют отдельные цвета).

Вначале используйте утилиту Nozzle Check (Проверка дюз) для получения подтверждения в необходимости прочистки печатающей головки. Это позволит вам сэкономить чернила.

Вы не сможете прочистить печатающую головку, если на экране жидкокристаллического дисплея будет сообщение "Ink end" (Чернила закончились) и будет мигать значок Ink (Чернила). В этом случае вначале замените соответствующий чернильный картридж.

Не запускайте утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) или Nozzle Check (Проверка дюз) во время печати, иначе ваш отпечаток может быть испачкан чернилами.

## Использование утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки)

Информацию об использовании утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) смотрите ниже в соответствующем разделе.

### Для пользователей Windows

Выполните следующие действия для прочистки печатающей головки с помощью утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Проверьте, что на экране жидкокристаллического дисплея нет никаких предупреждений или сообщений об ошибках.

|  | Примечание:

Вы не сможете прочистить печатающую головку, если на экране жидкокристаллического дисплея будет сообщение "Ink end" (Чернила закончились) и будет мигать значок Ink (Чернила). В этом случае вначале замените соответствующий чернильный картридж.

| Доступ к программному обеспечению принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows

| Щелкните на вкладке Utility (Сервис), затем щелкните на кнопке Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Выполняйте указания с экрана.

> Световой индикатор процесса будет мигать во время выполнения принтером цикла очистки. Для проведения полного цикла очистки требуется около тридцати секунд.

|  | Предостережение:

Никогда не отключайте питание принтера, когда индикатор хода прогресса высвечивается на экране жидкокристаллического дисплея. Выполнение этого может повредить принтер.

| Когда световой индикатор процесса прекратит мигать, щелкните на пункте Print nozzle check pattern (Печатать шаблон проверки дюз) в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка печатающей головки), чтобы убедиться в чистоте печатающей головки и остановить цикл очистки.

Ниже даны образцы шаблонов проверки состояния дюз:

| Удовлетворительный образец

| Дюзы печатающей головки требуют очистки

Если вы обнаружите в шаблоне отсутствие некоторых сегментов в контрольных линиях, то вам необходимо повторить операцию прочистки печатающей головки и снова распечатать шаблон проверки состояния дюз.

Если качество печати не улучшится после четырех- или пятикратного повторения этой процедуры, то выключите принтер и не включайте его до утра следующего дня. Затем снова повторите операцию прочистки печатающей головки.

Если качество печати по-прежнему не улучшилось, то один или два чернильных картриджа, вероятно, устарели или повреждены и нуждаются в замене. О том, как заменить еще не опустевший чернильный картридж, смотрите в разделе Замена чернильного картриджа.

Если и после замены чернильных картриджей качество печати не повышается, то обратитесь за технической помощью к дилеру.

| Примечание:

Для поддержания качества печати рекомендуется включать принтер ежемесячно хотя бы на одну минуту.

### Для пользователей Macintosh

Выполните следующие действия для прочистки печатающей головки с помощью утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Проверьте, что никаких предупреждений или сообщений об ошибках нет на экране жидкокристаллического дисплея.

| Пользователи операционных систем Mac OS 8.5.1, 8.6 или 9.x для открытия программного обеспечения принтера щелкните на кнопке Utility (Утилита) и затем щелкните на кнопке Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

> Пользователи операционной системы Mac OS X дважды щелкните на значке EPSON Printer Utility в папке Application (Программы) на дисковом томе Macintosh HD (установка по умолчанию), выберите данный принтер, щелкните на кнопке OK в окне Printer List (Список принтеров) и затем щелкните на кнопке Head cleaning (Прочистка печатающей головки) в диалоговом окне Utility (Утилита).

| Выполняйте указания с экрана.

> На экране жидкокристаллического дисплея высвечивается индикатор хода прогресса во время выполнения принтером процесса чистки. Для совершения полного цикла очистки требуется около тридцати секунд.

|  | Предостережение:

Никогда не отключайте питание принтера, когда индикатор хода прогресса высвечивается на экране жидкокристаллического дисплея. Выполнение этого может повредить принтер.

| Когда световой индикатор процесса прекратит мигать, щелкните на кнопке Confirmation (Подтверждение) в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка печатающей головки), чтобы распечатать шаблон проверки дюз и остановить цикл очистки. Используйте шаблоны проверки дюз для подтверждения того, что печатающая головка чистая.

Если качество печати не улучшится после четырех- или пятикратного повторения этой процедуры, то выключите принтер и не включайте его до утра следующего дня. Затем снова повторите операцию прочистки печатающей головки.

Если качество печати по-прежнему не улучшилось, то один или два чернильных картриджа, вероятно, устарели или повреждены и нуждаются в замене. О том, как заменить чернильный картридж, см. раздел Замена чернильного картриджа.

Если и после замены чернильных картриджей качество печати не повышается, то обратитесь за технической помощью к дилеру.

| Примечание:

Для поддержания качества печати рекомендуется включать принтер ежемесячно хотя бы на одну минуту.

[К началу]

## Использование кнопок панели управления

Выполните следующие действия, чтобы прочистить печатающую головку, пользуясь кнопками панели управления.

| Проверьте, что никаких предупреждений или сообщений об ошибках нет на экране жидкокристаллического дисплея.

|  | Примечание:

Вы не сможете прочистить печатающую головку, если на экране жидкокристаллического дисплея будет сообщение "Ink end" (Чернила закончились) и будет мигать значок Ink (Чернила). В этом случае запустится процедура замены чернильного картриджа. Если вы не хотите заменять чернильный картридж в настоящий момент, то нажмите на кнопку Сustom 1 (Пользовательская 1) для возврата печатающей головки в ее исходное положение.

| Нажмите на кнопку Maintenance (Техобслуживание).

| Нажмите на кнопку , чтобы выбрать пункт Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) и нажмите на кнопку Select (Выбрать).

|  | Предостережение:

Никогда не отключайте питание принтера, когда индикатор хода прогресса высвечивается на экране жидкокристаллического дисплея. Выполнение этого может повредить принтер.

| Следуйте указаниям на экране жидкокристаллического дисплея и нажмите на кнопку Custom 1 (Пользовательская 1).

| Принтер начнет прочистку печатающей головки.

Если качество печати не улучшится после четырех- или пятикратного повторения этой процедуры, то выключите принтер и не включайте его до утра следующего дня. Затем снова повторите операцию прочистки печатающей головки.

Если качество печати по-прежнему не улучшилось, то один или два чернильных картриджа, вероятно, устарели или повреждены и нуждаются в замене. О том, как заменить еще не опустевший чернильный картридж, см. раздел Замена чернильного картриджа.

Если и после замены чернильных картриджей качество печати не повышается, то обратитесь за технической помощью к дилеру.

| Примечание:

Для поддержания качества печати рекомендуется включать принтер ежемесячно хотя бы на одну минуту.

[К началу]

Предыдущая | Следующая