Возможности принтера

# Печать на рулонной бумаге

> Обращение с рулонной бумагой
> Печать на рулонной бумаге

При использовании рулонной бумаги вы можете печатать непрерывные документы, а также панорамные фотоизображения.

## Обращение с рулонной бумагой

О загрузке листовой бумаги смотрите раздел ниже.

| Загрузка листовой бумаги

При использовании специальных носителей смотрите раздел ниже.

| Использование специальных носителей

[К началу]

## Печать на рулонной бумаге

Вы можете изменять поля на рулонной бумаге с помощью установок драйвера принтера. Для получения информации о печати без полей смотрите раздел ниже.
Печать без полей

В этом разделе вы узнаете о процедуре печати без полей на обеих сторонах отпечатка.

| Откройте диалоговое окно драйвера принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows

| Доступ к программному обеспечению принтера в Macintosh

| На закладке Paper (Бумага) (Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы), выберите пункт Roll Paper (Рулонная бумага) в раскрывающемся списке Paper Source (Источник бумаги) и в раскрывающемся списке Paper Size (Размер бумаги) пункт, который вы хотите использовать.

| На закладке Main (Главное) (Windows) или в диалоговом окне Print (Печать) (Macintosh), выберите в раскрывающемся списке Media Type (Тип носителя) пункт, соответствующий типу носителя, который вы хотите использовать.

| Параметры Media Type (Тип носителя)

| Выберите вертикальную Portrait (Книжная) или горизонтальную Landscape (Альбомная) ориентацию страницы.

| Измените опцию Roll Paper Option (Опции для рулонной бумаги) внизу закладки Paper (Бумага) на соответствующую рулонной бумаге.

> Выбирете опцию Cut Sheet Mode (Листовой режим) для печати данных стандартного размера. Выбирете опцию Banner Mode (Режим непрерывной печати) для печати длинных массивов данных.

| Нажмите на кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно настройки драйвера.

| Распечатайте свои данные.

| После окончания печати нажмите на кнопку Roll paper (Рулонная бумага), чтобы напечаталась линия обреза на расстоянии 12 мм от нижнего края области печати данных.

| Для печати следующего задания нажмите на кнопку Roll paper (Рулонная бумага), чтобы бумага подалась назад в позицию начала печати.

При выполнении предыдущих пунктов промежуток между страницами задавался равным 36 мм. Если вам не требуется такой промежуток, то не нажимайте на кнопку Roll paper (Рулонная бумага) при выполнении пункта 8, а сразу запустите печать следующего задания.

| Примечание:

После печати отпечатанные листы собираются стопкой на приподнятой части выходного лотка. Однако в зависимости от типа рулонной бумаги и степени ее скрученности отпечатанные листы могут неправильно собираться в стопку. Если это происходит, то рекомендуется снимать отпечатанную бумагу с выходного лотка сразу после ее выхода из принтера.

[К началу]

Предыдущая | Следующая