Как сделать

# Перевозка принтера

Если необходимо перевезти принтер в другое место, то тщательно подготовьте и упакуйте его, как описано ниже, используя сохраненные оригинальные коробку (или аналогичную, со стенками которой принтер плотно соприкасается) и упаковочные материалы. Выполните для этого следующие действия.

| Предостережение:

При хранении или перевозке принтера не наклоняйте его, не ставьте на бок и не переворачивайте. В противном случае чернила могут вытечь из картриджей.

Оставляйте чернильные картриджи, установленными в принтере. Снятие картриджей приведет к осушению печатающей головки и возможному отказу принтера.

| Откройте крышку принтера и убедитесь в том, что печатающая головка находится в исходном (крайнем правом) положении. Если нет, то включите принтер и подождите, пока печатающая головка займет исходное положение. Затем закройте крышку принтера и отсоедините его от сети.

| Отсоедините интерфейсный кабель от принтера.

| Выньте бумагу из автоподатчика листов и снимите подставку для бумаги.

| Вновь откройте крышку принтера. Надежно закрепите держатель чернильных картриджей, фиксатором из защитного материала, к стенке корпуса принтера лентой, как показано ниже на рисунке, затем закройте крышку принтера.

| Поднимите вверх выходной лоток.

| Прикройте оба торца принтера защитными вкладышами.

| Упакуйте принтер вместе с сетевым кабелем в его оригинальную коробку.

| Во время перевозки принтер должен занимать горизонтальное положение.

[К началу]

Предыдущая | Следующая