Как сделать

# Использование резака для автоматической обрезки рулонной бумаги

> Регулировка положения линии обреза для автоматической обрезки рулонной бумаги
> Использование резака для автоматической обрезки рулонной бумаги

## Регулировка положения линии обреза для автоматической обрезки рулонной бумаги

Обязательно отрегулируйте положение линии обреза, чтобы повысить точность ее положения. Выполните описанную в следующем разделе процедуру, чтобы отрегулировать положение линии обреза.

| Примечание:

Перед регулировкой положения линии обреза необходимо включить принтер и загрузить рулонную бумагу.

| Подробности о загрузке рулонной бумаги смотрите в разделе Загрузка рулонной бумаги.

Для поддержания точного положения линии обреза рекомендуется регулировать ее положение при каждой смене типа или размера (ширины) рулонной бумаги.

### Для пользователей Windows

| Пользователи Windows 2000, Me и 98 щелкните на пункте Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка), затем щелкните на пункте Printers (Принтеры), чтобы открыть папку Printer (Принтеры).

> Пользователи Windows XP щелкните последовательно на пунктах Start (Пуск), Control Panel (Панель управления), Printers and Other Hardware (Принтеры и другие аппаратные средства), Printers and Faxes (Принтеры и факсы), чтобы открыть папку Printers and Faxes (Принтеры и факсы).

| Пользователи Windows Me и 98 выберите значок принтера EPSON Stylus Photo 925, затем выберите пункт Properties (Свойства) в меню File (Файл).

> Пользователи Windows XP и 2000 выберите значок принтера EPSON Stylus Photo 925, затем выберите пункт Printing Preferences (Параметры печати) в меню File (Файл).

> Откроется программное обеспечение принтера.

| Щелкните на вкладке Utility (Сервис), затем выберите пункт Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах). Откроется диалоговое окно Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах).

| Щелкните на кнопке Auto Cutter Adjustment (Регулировка резака для автоматической обрезки). Откроется диалоговое окно Auto Cutter Adjustment (Регулировка резака для автоматической обрезки).

| После проверки загрузки рулонной бумаги щелкните на кнопке Print (Печать). Распечатается и обрежется шаблон проверки расположения линии обреза.

| На куске отрезанной рулонной бумаги определите номер прямоугольника, в котором линия раздела цветов совпадает с общей средней горизонтальной разграничительной линией между разноцветными частями прямоугольников.

| Укажите номер прямоугольника, который соответствует наиболее точному расположению линии обреза посередине двухцветных прямоугольников. Щелкните на пункте Finish (Готово), чтобы закончить регулировку.

### Для пользователей Macintosh

| Выберите пункт Print (Печать) в меню File (Файл) используемого программного приложения. Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Щелкните на кнопке со значком Utility (Утилита). Откроется диалоговое окно Utility (Утилита).

| Выберите пункт Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах). Откроется диалоговое окно Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах).

| Щелкните на кнопке Auto Cutter Adjustment (Регулировка резака для автоматической обрезки). Откроется диалоговое окно Auto Cutter Adjustment (Регулировка резака для автоматической обрезки).

| После проверки загрузки рулонной бумаги щелкните на кнопке Print (Печать). Распечатается и обрежется шаблон проверки расположения линии обреза.

| На отрезанном куске рулонной бумаги определите номер прямоугольника, в котором линия раздела цветов совпадает с общей средней горизонтальной разграничительной линией между разноцветными частями прямоугольников.

| Укажите номер прямоугольника, который соответствует наиболее точному расположению линии обреза посередине двухцветных прямоугольников. Щелкните на пункте Finish (Готово), чтобы закончить регулировку.

### Использование панели управления

| Нажмите на кнопку Maintenance (Техобслуживание) для вывода на экран меню Advanced Settings (Расширенные установки).

| Нажмите на кнопку , чтобы выбрать пункт Cutting Position Adjustment (Регулировка положения линии обреза) и нажмите на кнопку Select (Выбрать).

| Проверьте, что рулонная бумага загружена и нажмите на кнопку Custom 1 (Пользовательская 1).

> Распечатывается шаблон проверки расположения линии обреза и рулонная бумага автоматически обрезается.

| Просмотрите шаблон проверки расположения линии обреза и определите номер прямоугольника, в котором линия обреза наиболее точно совпадает с линией раздела двух разноцветных частей прямоугольника.

| Нажмите на кнопку или , чтобы расположить курсор напротив номера, определенного при выполнении пункта 4, а потом нажмите на кнопку Select (Выбрать).

[К началу]

## Использование резака для автоматической обрезки рулонной бумаги

Дальше описывается, как печатать на рулонной бумаге с применением резака. Следующие действия охватывают все этапы применения резака, начиная с настройки драйвера принтера и заканчивая собственно самой обрезкой бумаги.

### Для пользователей Windows

| Примечание:

При печати на рулонной бумаге вы не сможете установить флажки Reverse Order (Обратный порядок) или Rotate by 180° (Повернуть на 180°). Вы также не сможете выбрать опцию Maximum (Максимальная) или Centered (По центру) в группе параметров Printable Area (Область печати) или воспользоваться установками на вкладке Layout (Макет).

Не устранавливайте режим PhotoEnhance в программном обеспечении принтера, так как это может привести к появлению пробелов на отпечатках.

После загрузки рулонной бумаги в принтер выполните следующие действия, чтобы сконфигурировать программное обеспечение принтера для печати.

| Откройте в используемом программном приложении файл, который вы хотите напечатать.

| Войдите в программное обеспечение принтера из используемого программного приложения.

|  | Примечание:

Подробности о доступе к программному обеспечению принтера смотрите в руководстве для пользователя используемого программного приложения. В большинстве программных приложений вы можете выбрать пункт Print (Печать) непосредственно в меню File (Файл), затем войти в программное приложение принтера, щелкнув на кнопке Properties (Свойства).

| Щелкните на вкладке Paper (Бумага), выберите пункт Roll Paper (Рулонная бумага) в раскрывающемся списке Paper Source (Источник бумаги) и выберите соответствующий размер бумаги.

|  | Примечание:

Не выбирайте в программном обеспечении принтера пункт Sheet Feeder (Автоподатчик листовой бумаги) в раскрывающемся списке Paper Source (Источник бумаги), когда рулонная бумага загружена в автоподатчик листовой бумаги. В противном случае будет происходить ненужная подача бумаги после окончания распечатки каждого задания на печать. Если вы уже начали печатать и решили отменить задание на печать из программного приложения, то о том, как это сделать, смотрите в разделе Отмена печати. Подождите, пока принтер прекратит печатать и подавать бумагу. Обрежьте бумагу сзади принтера, затем выключите принтер. Из принтера выйдет оставшаяся в нем бумага.

| Выберите вид обрезки в раскрывающемся списке Auto Cut (Автоматическая обрезка).

> В раскрывающемся списке Auto Cut (Автоматическая обрезка) имеются следующие установки:

Not Cut (Без обрезки) | Никакого обреза резаком не производится. Щелкните на кнопке Roll paper (Рулонная бумага), чтобы обрезать рулонную бумагу.
Single Cut (Одиночный обрез) | Бумага обрезается по разделительной линии между изображениями (линии раздела между страницами). Однако положение линии обреза может быть немного смещено.
Double Cut (Двойной обрез) | Если был выбран пункт Single Cut (Одиночный обрез) и, к сожалению, без достаточного пробела в месте положения линии отреза, то выберите пункт Double Cut (Двойной обрез). В этом режиме пробел между изображениями увеличивается и бумага обрезается дважды внутри этого пробела. При двойном обрезе остается отрезок бумаги длиной 18 мм. Пункт Double Cut (Двойной обрез) доступен для выбора только при печати с установленным флажком No Margins (Без полей).

|  | Примечание:

Отрегулируйте положение линии обреза перед использованием резака. Подробности о регулировке резака для автоматической обрезки рулонной бумаги смотрите в разделе Регулировка положения линии обреза для автоматической обрезки рулонной бумаги.

Пункты раскрывающегося списка Auto Cut (Автоматическая обрезка) доступны для выбора после выбора пункта Roll Paper (Рулонная бумага) в раскрывающемся списке Paper Source (Источник бумаги).

| Выберите необходимые опции для рулонной бумаги внизу диалогового окна.

> Доступными опциями для рулонной бумаги являются следующие:

Banner Mode (Режим непрерывной печати) | Выбирайте этот режим при желании распечатать многостраничные данные как непрерывные данные на рулонной бумаге, а не на отдельных листах. В случае выбора данной опции флажок Save Roll Paper (Экономия рулонной бумаги) остается доступным для выбора.
Cut Sheet Mode (Листовой режим) | Выбирайте этот режим, когда хотите печатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не как непрерывные данные. В случае выбора данного режима флажок Print page frame (Печать границы) остается доступным для выбора.
Save roll paper (Экономия рулонной бумаги) | Устанавливайте этот флажок, когда не хотите, чтобы какая-та часть бумаги подавалась после распечатки данных. Этот флажок доступен, только когда выбраны пункт Not Cut (Не обрезать) и опция Banner Mode (Режим непрерывной печати).
Print page frame (Печать границы) | Устанавливайте этот флажок, чтобы печатать линию на рулонной бумаге между страницами многостраничного документа для показа места, в котором должна обрезаться бумага. Эта опция полезна, когда неясно, где должна закончиться страница и где должна обрезаться бумага после печати последней страницы. Данный флажок доступен, только когда выбраны пункт Not Cut (Не обрезать) и опция Cut Sheet Mode (Листовой режим).

| Переходите к вкладке Main (Главное) и выберите тип носителя.

| Щелкните на кнопке OK, чтобы закрыть программное обеспечение принтера и напечатать документ.

| При выполнении задания на печать дождитесь, когда принтер напечатает последнюю страницу и прекратит свою работу.

> Когда вы печатаете две или более страницы, каждый отпечаток автоматически обрезается, за исключением последней страницы.

> В случае печати только одной страницы отпечаток остается не обрезанным.

> Когда выбран пункт Not Cut (Не обрезать) в раскрывающемся списке Auto Cut (Автоматическая обрезка), бумага выводится из принтера без обрезания.

|  | Примечание:

При выборе пункта Double Cut (Двойной обрез) в раскрывающемся списке Auto Cut (Автоматическая обрезка) принтер печатает на бумаге с некоторым разделительным полем между страницами. Для того чтобы можно было обрезать страницы спереди и сзади, между ними оставляется пробел шириной 18 мм.

| Щелкните на кнопке Roll paper (Рулонная бумага) для того, чтобы обрезать последнюю страницу.

> Когда пункт Not Cut (Не обрезать) выбран в окне раскрывающегося списка Auto Cut (Автоматическая обрезка), бумага обрезается с полями по краям печатных изображений.

> После обрезки принтер подает конец рулонной бумаги обратно в позицию начала печати и начинает печататься следующее задание из очереди на печать (при наличии).

### Для пользователей Macintosh

| Примечание:

Описываемые в этом разделе действия, могут быть разными в зависимости от используемого программного приложения. Подробности смотрите в руководстве пользователя используемого программного приложения.

При печати на рулонной бумаге вы не можете установить флажки Reverse Order (Обратный порядок) или Rotate by 180° (Повернуть на 180°). Вы также не можете выбрать опции Maximum (Максимальная) или Centered (По центру) в группе параметров Printable Area (Область печати) или воспользоваться установками на вкладке Layout (Макет).

Не устанавливайте режим PhotoEnhance в программном обеспечении принтера, так как это может привести к появлению пробелов на отпечатках.

После загрузки рулонной бумаги в принтер проверьте, что принтер Stylus Photo 925 выбран в Chooser (Селекторе), прежде чем переходить к дальнейшему. Выполните следующие действия по конфигурированию программного обеспечения принтера для печати.

| Откройте в используемом программном приложении файл, который вы хотите напечатать.

| Войдите в программное обеспечение принтера.

|  | Примечание:

В большинстве программных приложений вы можете сделать это, выбрав пункт Page Setup (Параметры страницы) [или Print Setup (Параметры печати)]) в меню File (Файл).

| Выберите пункт Roll Paper (Рулонная бумага) в раскрывающемся списке Paper Source (Источник бумаги) и соответствующий пункт в раскрывающемся списке Paper Size (Размер бумаги). Вы можете выбрать предопределенный размер бумаги или создать свой пользовательский размер бумаги.

|  | Примечание:

Не выбирайте пункт Sheet Feeder (Автоподатчик листовой бумаги) в раскрывающемся списке Paper Source (Источник бумаги) в программном обеспечении принтера, когда рулонная бумага загружена в автоподатчик листовой бумаги. В противном случае будет происходить ненужная подача бумаги после окончания распечатки каждого задания на печать. Если вы уже начали печатать и решили отменить задание на печать из программного приложения, то о том, как это сделать, смотрите в разделе Отмена печати. Подождите, пока принтер прекратит печатать и подавать бумагу. Обрежьте бумагу сзади принтера, затем выключите принтер. Из принтера выйдет оставшаяся в нем бумага.

| Выберите вид обрезки в раскрывающемся списке Auto Cut (Автоматическая обрезка).

> В раскрывающемся списке Auto Cut (Автоматическая обрезка) имеются следующие пункты:

Not Cut (Без обрезки) | Никакого обреза резаком не производится. Щелкните на кнопке Roll paper (Рулонная бумага), чтобы обрезать рулонную бумагу.
Single Cut (Одиночный обрез) | Бумага обрезается по разделительной линии между изображениями (линии раздела между страницами). Однако положение линии обреза может быть немного смещено.
Double Cut (Двойной обрез) | Если был выбран пункт Single Cut (Одиночный обрез) и, к сожалению, без достаточного пробела в месте положения линии обреза, то выберите пункт Double Cut (Двойной обрез). В этом режиме пробел между изображениями увеличивается и бумага обрезается дважды внутри этого пробела. При двойном обрезе остается отрезок бумаги длиной 18 мм. Пункт Double Cut (Двойной обрез) доступен для выбора только при печати с установленным флажком No Margins (Без полей).

|  | Примечание:

Отрегулируйте положение линии обреза перед использованием резака. Подробности о регулировке резака для автоматической обрезки рулонной бумаги смотрите в разделе Регулировка положения линии обреза для автоматической обрезки рулонной бумаги.

Пункты раскрывающегося списка Auto Cut (Автоматическая обрезка) доступны для выбора после закрепления резака и выбора пункта Roll Paper (Рулонная бумага) в раскрывающемся списке Paper Source (Источник бумаги).

| При необходимости выполните другие установки. Подробности смотрите в нижележащей таблице. В конце щелкните на кнопке OK.

> Доступными опциями для рулонной бумаги являются следующие:

Banner Mode (Режим непрерывной печати) | Выбирайте этот режим при желании распечатать многостраничные данные как непрерывные данные на рулонной бумаге, а не на отдельных листах. В случае выбора данной опции флажок Save Roll Paper (Экономия рулонной бумаги) остается доступным для выбора.
Cut Sheet Mode (Листовой режим) | Выбирайте этот режим, когда хотите печатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не как непрерывные данные. В случае выбора данного режима флажок Print page frame (Печать границы) остается доступным для выбора.
Save roll paper (Экономия рулонной бумаги) | Устанавливайте этот флажок, когда не хотите, чтобы какая-та часть бумаги подавалась после распечатки данных. Этот флажок доступен, только когда выбран пункт Not Cut (Не обрезать) и опция Banner Mode (Режим непрерывной печати).
Print page frame (Печать границы) | Устанавливайте этот флажок, чтобы печатать разделительную линию на рулонной бумаге между страницами многостраничного документа для показа места, в котором должна обрезаться бумага. Эта функция полезна, когда неясно, где должна закончиться страница и где должна обрезаться бумага после печати последней страницы. Данная функция доступна, только когда выбраны пункт Not Cut (Не обрезать) и опция Cut Sheet Mode (Листовой режим).

| Выберите пункт Print (Печать) в меню File (Файл), чтобы открыть диалоговое окно Print (Печать).

| Выберите соответствующий пункт в раскрывающемся списке Media Type (Тип носителя), затем щелкните на кнопке Print (Печать), чтобы напечатать документ.

|  | Примечание:

Щелкните на командной кнопке со значком Preview (Предварительный просмотр), чтобы преобразовать кнопку Print (Печать) в кнопку Preview (Предварительный просмотр). Щелкните на кнопке Preview (Предварительный просмотр), чтобы увидеть предварительный вид будущего отпечатка.

| При выполнении задания на печать дождитесь, когда принтер напечатает последнюю страницу и прекратит свою работу.

> Когда вы печатаете две или более страницы, каждый отпечаток автоматически обрезается, за исключением последней страницы.

> В случае печати только одной страницы отпечаток остается не обрезанным.

> Когда выбран пункт Not Cut (Не обрезать) в раскрывающемся списке Auto Cut (Автоматическая обрезка), бумага выводится из принтера без обрезания.

|  | Примечание:

При выборе пункта Double Cut (Двойной обрез) в раскрывающемся списке Auto Cut (Автоматическая обрезка) принтер печатает на бумаге с некоторым разделительным полем между страницами. Для того чтобы можно было обрезать страницы спереди и сзади, между ними оставляется пробел шириной примерно 18 мм.

| Щелкните на кнопке Roll paper (Рулонная бумага) для того, чтобы обрезать последнюю страницу.

> Когда пункт Not Cut (Не обрезать) выбран в раскрывающемся списке Auto Cut (Автоматическая обрезка), бумага обрезается с полями по краям печатных изображений.

> После обрезки отпечатков принтер подает конец рулонной бумаги обратно в позицию начала печати и начинает печататься следующее задание из очереди на печать (при наличии).

[К началу]

Предыдущая | Следующая