Как сделать / Настройка принтера в сети

# Для пользователей Windows 2000 и XP

> Настройка принтера как общего
> Доступ к принтеру через сеть

В этом разделе сообщается, как настроить принтер, чтобы он был доступен пользователям с других компьютеров локальной сети.

| Примечание:

Этот раздел написан только для пользователей малых локальных сетей. Если вы работаете в большой сети и хотели бы использовать свой принтер совместно с другими пользователями сети, то обратитесь с этим вопросом к администратору сети.

Для установки программного обеспечения принтера в Windows 2000 необходимо войти в систему, используя учетную запись администратора (пользователя, который принадлежит к группе администраторов).

Для установки программного обеспечения принтера в Windows XP, необходимо войти в систему, используя учетную запись администратора компьютера. Вы не сможете установить программное обеспечение принтера, если войдете в систему, используя учетную запись пользователя с ограниченными правами. После установки Windows XP пользователь получает учетную запись администратора компьютера.

Изображения, приводимые дальше, относятся к Windows 2000.

Вначале вы должны установить принтер как общий на том компьютере, к которому он непосредственно подключен. Затем вы должны добавить информацию о принтере на каждом компьютере, который будет подключаться к нему через сеть.

## Настройка принтера как общего

Чтобы использовать принтер совместно с пользователями других компьютеров локальной сети, выполните следующие действия по конфигурации компьютера, к которому принтер непосредственно подключен.

| Примечание:

Изображения, приводимые дальше, относятся к Windows 2000.

| Пользователи Windows 2000 щелкните на кнопке Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка), затем щелкните на пункте Printers (Принтеры). Пользователи Windows XP щелкните на кнопке Start (Пуск), пункте Control Panel (Панель управления), пункте Printers and Other Hardware (Принтеры и другие аппаратные средства), затем щелкните на пункте Printers and Faxes (Принтеры и факсы).

| Правой кнопкой мыши щелкните на значке данного принтера, затем щелкните на пункте Sharing (Общий).

| Выберите пункт Shared as (Как совместный), затем введите с клавиатуры имя принтера общего доступа.

|  | Примечание:

Не используйте пробелы или дефисы в имени принтера.

> Если вы хотите, чтобы операционная система Windows 2000 или XP автоматически загружали драйверы принтера в компьютеры, которые работают с разными операционными системами Windows, то щелкните на пункте Additional Drivers (Дополнительные драйверы) и выберите условия и операционные системы для других компьютеров. Щелкните на кнопке OK, затем вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в дисковод. Выберите пункт WIN9X для Windows Me, 98 или 95. Щелкните на кнопке OK, чтобы установить дополнительные драйверы.

| Щелкните на кнопке OK или Close (Закрыть)после того, как вы установили дополнительные драйверы.

[К началу]

## Доступ к принтеру через сеть

Для того, чтобы можно было использовать принтер с других компьютеров локальной сети, вы должны вначале добавить информацию о принтере на каждом компьютере, пользователь которого будет иметь доступ к принтеру. Выполните для этого следующие действия.

| Примечание:

Принтер вначале должен быть настроен как разделяемый ресурс на том компьютере, к которому непосредственно подсоединен, чтобы вы получать доступ к нему с другого компьютера. Об указаниях смотрите раздел Настройка принтера как общего.

| Пользователи Windows 2000 щелкните на кнопке Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка), затем щелкните на пункте Printers (Принтеры). Пользователи Windows XP щелкните на кнопке Start (Пуск), затем выделите пункт Control Panel (Панель управления). Потом щелкните на пункте Printers and Other Hardware (Принтеры и другие аппаратные средства), затем щелкните на пункте Printers and Faxes (Принтеры и факсы).

| Дважды щелкните на значке Add Printer (Добавить принтер). Откроется окно мастера Add Printer Wizard (Добавить принтер).

| Щелкните на кнопке Next (Далее).

| Выберите пункт Network printer (Сетевой принтер), затем щелкните на кнопке Next (Далее).

| На следующем экране щелкните на кнопке Next (Далее).

| Дважды щелкните на значке компьютера, который непосредственно подсоединен к принтеру. Затем щелкните на значке соответствующего принтера.

| Щелкните на кнопке Next (Далее) и выполняйте указания с экрана.

|  | Примечание:

В зависимости от операционной системы и конфигурации компьютера, к которому принтер непосредственно подключен, мастер Add Printer Wizard (Добавить принтер) может предложить вам установить драйвер принтера с компакт-диска с программным обеспечением принтера. В этом случае щелкните на кнопке Have Disk (Установить с диска) и выполняйте указания с экрана.

Чтобы следить за состоянием принтера общего доступа, вы должны установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждом компьютере, пользователь которого будет получать доступ к принтеру. Указания смотрите в разделе Установка утилиты EPSON Status Monitor 3.

### Установка утилиты EPSON Status Monitor 3

Чтобы следить за состоянием принтера, подключаемого через сеть, вы должны установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждом компьютере, пользователь которого будет получать доступ к принтеру. Выполните для этого следующие действия.

| Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в дисковод. Если диалоговое окно Installer (Установщик) не открылось, то дважды щелкните на команде SETUP.EXE в окне программного диска.

| Выберите пункт Install Software (Установить программное обеспечение), затем щелкните на кнопке .

| Щелкните на пункте Advanced (Расширенные), выберите только пункт EPSON Status Monitor3 и затем щелкните на команде Install (Установить).

| Выполняйте указания с экрана.

[К началу]

Предыдущая | Следующая