Как сделать / Замена чернильных картриджей

# Проверка подачи чернил

> Использование экрана жидкокристаллического дисплея

## Использование экрана жидкокристаллического дисплея

Чтобы узнать, какой картридж нуждается в замене, посмотрите на показания экрана жидкокристаллического дисплея.

| Значок Черный чернильный картридж
| Значок Цветной чернильный картридж

Значок чернильного картриджа показывает объем оставшихся чернил следующим образом:

Значок Черный чернильный картридж | Значок Цветной чернильный картридж | Состояние
Мигает | Мигает | Чернильный картридж пустой. Замените на новый. Черный чернильный картридж: T026 Цветной чернильный картридж: T027
и мигают | и мигают | Чернильный картридж почти пустой.
Горит непрерывно | Горит непрерывно | Чернила имеются

### Для пользователей Windows

Вы можете проверить количество оставшихся в картриджах чернил с помощью утилиты EPSON Status Monitor 3 или в диалоговом окне Progress Meter (Индикатор хода прогресса). Подробности смотрите ниже в соответствующем разделе.

| Примечание:

Вы также можете узнать, какой картридж нуждается в замене, по показаниям на экране жидкокристаллического дисплея. Подробности смотрите в разделе Использование экрана жидкокристаллического дисплея.

### Утилита EPSON Status Monitor 3

Откройте утилиту EPSON Status Monitor 3 одним из следующих способов.

- Дважды щелкните на значке быстрого доступа в виде принтера на панели задач Windows. О том, как добавить значок быстрого доступа на панель задач, см. раздел Контролируемые параметры.

- Откройте программное обеспечение принтера, щелкните на вкладке Utility (Сервис), затем щелкните на кнопке утилиты EPSON Status Monitor 3.

Появится графический индикатор, отражающий оставшееся количество чернил.

| Примечание:

Чернила, оставшиеся в наименьшем количестве в цветном чернильном картридже, определяют уровень, который будет показываться для всех чернил цветного чернильного картриджа.

### Индикатор хода прогресса

Диалоговое окно Progress Meter (Индикатор хода прогресса) открывается автоматически вместе с отправкой принтеру задания на печать. Вы можете проверить оставшееся количество чернил в этом диалоговом окне.

### Для пользователей Macintosh

Вы можете проверить количество оставшихся в картриджах чернил с помощью утилиты StatusMonitor. Выполните для этого следующие действия.

| Примечание:

Вы также можете узнать, какой картридж нуждается в замене, по показаниям жидкокристаллического дисплея. Подробности смотрите в разделе Использование экрана жидкокристаллического дисплея.

#### Для пользователей Mac OS 8.5.1, 8.6 и 9.x

| Выберите пункт Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы) в меню File (Файл) используемого программного приложения. Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Щелкните на кнопке со значком Utility (Утилита), затем щелкните на кнопке утилиты EPSON StatusMonitor в диалоговом окне Utility (Утилита).

> Появится графический индикатор, отражающий оставшееся количество чернил.

|  | Примечание:

Графический индикатор показывает количество чернил, которое оставалось, когда утилита EPSON StatusMonitor открывалась последний раз. Для обновления информации об уровне чернил щелкните на кнопке Update (Обновить).

Чернила, оставшиеся в наименьшем количестве в цветном чернильном картридже, определяют уровень, который будет показываться для всех чернил цветного чернильного картриджа.

#### Для пользователей Mac OS X

| Дважды щелкните на дисковом томе Macintosh HD (установка по умолчанию), дважды щелкните на папке Application (Программы) и затем дважды щелкните на значке утилиты EPSON Printer Utility. Откроется окно Printer List (Список принтеров).

| Выберите данный принтер и затем щелкните на кнопке OK. Откроется диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилита принтера EPSON).

| Щелкните на кнопке утилиты EPSON StatusMonitor. Откроется диалоговое окно утилиты StatusMonitor.

| Примечание:

Графический индикатор показывает количество чернил, которое оставалось, когда утилита EPSON StatusMonitor открывалась последний раз. Для обновления информации об уровне чернил щелкните на кнопке Update (Обновить).

Чернила, оставшиеся в наименьшем количестве в цветном чернильном картридже, определяют уровень, который будет показываться для всех чернил цветного чернильного картриджа.

[К началу]

Предыдущая | Следующая