Как сделать / Проверка состояния принтера и техобслуживание

# Проверка дюз печатающей головки

> Использование утилиты Nozzle Check (Проверка дюз)
> Использование кнопок панели управления

Если обнаружите, что резко снизилась яркость отпечатанного изображения или в нем отсутствуют отдельные точки, то вы можете решить эти проблемы, проверив чистоту дюз печатающей головки.

Дюзы печатающей головки можно проверять с помощью утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) из программного обеспечения принтера или на самом принтере, пользуясь кнопками панели управления.

## Использование утилиты Nozzle Check (Проверка дюз)

О том, как пользоваться утилитой Nozzle Check (Проверка дюз), смотрите ниже соответствующий раздел.

| Примечание:

Не запускайте утилиту Nozzle Check (Проверка дюз) во время печати. В противном случае отпечатки будут испачканы чернилами.

### Для пользователей Windows

Выполните следующие действия, чтобы воспользоваться утилитой Nozzle Check (Проверка дюз).

| Убедитесь в том, что в автоподатчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Доступ к программному обеспечению принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows

| Щелкните на вкладке Utility (Сервис), затем щелкните на кнопке Nozzle Check (Проверка дюз).

| Выполняйте указания с экрана.

### Для пользователей Macintosh

Выполните следующие действия, чтобы воспользоваться утилитой Nozzle Check (Проверка дюз).

| Для пользователей операционных систем Mac OS 8.5.1, 8.6 или 9.x для открытия диалогового окна Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы) щелкните на кнопке Utility (Утилита) и затем щелкните на кнопке Nozzle Check (Проверка дюз) в диалоговом окне Utility (Утилита). Для пользователей операционной системы Mac OS X дважды щелкните на значке EPSON Printer Utility в папке Application (Программы) на дисковом томе Macintosh HD (установка по умолчанию), выберите данный принтер, щелкните на кнопке OK в окне программы Print Center (Центр печати) и затем щелкните на кнопке Nozzle Check (Проверка дюз) в диалоговом окне Utility (Утилита).

| Выполняйте указания с экрана.

[К началу]

## Использование кнопок панели управления

Выполните следующие действия, чтобы проверить чистоту дюз печатающей головки, пользуясь кнопками панели управления.

| Убедитесь в том, что в автоподатчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Нажмите на кнопку Maintenance (Техобслуживание).

| Нажмите на кнопку , чтобы выбрать пункт Nozzle Check (Проверка дюз), затем нажмите на кнопку Select (Выбрать).

| Следуйте указаниям на экране жидкокристаллического дисплея и потом нажмите на кнопку Custom 1 (Пользовательская 1).

| Напечатается шаблон проверки состояния дюз. Объяснения смотрите дальше. В случае необходимости прочистки печатающей головки нажмите на кнопку Custom 2 (Пользовательская 2), чтобы прочистить печатающую головку.

Принтер распечатает рабочую контрольную страницу, содержащую шаблон проверки состояния дюз. Ниже даны образцы отпечатков.

| Удовлетворительный образец

| Дюзы печатающей головки требуют очистки

Если шаблон проверки дюз будет напечатан неудовлетворительно (например, отсутствуют некоторые сегменты в печатных линиях), то у принтера имеется неисправность. Это может быть засорившаяся дюза подачи чернил или смещение печатающей головки. Подробности о прочистке печатающей головки см. в разделе Прочистка печатающей головки. Информацию о выравнивании печатающей головки см. в разделе Калибровка печатающей головки. Шаблон проверки состояния дюз также показывает количество остающихся чернил в каждом картридже. Столбец BK показывает оставшееся количество черных чернил, а столбец CL - цветных чернил.

[К началу]

Предыдущая | Следующая