Закрыть # Загрузка конвертов Для загрузки конвертов в принтер выполняйте следующие действия.
| Вытяните выходной лоток.
| Откройте крышку принтера и установите регулировочный рычаг в положение .
|  | Примечание:
По окончании печати на конвертах возвращайте регулировочный рычаг в обычное положение . Для исключения пропусков в печати всегда возвращайте регулировочный рычаг в положение перед печатью на другом носителе.
Когда регулировочный рычаг находится в положении , обязательно убедитесь в том, что флажок High Speed (Высокая скорость) в диалоговом окне Advanced (Расширенные установки) драйвера принтера не установлен. В противном случае может потребоваться выбрать другой пункт в раскрывающемся списке Print Quality (Качество печати).
| Нажмите на ручку левой боковой направляющей и сдвиньте ее настолько, чтобы расстояние между боковыми направляющими было немного больше ширины конверта.
| Закладывайте конверты в принтер узкой кромкой вперед с открывающимся клапаном на левой стороне, направленным вниз, как показано на рисунке.
|  | Примечание:
Качество фальцовки и толщина конвертов сильно различаются. Если общая толщина стопки конвертов превышает 10 мм, то перед загрузкой расправляйте каждый конверт до плоского состояния. Если качество печати ухудшается в случае закладки конвертов стопкой, то загружайте по одному конверту за раз.
Не используйте конверты с перекошенными кромками. Распрямляйте клапаны перед загрузкой конвертов в принтер. Не используйте очень тонкие конверты, так как они могут скрутиться во время печати. При печати на конвертах устанавливайте режим MicroWeave в диалоговом окне Advanced (Расширенные установки), если конверты не выбраны в раскрывающемся списке Paper Size (Размер бумаги) в используемом программном приложении. [К началу]
Закрыть