Печать на Macintosh / Проверка состояния принтера и управление заданиями на печать

# Использование EPSON StatusMonitor

> Доступ к EPSON StatusMonitor
> Использование диалогового окна Configuration Settings (Установки конфигурации)

Утилита StatusMonitor контролирует работу принтера. Если она обнаружит ошибку в работе принтера, то немедленно проинформирует вас, выдав на экран сообщение об ошибке.

Когда в чернильных картриджах осталось мало чернил или чернила закончились, то появляется кнопка How to (Как сделать). Щелкните на кнопке How to (Как сделать) и EPSON StatusMonitor начнет выдавать вам пошаговые указания по выполнению процедуры замены чернильного картриджа.

Кроме того, вы можете использовать эту утилиту, чтобы перед печатью узнать сколько осталось чернил. После открытия EPSON StatusMonitor показывает сколько чернил осталось в картридже на момент его открытия. Для обновления информации о количестве оставшихся чернил нужно щелкнуть на кнопке Update (Обновить).

## Доступ к EPSON StatusMonitor

Для доступа к EPSON StatusMonitor выполните следующие действия.

| В меню File (Файл) вашего приложения щелкните на Print (печать) или на Page Setup (Параметры страницы). Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Щелкните на кнопке пиктограммы StatusMonitor или щелкните на кнопке пиктограммы Utility (Сервис), а потом в диалоговом окне Utility (Сервис) щелкните на кнопке EPSON StatusMonitor. Откроется диалоговое окно StatusMonitor.

[К началу]

## Использование диалогового окна Configuration Settings (Установки конфигурации)

Для изменения способа, с помощью которого утилита StatusMonitor контролирует работу вашего принтера, или для изменения способа, которым ваш принтер обрабатывает задания на печать, выполните указанные ниже действия.

| В меню File (Файл) вашего приложения щелкните на Print (Печать) или на Page Setup (Параметры страницы).

| Щелкните на кнопке пиктограммы Utility (Сервис).

| Щелкните на кнопке Configuration (Конфигурация). Появится диалоговое окно Configuration Settings (Установки конфигурации).

В диалоговом окне Configuration Settings (Установки конфигурации) вы можете задавать следующие установки:

Error notification (Уведомление об ошибке) | Выберите метод, с помощью которого утилита EPSON StatusMonitor будет информировать вас в случае возникновения ошибки.
Warning (Предупреждение) | Выберите метод, с помощью которого утилита EPSON StatusMonitor будет, при необходимости, выдавать вам предупреждающие сообщения.
Temporary Spool folder (Папка для временного спула) | Укажите папку, в которой будут временно храниться данные, предназначенные к печати.
Temporary High Speed Copies folder (Папка для временного хранения копий при быстрой печати) | Укажите папку, в которой будут временно храниться копии, если задан режим быстрой печати нескольких копий.
Data will be sent to the printer after being stored on your disk (После хранения на вашем диске данные будут пересылаться на принтер). | Поставьте флажок в этой клетке, чтобы предотвратить появление горизонтальных полос в распечатках, содержащих изображения, путем временного запоминания данных с изображениями на жестком диске. В этом случае компьютер будет пересылать данные из файла на печать как единое целое, а не прямоугольными полосами.
Check for errors before starting to print (Контроль ошибок перед началом печати). | Поставьте флажок в этой клетке, чтобы принтер перед началом печати выполнял проверку на наличие ошибок.
Check the ink level before starting to print (Перед печатью проверять уровень чернил). | Поставьте флажок в этой клетке, чтобы принтер перед началом печати проверял уровень чернил в картриджах.

[К началу]

Предыдущая | Следующая