Как сделать / Работа с бумагой

# Загрузка обычной бумаги

Для загрузки в принтер обычной бумаги выполните указанные ниже действия.

| Опустите выходной лоток. Затем сдвиньте влево левую боковую направляющую на такое расстояние, чтобы расстояние между боковыми направляющими немного превышало ширину вашей бумаги.

| Распушите стопку бумаги, потом постучите стопкой по ровной поверхности, чтобы выровнять края.

| Загрузите стопку бумаги в податчик листов печатной стороной вверх. При этом правый край должен касаться к правой боковой направляющей. После этого придвиньте левую боковую направляющую к левому краю стопы бумаги.

|  | Примечание:

|  | Перед принтером нужно оставить достаточно места, чтобы бумага могла полностью выдаваться из него.

|  | Всегда загружайте бумагу в податчик листов узкой стороной вперед.

|  | Убедитесь, что стопа бумаги находится под меткой в виде стрелки, расположенной внутри боковой направляющей.

[К началу]

Следующая