Как сделать / Работа с бумагой

# Загрузка конвертов

При печати на конвертах учтите, пожалуйста, следующее:

- Одновременно вы можете загружать в податчик листов до 15 конвертов.

|  | Примечание:

|  | Конверты заметно отличаются по качеству складок и по толщине. Если общая толщина стопки конвертов превышает 10 мм, то перед загрузкой нужно каждый конверт из стопы тщательно прогладить. Если при загрузке конвертов качество печати ухудшилось, то загружайте в податчик по одному конверту за раз.

- Откройте крышку принтера и переведите регулировочный рычаг в положение .

|  | Примечания:

|  | После печати на конвертах переведите регулировочный рычаг в стандартное положение . Во избежание пропусков при печати всегда перед печатью на других носителях возвращайте регулировочный рычаг в позицию .

|  | Когда регулировочный рычаг находится в положении , проверяйте, что в диалоговом окне Advanced (Расширенный) драйвера принтера отсутствует флажок в клетке High Speed (Высокая скорость). Чтобы убрать флажок из этой клетки возможно, что вам придется также изменить установку Print Quality (Качество печати).

|  | При загрузке конвертов формата С6 поднимите нижний стопор бумаги, а при загрузке конвертов формата No.10 и DL поднимите верхний стопор бумаги, как это показано на рисунках.

При загрузке конвертов формата C6

При загрузке конвертов формата No.10 и DL

- Загружайте конверты узкой стороной вперед и сторона с клапаном должна быть обращена влево, как это показано на рисунке.

- Не используйте искривленные или мятые конверты.

- Перед загрузкой выравнивайте клапаны конвертов.

- Старайтесь не использовать слишком тонкие конверты, так как во время печати они могут искривиться.

- На вкладке Main (Главное) программного обеспечения принтера в качестве установки для Media Type (Тип носителя) выберите Plain Paper (Обычная бумага).

- В списке доступных установок Paper Size (Размер бумаги) выберите соответствующий формат конверта, а в области Orientation (Ориентация) на вкладке Paper (Бумага) поставьте флажок в клетку Landscape (Альбомная).

- Если при печати на конвертах в списке установок Paper Size (Размер бумаги) вашего приложения вы не нашли конвертов, то в диалоговом окне Advanced (Расширенный) выберите MicroWeave.

A: | Минимальный размер верхнего поля равен 3.0 мм (0.12").
B-L: | Минимальный размер левого поля равен 3.0 мм (0.12").
B-R: | Минимальный размер правого поля равен 3.0 мм (0.12").
C: | Минимальный размер нижнего поля равен 14 мм (0.55").
: | Вы можете уменьшить минимальный размер нижнего поля до 3 мм, если в программном обеспечении принтера в качестве установки Printable Area (Область печати) на вкладке Paper (Бумага) (для Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (для Macintosh) выберете Maximum (Максимальная). Однако, в расширенной области качество печати может ухудшиться.

[К началу]

Предыдущая | Следующая