Как сделать / Использование Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги)

# Использование Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги)

> Для пользователей Windows
> Для пользователей Macintosh

Далее рассказывается, как нужно печатать на рулонной бумаге при использовании резака. Начиная с установок драйвера принтера и кончая отрезанием бумаги, нужно выполнить следующие действия.

## Для пользователей Windows

| Примечания:

| При печати на рулонной бумаге вы не можете использовать функции Reverse Order (Обратный порядок) и Rotate by 180° (Поворот на 180°). Вы также не можете в качестве установки для Printable Area (Область печати) задать Maximum (Максимальная) или Centered (По центру), а также использовать функции вкладки Layout (Макет).

| В программном обеспечении принтера не выбирайте режим PhotoEnhance, поскольку при этом на ваших отпечатках могут появиться пробелы.

После того, как в принтер будет загружена рулонная бумага, нужно выполнить указанные ниже действия, чтобы сконфигурировать для печати программное обеспечение вашего принтера.

| Откройте файл, который вы хотите распечатать, в соответствующем приложении.

| Из этого приложения обратитесь к программному обеспечению принтера.

|  | Примечание:

|  | За более подробной информацией по доступу к программному обеспечению обратитесь к руководству пользователя по этому приложению. Во многих приложениях вы можете выбрать команду Print (Печать) непосредственно из меню File (Файл), а потом получить доступ к программному обеспечению принтера, щелкнув на кнопке Properties (Свойства).

| Щелкните на вкладке Paper (Бумага), для Paper Source (Источник бумаги) выберите Roll Paper (Рулонная бумага), и выберите соответствующий формат страницы.

|  | Примечание:

|  | Когда в податчик бумаги загружена рулонная бумага, нельзя в программном обеспечении принтера в установке для Paper Source (Источник бумаги) выбирать Sheet Feeder (Податчик бумаги), так как это может привести к подаче ненужной бумаги после завершения каждого задания на печать. Если вы уже запустили печать, то отмените задание на печать из программного обеспечения принтера, Как это сделать рассказывается в разделе Отмена печати. Подождите, пока принтер не прекратит печать и подачу бумаги. Оторвите бумагу сзади принтера, после чего выключите принтер. Оставшаяся бумага будет выдана.

| В окне списка Auto Cut (Автоматическое отрезание) выберите один из вариантов отреза бумаги.

> Для установки Auto Cut (Автоматическое отрезание) возможны следующие варианты:

Not Cut (Не отрезать) | Резак не будет отрезать бумагу.
Single Cut (Одинарный отрез) | Бумага будет отрезаться по линии раздела между изображениями (промежуток между страницами). Однако при этом позиция разреза может немного смещаться.
Double Cut (Двойной отрез) | Если вы выбрали Single Cut (Одинарный отрез) и недовольны промежутком в позиции отреза, то выберите Double Cut (Двойной отрез). В этом режиме промежуток между двумя изображениями увеличивается и внутри этого промежутка бумага отрезается два раза. При двукратном отрезании остается зазор бумаги 18 мм Режим Double Cut (Двойной отрез) можно выбирать только в том случае, когда для печати выбран режим No Margins (Нет полей).

|  | Примечания:

|  | Используйте резак только после того, как вы присоедините его и настроите позицию отреза. За более подробной информацией о настройке позиции отреза обратитесь к разделу Настройка позиции отреза для Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги).

|  | Режим Auto Cut (Автоматическое отрезание) можно выбрать только после того, как резак присоединен к принтеру и в качестве установки Paper Source (Источник бумаги) выбрана Roll Paper (Рулонная бумага).

|  | Если режим Auto Cut (Автоматическое отрезание) недоступен даже после того, как в качестве установки для Paper Source (Источник бумаги)выбрана Roll Paper (Рулонная бумага), это означает, что в драйвере принтера не была задана установка Auto Cutter Attached (Присоединен автоматический резак). Обратитесь к разделу Установки драйвера принтера для Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги) и задайте правильную установку.

| В нижней части диалогового окна задайте установки для Roll Paper Option (Параметры рулонной бумаги).

> Для Roll Paper Option (Параметры рулонной бумаги) доступны следующие установки:

Banner Mode (Режим баннера) | Выберите этот режим, если вы хотите печатать многостраничные данные как непрерывные данные на рулонной бумаге, а не как данные на отдельных страницах. Когда в этой клетке поставлен флажок, то становится доступной клетка флажка Save Roll Paper (Экономить рулонную бумагу).
Cut Sheet Mode (Режим отреза страниц) | Выберите этот режим, если вы хотите печатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не в виде непрерывных данных. Когда в этой клетке поставлен флажок, то становится доступной клетка Print page frame (Печать границ).
Save roll paper (Экономить рулонную бумагу) | Поставьте флажок в эту клетку, если вы хотите экономить рулонную бумагу. Когда в этой клетке стоит флажок, пустая часть последней страницы вашего документа не будет подаваться через принтер. Эта функция доступна только в том случае, когда выбраны режимы Not Cut (Не отрезать) и Banner Mode (Режим баннера), и недоступны, когда происходит отрезка с помощью резака.
Print page frame (Печатать рамку страницы) | Поставьте флажок в эту клетку для того, чтобы печатать на рулонной бумаге линию между страницами в многостраничном документе. Эта линия будет указывать, где нужно резать бумагу. Данная функция весьма полезна, когда заранее неясно, где должны быть разрывы страниц. Эта функция доступна только в том случае, когда выбраны режимы Not Cut (Не отрезать) и Banner Mode (Режим баннера), и недоступны, когда происходит отрезка с помощью резака.

| Перейдите на вкладку Main (Главное) и выберите тип носителя.

| Щелкните на OK, чтобы закрыть окно программного обеспечения принтера и напечатать ваш документ.

| При выполнении задания на печать ждите, пока принтер не напечатает последнюю страницу и не прекратит работу.

> При печати двух или более страниц каждый отпечаток, кроме последней страницы, будет автоматически отрезаться.

> При печати только одной страницы отпечаток отрезаться не будет.

> Если в окне списка Auto Cut (Автоматическое отрезание) выбран режим Not Cut (Не отрезать), то бумага будет выдаваться без отреза.

|  | Примечание:

|  | Если в окне списка Auto Cut (Автоматическое отрезание) выбран режим Double Cut (Двойной отрез), то принтер будет печатать бумагу с некоторыми зазорами между отпечатками. Для того, чтобы отпечатки можно было отрезать спереди и сзади будут оставляться зазоры в 18 мм

| Для того, чтобы отрезать последнюю страницу, нажмите на кнопку рулонной бумаги.

> Если в окне списка Auto Cut (Автоматическое отрезание) выбран режим Not Cut (Не отрезать), то бумага отрезается с белыми границами по краям напечатанных изображений.

> После того, как ваши отпечатки будут отрезаны, принтер протянет рулонную бумагу назад к позиции печати и начнет выполнять следующее задание из очереди на печать (если таковая будет).

[К началу]

## Для пользователей Macintosh

| Примечание:

| Процедуры, описанные в этом разделе, могут быть разными для разных приложений. За более подробной информацией обратитесь к руководству пользователя по используемому вами приложению.

| При печати на рулонной бумаге вы не можете использовать функции Reverse Order (Обратный порядок) и Rotate by 180° (Поворот на 180°), выбирать в качестве установки для Printable Area (Область печати) Maximum (Максимальная) или Centered (Печать в центре), а также использовать функции из диалогового окна Layout (Макет).

| В программном обеспечении принтера не выбирайте режим PhotoEnhance, поскольку при этом на ваших отпечатках могут появиться пробелы.

После того, как в принтер будет загружена рулонная бумага, нужно перед выполнением дальнейших действий убедиться, что в Chooser выбран принтер Stylus Photo 950. Выполните указанные ниже действия, чтобы сконфигурировать для печати программное обеспечение вашего принтера.

| Откройте файл, который вы хотите распечатать, в соответствующем приложении.

| Откройте программное обеспечение принтера.

|  | Примечание:

|  | Во многих приложениях вы можете сделать это, выбрав в меню File (Файл) Page Setup (Параметры страницы) (или Print Setup (Параметры печати)).

| Выберите Roll Paper (Рулонная бумага) для Paper Source (Источник бумаги) и выберите соответствующую установку для Paper Size (Размер бумаги). Вы можете либо выбрать заранее определенный формат бумаги или создать пользовательский формат бумаги.

|  | Примечание:

|  | Когда в податчик бумаги загружена рулонная бумага, нельзя в программном обеспечении принтера в установке для Paper Source (Источник бумаги) выбирать Sheet Feeder (Податчик бумаги), так как это может привести к подаче ненужной бумаги после завершения каждого задания на печать. Если вы уже запустили печать, то отмените задание на печать из программного обеспечения принтера, Как это сделать рассказывается в разделе Отмена печати. Подождите, пока принтер не прекратит печать и подачу бумаги. Оторвите бумагу сзади принтера, после чего выключите принтер. Оставшаяся бумага будет выдана.

| В окне списка Auto Cut (Автоматическое отрезание) выберите один из вариантов отреза бумаги.

> Для установки Auto Cut (Автоматическое отрезание) возможны следующие варианты:

Not Cut (Не отрезать) | Резак не будет отрезать бумагу.
Single Cut (Одинарный отрез) | Бумага будет отрезаться по линии раздела между изображениями (промежуток между страницами). Однако при этом позиция разреза может немного смещаться.
Double Cut (Двойной отрез) | Если вы выбрали Single Cut (Одинарный отрез) и недовольны промежутком в позиции отреза, то выберите Double Cut (Двойной отрез). В этом режиме промежуток между двумя изображениями увеличивается и внутри этого промежутка бумага отрезается два раза. При двукратном отрезании остается зазор бумаги 18 мм Режим Double Cut (Двойной отрез) можно выбирать только в том случае, когда для печати выбран режим No Margins (Нет полей).

|  | Примечание:

|  | Используйте резак только после того, как вы присоедините его и настроите позицию отреза. За более подробной информацией о настройке позиции отреза обратитесь к разделу Настройка позиции отреза для Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги).

|  | Режим Auto Cut (Автоматическое отрезание) можно выбрать только после того, как резак присоединен к принтеру и в качестве установки Paper Source (Источник бумаги) выбрана Roll Paper (Рулонная бумага).

|  | Если режим Auto Cut (Автоматическое отрезание) недоступен даже после того, как в качестве установки для Paper Source (Источник бумаги)выбрана Roll Paper (Рулонная бумага), это означает, что в драйвере принтера не была задана установка Auto Cutter Attached (Присоединен автоматический резак). Обратитесь к разделу Установки драйвера принтера для Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги) и задайте правильную установку.

| При необходимости задайте другие установки. За более подробной информацией обратитесь к приведенной ниже таблице. После того, как закончите, щелкните на OK.

> Для Roll Paper Option (Параметры рулонной бумаги) доступны следующие установки:

Banner Mode (Режим баннера) | Выберите этот режим, если вы хотите печатать многостраничные данные как непрерывные данные на рулонной бумаге, а не как данные на отдельных страницах. Когда в этой клетке поставлен флажок, то становится доступной клетка флажка Save Roll Paper (Экономить рулонную бумагу).
Cut Sheet Mode (Режим отреза страниц) | Выберите этот режим, если вы хотите печатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не в виде непрерывных данных. Когда в этой клетке поставлен флажок, то становится доступной клетка Print page frame (Печать границы).
Save roll paper (Экономить рулонную бумагу) | Поставьте флажок в эту клетку, если вы хотите экономить рулонную бумагу. Когда в этой клетке стоит флажок, пустая часть последней страницы вашего документа не будет подаваться через принтер. Эта функция доступна только в том случае, когда выбраны режимы Not Cut (Не отрезать) и Banner Mode (Режим баннера), и недоступны, когда происходит отрезка с помощью резака.
Print page frame (Печатать рамку страницы) | Поставьте флажок в эту клетку для того, чтобы печатать на рулонной бумаге линию между страницами в многостраничном документе. Эта линия будет указывать, где нужно резать бумагу. Данная функция весьма полезна, когда заранее неясно, где должны быть разрывы страниц. Эта функция доступна только в том случае, когда выбраны режимы Not Cut (Не отрезать) и Banner Mode (Режим баннера), и недоступны, когда происходит отрезка с помощью резака.

| В меню File (Файл) выберите Print (Печать), чтобы открыть диалоговое окно Print (Печать).

| Задайте нужную установку для Media Type (Тип носителя), после чего щелкните на кнопке Print (Печать), чтобы напечатать ваш документ).

|  | Примечание:

|  | Щелкните на кнопке пиктограммы Preview (Просмотр), чтобы превратить кнопку Print (Печать) в кнопку Preview (Просмотр) . Щелкните на кнопке Preview (Просмотр) , чтобы увидеть, как будет выглядеть отпечаток.

| При выполнении задания на печать ждите, пока принтер не напечатает последнюю страницу и не прекратит работу.

> При печати двух или более страниц каждый отпечаток, кроме последней страницы, будет автоматически отрезаться.

> При печати только одной страницы отпечаток отрезаться не будет.

> Если в окне списка Auto Cut (Автоматическое отрезание) выбран режим Not Cut (Не отрезать), то бумага будет выдаваться без отреза.

|  | Примечание:

|  | Если в окне списка Auto Cut (Автоматическое отрезание) выбран режим Double Cut (Двойной отрез), то принтер будет печатать бумагу с некоторыми зазорами между отпечатками. Для того, чтобы отпечатки можно было отрезать спереди и сзади будут оставляться зазоры примерно 18 мм

| Для того, чтобы отрезать последнюю страницу, нажмите на кнопку рулонной бумаги.

> Если в окне списка Auto Cut (Автоматическое отрезание) выбран режим Not Cut (Не отрезать), то бумага отрезается с белыми границами по краям напечатанных изображений.

> После того, как ваши отпечатки будут отрезаны, принтер протянет рулонную бумагу назад к позиции печати и начнет выполнять следующее задание из очереди на печать (если таковая будет).

[К началу]

Предыдущая | Следующая