Как сделать / Работа с бумагой

# Загрузка специальной бумаги и других носителей

> Загрузочные характеристики для специальных носителей EPSON

Вы можете получать хорошие результаты при использовании большинства типов обычной бумаги. Однако, печать на бумаге с покрытием позволяет получать отпечатки более высокого качества, потому что такие носители поглощают меньшее количество чернил.

EPSON выпускает специальные носители, которые ориентированы на чернила, используемые в струйных принтерах EPSON. Фирма EPSON рекомендует использовать носители, распространяемые EPSON, поскольку это гарантирует получение высококачественных результатов. Полный список этих изделий приведен в разделе Типы носителей.

При загрузке носителей, выпускаемых фирмой EPSON, сначала прочтите листы инструкций, которые вложены в упаковку с носителями, и помните о следующих моментах.

| Предостережение:

| Для данного принтера не следует использовать чистящие листы, вложенные в упаковку со специальными носителями EPSON. Для принтера данного типа не нужны функции чистки, выполняемые такими листами. С другой стороны эти листы могут заклиниться в принтере.

- Загружайте носитель в податчик листов печатной стороной вверх. На листах инструкций, вложенных в упаковку с носителями, указано, как определить, какая сторона является печатной. У некоторых типов носителей отрезан уголок, что помогает определить правильное направление загрузки, как это показано на рисунке.

|  | Примечание:

|  | Если вы расширили область печати, выбрав в качестве установки Printable Area (Область печати) параметр Maximum (Максимальная), то срезанный уголок на специальной бумаге может испортить вашу распечатку.

- Убедитесь, что стопа бумаги располагается под меткой в виде стрелки, находящейся на внутренней поверхности левой боковой направляющей.

- Если бумага искривлена, то перед загрузкой выровняйте ее или слегка выгните в противоположном направлении. При печати на искривленной бумаге чернила могут размазаться на вашей распечатке, особенно, если вы в качестве установки Printable Area (Область печати) выбрали параметр Maximum (Максимальная).

- Если при печати на толстом носителе чернила размазались, то нужно перевести регулировочный рычаг в положение . Для установки регулировочного рычага откройте крышку принтера и расположите рычаг так, как это показано на рисунке.

|  | Примечания:

|  | Чтобы избежать пропусков при печати на носителе стандартной толщины всегда возвращайте регулировочный рычаг в положение .

|  | Когда регулировочный рычаг находится в положении , убедитесь, что в клетке High Speed (Высокая скорость) в диалоговом окне Advanced (Расширенный) драйвера принтера нет флажка. Чтобы убрать флажок из этой клетки, возможно, что вам придется также изменить установку Print Quality (Качество печати) или выровнять печатающую головку с помощью утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

|  | Если вы хотите печатать на обратной стороне Ink Jet Card (Открытка для струйного принтера), когда в качестве установки Printable Area (Область печати) вы выбрали параметр Maximum (Максимальная), закрутите открытку таким образом, чтобы перед загрузкой она лежала ровно. Перед печатью переведите регулировочный рычаг в положение .

## Загрузочные характеристики для специальных носителей EPSON

Для определения загрузочных характеристик для специальных носителей EPSON обратитесь к приведенной ниже таблице.

Тип носителя | Загрузочная емкость
PhotoQuality Ink Jet Paper (Бумага для струйных принтеров фотографического качества) | До 100 листов.
Photo Quality Ink Jet Cards (Открытки для струйных принтеров фотографического качества) | До 30 каталожных карточек. Под открытки всегда помещайте прилагаемый лист подложки*.
Ink Jet Transparencies (Прозрачные пленки для струйных принтеров) | По 1 листу. Под прозрачные пленки всегда подкладывайте в качетсве листа подложки лист обычной бумаги.
Matte Paper-Heavyweight (Плотная матовая бумага) Archival Matte Paper (Архивная матовая бумага) Double Sided Matte Paper (Двусторонняя матовая бумага) | До 20 листов. Под стопу бумаги всегда помещайте лист подложки*.
Premium Glossy Photo Paper (Глянцевая фотобумага Premium) Premium Semigloss Photo Paper | По одному листу за раз.

| * Следите за тем, чтобы не печатать на листах подложки, загружаемых под специальные носители.

[К началу]

Предыдущая | Следующая