Как сделать / Печать на CD-R

# Замечания по печати на CD-R

> Доступные размеры CD-R
> Установка EPSON Print CD
> Настройка позиции печати
> Настройки цветов

Принтер EPSON STYLUS PHOTO 950 поддерживает печать на CD-R. При печати на CD-R необходимо учитывать следующие важные моменты.

- Не печатайте на CD-R до записи на них данных. В противном случае отпечатки пальцев, грязь или царапина на поверхности могут вызвать ошибки при записи данных.

- Рекомендуем сначала попытаться печатать на нескольких "лишних" дисках CD-R.

- Сразу после печати напечатанная поверхность может быть легко повреждена.

- Диск CD-R после печати должен сохнуть не менее 24 часов. Не вставляйте напечатанный диск CD-R в привод CD-ROM до полного высыхания напечатанной поверхности.

- Не допускайте, чтобы диск CD-R высыхал на прямом солнечном свете.

- В зависимости от типа CD-R отпечаток может смазываться из-за насыщенности цветов.

- Если после полного высыхания напечатанная поверхность остается липкой, то это значит, что уровень насыщенности цвета слишком высокий. В этом случае мы рекомендуем понизить уровень в установке насыщенности цвета в утилите EPSON Print CD.

- Влага на печатаемой поверхности может вызвать смазывание.

- Если вы печатаете на большом количестве дисков CD-R, то рекомендуем сначала попытаться печатать на нескольких "лишних" дисках CD-R. Потом после истечения полных суток проверьте качество напечатанной поверхности.

- Если по ошибке печать была выполнена на лотке CD-R или на внутренней прозрачной кассете, то нужно их немедленно вытереть.

- Качество печати нельзя улучшить путем повторной печати на напечатанной поверхности.

- Ниже показаны зоны печати на CD-R.

12 см. CD-R | 8 см. CD-R

## Доступные размеры CD-R

EPSON STYLUS PHOTO 950 позволяет печатать на CD-R двух размеров: 12 см. и 8 см.

Используйте только такие CD-R, которые имеют маркировку, указывающую на возможность печати. Например, "Printable on the label surface (Можно печатать на стороне этикетки)" или "Printable with ink jet printers (Можно печатать на струйном принтере)".

| Примечания:

| За более подробной информацией по обращению с CD-R и за указаниями по записи данных обратитесь к документации по вашим дискам CD-R.

| При печати на CD-R используется более низкий уровень насыщенности цвета по сравнению с печатью на специальной бумаге EPSON. Это нужно для обеспечения качества печати.

| При печати на 8 см. CD-R диск сначала нужно поместить в прилагаемую приставку, а потом укладывать в лоток CD-R.

[К началу]

## Установка EPSON Print CD

Утилита EPSON Print CD позволяет вам легко печатать на CD-R. EPSON Print CD устанавливается после установки драйвера принтера. Если она уже установлена, то пользователи Windows Me, 98, 95, 2000 и NT 4.0 могут видеть пиктограмму EPSON Print CD на рабочем столе. Пользователи Windows XP могут увидеть EPSON Print CD, если щелкнут на кнопке Start (Пуск) и укажут на All Programs (Все программы). Пользователи Macintosh могут увидеть папку EPSON Print CD на жестком диске своего компьютера Macintosh.

Если утилита EPSON Print CD уже установлена, то переходите к разделу Настройка позиции печати.
Если EPSON Print CD еще не установлена, то устанавливайте программу следующим образом.

### Для пользователей Windows

| Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в дисковод CD-ROM. Если не появится диалоговое окно программы Installer, то выполните в CD-ROM двойной щелчок на SETUP.EXE.

| Выберите Install Software (Установить программное обеспечение), и щелкните на .

| Щелкните на Advanced (Расширенный) и отметьте только EPSON Print CD, потом щелкните на Install (Установить).

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

### Для пользователей Macintosh

| Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в дисковод CD-ROM.

| Выполните двойной щелчок на пиктограмме EPSON.

| Выберите Install Software (Установить программное обеспечение) и щелкните на .

| Щелкните на Advanced (Расширенный) и отметьте только EPSON Print CD, потом щелкните на Install (Установить).

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

[К началу]

## Настройка позиции печати

Если после печати выяснится, что позиция печати невыровнена, то настройте ее следующим образом.

### Для пользователей Windows

#### 1. Напечатайте шаблон проверки позиции печати

Для проверки интервала печати сначала напечатайте шаблон проверки позиции печати.

| Поместите в лоток CD-R прилагаемый к лотку CD-R диск CD-R Print Position Check Disk (Диск проверки позиции печати) и вставьте лоток в принтер.

|  | Примечания:

|  | За более подробной информацией об установках для CD-R обратитесь к разделу Установки для CD-R.

|  | Если лист проверки позиции печати искривлен, то перед загрузкой выровняйте лист.

| На рабочем столе выполните двойной щелчок на пиктограмме EPSON Print CD, чтобы получить доступ к EPSON Print CD.

|  | Примечание:

|  | Если на рабочем столе нет пиктограммы EPSON Print CD, то щелкните на кнопке Start (Пуск), укажите на Programs (Программы) (для Windows Me, 2000, NT 4.0, 98 и 95) или на All Programs (Все программы) (для Windows XP) и укажите на EPSON Print CD, потом щелкните на EPSON Print CD.

| В меню File (Файл) щелкните на Inner/Outer Diameter Settings (Установки внутреннего/внешнего диаметров). Откроется диалоговое окно Inner/Outer Diameter Settings (Установки внутреннего/внешнего диаметров).

| Поставьте флажок в 12 см. CD-R и щелкните на OK.

| В меню File (Файл) щелкните на Printer Settings (Установки принтера). Откроется диалоговое окно Print Setup (Параметры печати).

| В окне списка Name (Название) выберите EPSON STYLUS PHOTO 950 и щелкните на Properties (Свойства).

| Щелкните на вкладке Main (Главное), потом в окне списка Media Type (Тип носителя) выберите CD-R.

| Щелкните на вкладке Paper (Бумага), потом в окне списка Paper source (Источник бумаги) выберите Manual Feed Slot (Прорезь для ручной подачи), в окне списка Paper size (Размер бумаги) выберите A4 и в Orientation (Ориентация) выберите Portrait (Книжная).

| В диалоговом окне Print Setup (Параметры печати) щелкните на OK.

| В меню File (Файл) выберите Print (Печать). Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| В области Print Confirmation Pattern (Шаблон подтверждения печати) поставьте флажок в клетке Print Position Confirmation Pattern (Шаблон подтверждения позиции печати) и щелкните на OK.

|  | Предостережения:

|  | Во время печати не изменяйте позицию рычага настройки, так как это может привести к поломке оборудования.

|  | После того, как печать на CD-R будет закончена, переведите рычаг настройки в положение, соответствующее толщине загруженной бумаги. Для обычной бумаги, которая имеет меньшую толщину, переведите его в положение .

#### 2. Измерение интервала позиции печати

Измерьте интервал с помощью напечатанного контрольного листа. Интервал измеряйте, как показано на рисунке, с помощью линейки.

A: Высота B: Ширина

| Примечания:

| При измерении линейка должна проходить через центр окружности.

| Если вы напечатали шаблон проверки позиции на CD-R вместо контрольного листа, то вы не сможете правильно измерить интервал. Не забудьте включить в диапазон измерения прозрачную кассету для CD-R. Измеряйте расстояние от окружности, находящейся в центре лотка CD-R до горизонтальной линии контрольного шаблона.

#### 3. Сохраните измеренное значение в EPSON Print CD

| В меню File (Файл) выберите Adjust Print Position (Настройка позиции печати). Откроется диалоговое окно Adjust Print Position (Настройка позиции печати).

| Поставьте флажок в клетку Enter Values (Введите значения), потом введите измеренное значение в Height (Top) (Высота (Верх)) и Width (Right) (Ширина (Справа)) и щелкните на OK.

|  | Примечания:

|  | Если вы заново установите утилиту EPSON Print CD, то нужно будет снова настроить установки.

|  | Если вы перенастроите установки после выявления интервала позиции, то нужно напечатать контрольный шаблон после щелчка на кнопке Reset (Сброс).

### Для пользователей Macintosh

#### 1. Напечатайте шаблон проверки позиции печати

Для проверки интервала печати сначала напечатайте шаблон проверки позиции печати.

| Поместите в лоток CD-R прилагаемый к лотку CD-R диск CD-R Print Position Check Disk (Диск проверки позиции печати) и вставьте лоток в принтер.

|  | Примечания:

|  | За более подробной информацией об установках для CD-R обратитесь к разделу Установки для CD-R.

|  | Если лист проверки позиции печати искривлен, то перед загрузкой выровняйте лист.

| Выполните двойной щелчок на пиктограмме Macintosh HD, потом на папке EPSON Print CD, потом на пиктограмме EPSON Print CD.

| В меню File (Файл) щелкните на Change CD Inner/Outer Diameter (Изменить внутренний/внешний диаметр CD). Откроется диалоговое окно Change CD Inner/Outer Diameter (Изменить внутренний/внешний диаметр CD).

| Поставьте флажок в 12 см. CD-R и щелкните на OK.

| В меню File (Файл) щелкните на Page Setup (Параметры страницы). Откроется диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| В окне списка Paper source (Источник бумаги) выберите Manual Feed (Ручная подача), в окне списка Paper size (Размер бумаги) выберите A4 и в Orientation (Ориентация) выберите Portrait (Книжная).

| Щелкните на OK, чтобы закрыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| В меню File (Файл) выберите Print (Печать). Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| В окне списка Media Type (Тип носителя) выберите CD-R, в области Test Print Pattern (Шаблон проверки печати) поставьте флажок в Print Position Check Pattern (Шаблон проверки позиции печати) после чего щелкните на Print (Печать).

| Щелкните на OK.

|  | Предостережения:

|  | Во время печати не изменяйте позицию рычага настройки, так как это может привести к поломке оборудования.

|  | После того, как печать на CD-R будет закончена, переведите рычаг настройки в положение, соответствующее толщине загруженной бумаги. Для обычной бумаги, которая имеет меньшую толщину, переведите его в положение .

#### 2. Измерение интервала позиции печати

Измерьте интервал с помощью напечатанного контрольного листа. Интервал измеряйте, как показано на рисунке, с помощью линейки.

A: Высота B: Ширина

| Примечания:

| При измерении линейка должна проходить через центр окружности.

| Если вы напечатали шаблон проверки позиции на CD-R вместо контрольного листа, то вы не сможете правильно измерить интервал. Не забудьте включить в диапазон измерения прозрачную кассету для CD-R. Измеряйте расстояние от окружности, находящейся в центре лотка CD-R до горизонтальной линии контрольного шаблона.

#### 3. Сохраните измеренное значение в EPSON Print CD

| В меню File (Файл) выберите Fine-tune Print Position (Точная настройка позиции печати). Откроется диалоговое окно Fine-tune Print Position (Точная настройка позиции печати).

| Поставьте флажок в клетку Value Entry (Ввод значения), потом введите измеренное значение в Top Space (Верхний пробел) и Right Space (Правый пробел), после чего щелкните на OK.

|  | Примечания:

|  | Если вы заново установите утилиту EPSON Print CD, то нужно будет снова настроить установки.

|  | Если вы перенастроите установки после выявления интервала позиции, то нужно напечатать контрольный шаблон после щелчка на кнопке Reset (Сброс).

[К началу]

## Установки цвета

### Настройка насыщенности цвета

Если при печати на CD-R смазываются чернила, то выполните указанные ниже действия.

В диалоговом окне Print (Печать) установите нужную насыщенность цвета в Print Color Correction (Коррекция цвета при печати) (для Windows) или в Color Correction (Коррекция цвета) (для Macintosh) и щелкните на OK.

| Примечания:

| Смазывание чернил может быть разным для CD-R разных типов даже, если вы печатаете с одним и тем же уровнем насыщенности цвета.

| Если вы хотите понизить уровень насыщенности цвета, то его можно регулировать путем изменения Brightness (Яркость) в утилите EPSON Print CD или путем изменения Contrast (Контраст) в драйвере принтера.

| Если в отпечатке насыщенность цвета слишком низкая, то установите Print Color Correction (Коррекция цвета печати) в Darker (Темнее) (для Windows) или Color Correction (Коррекция цвета) в Strong (Сильнее) (для Macintosh).

| Для проверки результатов печати нужно после печати дать отпечатку не менее 24 часов на высыхание.

### Печать шаблона проверки насыщенности цвета

С помощью утилиты EPSON Print CD вы можете напечатать шаблон проверки насыщенности цвета. Этот контрольный шаблон печатается в зоне поверхности этикетки CD-R. Вы можете для вашего CD-R подобрать соответствующий уровень насыщенности чернил.

Для печати шаблона проверки насыщенности цвета нужно выполнить следующие действия.

| Поставьте CD-R для проверки насыщенности.

| В меню File (Файл) выберите Print (Печать). Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| В Print Confirmation Pattern (Шаблон подтверждения печати) (для Windows) поставьте флажок в Print Density Confirmation (Подтверждение плотности печати) или в Test Print Pattern (Шаблон проверки печати) (для Macintosh) поставьте флажок в Print Density check Pattern (Шаблон проверки плотности печати) и щелкните на Print (Печать).

[К началу]

Предыдущая | Следующая