Как сделать / Двусторонняя печать

# Использование двусторонней печати

Принтер EPSON Stylus Photo 950 поддерживает двустороннюю печать. Доступны два типа двусторонней печати. Стандартная двусторонняя печать позволяет вам сначала напечатать все нечетные страницы. После того, как все эти страницы будут напечатаны, их можно снова загрузить в принтер таким образом, чтобы теперь печать выполнялась на обратной стороне бумаги, т.е. на четных страницах. Режим двусторонней печати Folded Booklet (Буклет) позволяет вам создавать буклеты, которые можно фальцевать с одной стороны. За более подробной информацией о создании фальцованных буклетов и двусторонней печати обратитесь к разделу Задание установок на вкладке Layout (Макет) для Windows, или Задание установок в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) для Macintosh.

| Примечания:

| Функция двусторонней печати недоступна, когда доступ к принтеру осуществляется по локальной сети или когда принтер работает в качестве совместно используемого принтера.

| В зависимости от типа носителя во время двусторонней печати в податчик листов можно загружать стопу, содержащую до 30 листов.

| Используйте носители только таких типов, которые пригодны для двусторонней печати. В противном случае качество печати может ухудшиться.

| В зависимости от типа бумаги и количества чернил, использованных для печати текста и изображений, чернила могут просочиться на другую сторону бумаги.

| Во время двусторонней печати поверхность бумаги может смазаться.

Пользователи Windows должны в драйвере принтера на вкладке Layout (Макет) поставить флажок в клетку Double-Sided Printing (Двусторонняя печать). Для доступа к драйверу вашего принтера обратитесь к разделу Доступ к программному обеспечению принтера.

Пользователи Macintosh должны в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) поставить флажок в клетке Double-Sided Printing (Двусторонняя печать). За информацией о том, как задавать установки в этом диалоговом окне, обратитесь к разделу Printer Software Introduction (Введение в программное обеспечение принтера).

После того, как в клетке Double-Sided Printing (Двусторонняя печать) будет поставлен флажок, становятся доступны следующие установки.

Margins (Поля)

Щелкните на этой кнопке, чтобы открыть диалоговое окно Margins (Поля). Эта установка позволяет вам указывать край, по которому будет проводиться брошюровка документа. Вы можете выбрать из Left (Слева), Top (Сверху) и Right (Справа). Вы также можете задать ширину области переплета, для чего нужно ввести значение в текстовое окно Binding Margin (Поле переплета).

Folded Booklet (Буклет)

Поставьте флажок в этой клетке для создания буклетов, фальцуемых с одной стороны. За более подробной информацией об этой функции обратитесь к разделу Задание установок на вкладке Layout (Макет) для Windows, или к разделу Задание установок в диалоговом поле Page Setup (Параметры страницы) для Macintosh.

После того, как вы задали нужные установки, щелкните на OK, чтобы сохранить их. Загрузите бумагу в податчик листов, и потом из вашего приложения пошлите задание на печать. Если не была задана установка Folded Booklet (Буклет), то сначала будут напечатаны все нечетные страницы. После того, как будут выданы все нечетные страницы, на экране появятся указания по созданию четных страниц. Выполните выведенные указания и щелкните на Resume (Продолжить).

[К началу]

Предыдущая | Следующая