Как сделать / Использование рулонной бумаги

# Печать на рулонной бумаге

> Область печати и поля
> Для пользователей Windows
> Для пользователей Macintosh

После того, как вы подготовили вашу рулонную бумагу и загрузили ее в принтер, вы должны задать установки в программном обеспечении принтера, для того, чтобы можно было на этой бумаге печатать.

| Примечания:

| Перед печатью на рулонной бумаге всегда проверяйте уровни чернил, поскольку замена чернильных картриджей в то время, когда загружена рулонная бумага, может привести к тому, что она будет запачкана.

| Мы рекомендуем заменять рулонную бумагу на новый рулон, когда на старом рулоне остается 20 см. В противном случае качество печати на оставшейся бумаге может быть хуже.

## Область печати и поля

С помощью установок драйвера принтера вы можете изменять для рулонной бумаги область печати и поля. Для полей есть две установки. Одна установка задает поля по 3 мм на обоих краях бумаги. Другая установка печатает без боковых полей.

Для изменения полей между страницами печатаемых данных выполните указанные ниже действия.

| В драйвере принтера в качестве Paper Source (Источник бумаги) выберите Roll Paper (Рулонная бумага).

| Когда печать закончится, нажмите один раз кнопку рулонной бумаги , чтобы напечатать линию разреза на расстоянии около 14 мм от нижней части напечатанных данных.

| Чтобы напечатать следующее задание на печать нажмите кнопку рулонной бумаги , чтобы подать бумагу назад в позицию печати. Затем запустите новое задание на печать. Интервал между страницами автоматически установится в 54 мм, как это показано ниже.

Стандартные поля | Нет полей

|  | Примечание:

|  | Вы должны нажать кнопку рулонной бумаги или принтер не будет работать, даже если вы послали новое задание на печать. Не нажимайте кнопку рулонной бумаги больше, чем нужно. В противном случае вы можете испортить распечатку.

> Для печати данных без полей между отдельными файлами, как это показано ниже, не нажимайте кнопку рулонной бумаги между заданиями на печать.

Стандартные поля | Нет полей

| Примечание:

| Верхнее поле автоматически установлено на 40 мм, независимо от установки поля.

[К началу]

## Для пользователей Windows

| Примечания:

| При печати на рулонной бумаге вы не можете использовать функции Reverse Order (Обратный порядок) или Rotate by 180° (Повернуть на 180°). Вы также не можете в качестве установки для Printable Area (Область печати) задать Maximum (Максимальная) или Centered (По центру), или использовать функции вкладки Layout (Макет).

| Не задавайте в программном обеспечении принтера режим PhotoEnhance, поскольку при этом в вашей распечатке могут появиться пропуски.

После того, как рулонная бумага загружена в принтер, выполните указанные ниже действия, чтобы сконфигурировать программное обеспечение вашего принтера для печати.

| Откройте в соответствующем приложении файл, который вы хотите напечатать.

| Из приложения обратитесь к программному обеспечению принтера..

|  | Примечание:

|  | За более подробной информацией по обращению к программному обеспечению обратитесь к руководству пользователя по данному приложению. Во многих приложениях вы можете выбрать команду Print (Печать) прямо из меню File (Файл), и потом обратиться к программному обеспечению принтера, щелкнув на кнопке Properties (Свойства).

| Щелкните на вкладке Paper (Бумага), выберите Roll Paper (Рулонная бумага) для Paper Source (Источник бумаги), и выберите соответствующий формат страницы.

> Когда вы выбираете один из заранее определенных форматов, то в случае, когда данные не умещаются в данном формате, они печатаются на рулонной бумаге на отдельных страницах. Между каждыми двумя страницами данных будет вставляться поле шириной 54 мм, если вы нажмете кнопку рулонной бумаги .

> Чтобы определить пользовательский размер страницы выберите в списке User Defined (Определено пользователем). Откроется диалоговое окно User Defined Paper Size (Формат бумаги, определенный пользователем). В этом окне вы сможете задать длину и ширину вашего документа. Если данные не будут превышать формат загруженной бумаги, то они будут напечатаны как одна страница. Это позволяет печатать большие или длинные данные без разрывов страниц.

> За более подробной информацией обратитесь к разделу Область печати и поля.

|  | Примечание:

|  | Когда в податчик листов загружена рулонная бумага, не следует в программном обеспечении принтера в качестве установки для Paper Source (Источник бумаги) задавать Sheet Feeder (Податчик листов). Иначе это приведет к подаче лишней бумаги после выполнения каждого задания на печать. Если вы уже запустили печать, то отмените задание на печать из программного обеспечения принтера, в соответствии с указаниями в разделе Отмена печати. Подождите, пока принтер не прекратит печатать и подавать бумагу. Отрежьте бумагу сзади принтера, потом выключите принтер. Оставшаяся бумага будет выдана.

| Если присоединен резак, то выберите тип отреза из окна списка Auto Cut (Автоматическое отрезание).

> Для режима Auto Cut (Автоматическое отрезание) возможны следующие установки:

Not Cut (Не отрезать) | Резак не будет отрезать бумагу.
Single Cut (Одинарный отрез) | Бумага отрезается по границе между изображениями (границе между страницами). Однако, позиция отреза может немного смещаться.
Double Cut (Двойной отрез) | Если вы выбрали Single Cut (Одинарный отрез) и неудовлетворены смещением позиции отреза, то выберите Double Cut (Двойной отрез). В этом режиме пробел между изображениями увеличивается и внутри этого пробела бумага отрезается дважды. При двукратном отрезании остается полоска бумаги шириной 18 мм Режим Double Cut (Двойной отрез) доступен только в том случае, когда выполняется печать с параметром No Margins (Нет полей).

|  | Примечания:

|  | Используйте резак после того, как вы присоединили его к принтеру и настроили позицию отреза. За более подробной информацией о настройке позиции отреза обратитесь к разделу Настройка позиции отреза при использовании Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги).

|  | Auto Cut (Автоматическое отрезание) можно выбрать только после того, как резак присоединен к принтеру и в качестве установки для Paper Source (Источник бумаги) задана Roll Paper (Рулонная бумага).

|  | Если режим Auto Cut (Автоматическое отрезание) недоступен даже при том, что в качестве установки для Paper Source (Источник бумаги) задана Roll Paper (Рулонная бумага), это значит, что в драйвере принтера не была задана установка Auto Cutter Attached (Автоматический резак присоединен). Обратитесь к разделу Установки драйвера принтера для Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги) и задайте нужные установки.

| В нижней части диалогового окна задайте установки Roll Paper Option (Параметры для рулонной бумаги).

> Установки Roll Paper Option (Параметры для рулонной бумаги) могут быть следующие:

Banner Mode (Режим баннера) | Выберите этот режим, если вы хотите печатать многостраничные данные в качестве непрерывных данных на рулонной бумаге, а не на отдельных страницах. Когда в этой клетке стоит флажок, то разрешена установка флажка в клетке Save Roll Paper (Экономить рулонную бумагу).
Cut Sheet Mode (Режим отдельных листов) | Выберите этот режим, когда вы хотите печатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не в качестве непрерывных данных. Когда стоит флажок в этой клетке, то разрешена установка флажка в клетке Print page frame (Печать границы).
Save roll paper (Экономить рулонную бумагу) | Поставьте в эту клетку флажок, когда вы хотите экономить рулонную бумагу. Когда в этой клетке стоит флажок, то пустая часть последней страницы вашего документа не будет подаваться через принтер. Эта функция доступна только в том случае, когда выбраны параметры Not Cut (Не отрезать) и Banner Mode (Режим баннера) и недоступна, когда бумага отрезается резаком.
Print page frame (Печать границы) | Поставьте флажок в эту клетку, если при печати многостраничного документа нужно на рулонной бумаге печатать между страницами линии, которые будут указывать, где нужно разрезать бумагу. Эта функция оказывается полезной, когда неясно, где должен быть разрыв между страницами. Данная функция доступна только в том случае, когда выбраны режимы Not Cut (Не отрезать) и Cut Sheet Mode (Режим отдельных листов), и недоступна, когда отрезание выполняется резаком.

| Перейдите на вкладку Main (Главное) и выберите тип носителя.

| Щелкните на OK, чтобы закрыть программное обеспечение принтера. Напечатайте ваш документ и перейдите к следующему разделу: Удаление рулонной бумаги из принтера.

[К началу]

## Для пользователей Macintosh

| Примечание:

| Процедуры, описанные в данном разделе, могут варьироваться в зависимости от используемых вами приложений. За более подробной информацией обратитесь к руководству пользователя по вашему приложению.

| При печати на рулонной бумаге вы не можете использовать функции Reverse Order (Обратный порядок) или Rotate by 180° (Повернуть на 180°). Вы также не можете в качестве установки для Printable Area (Область печати) задать Maximum (Максимальная) или Centered (По центру), или использовать функции в диалоговом окне Layout (макет).

| Не задавайте в программном обеспечении принтера режим PhotoEnhance, поскольку при этом в вашей распечатке могут появиться пропуски.

После того, как рулонная бумага загружена в принтер, перед выполнением дальнейших действий убедитесь, что в Chooser в качестве принтера выбран Stylus Photo 950. Выполните указанные ниже действия, чтобы сконфигурировать программное обеспечение вашего принтера для печати.

| Откройте в соответствующем приложении файл, который вы хотите напечатать.

| Откройте программное обеспечение принтера.

|  | Примечание:

|  | Во многих приложениях вы можете сделать это, выбрав в меню File (Файл) команду Page Setup (Параметры страницы) или Print Setup (Параметры печати).

| Выберите Roll Paper (Рулонная бумага) для Paper Source (Источник бумаги) задайте соответствующую установку для Paper Size (Формат страницы). Вы можете либо выбрать один из заранее определенных форматов страницы, либо создать пользовательский формат страницы.

|  | Примечание:

|  | Когда в податчик листов загружена рулонная бумага, не следует в программном обеспечении принтера в качестве установки для Paper Source (Источник бумаги) задавать Sheet Feeder (Податчик листов). Иначе это приведет к подаче лишней бумаги после выполнения каждого задания на печать. Если вы уже запустили печать, то отмените задание на печать из программного обеспечения принтера, в соответствии с указаниями в разделе Отмена печати. Подождите, пока принтер не прекратит печатать и подавать бумагу. Отрежьте бумагу сзади принтера, потом выключите принтер. Оставшаяся бумага будет выдана.

| Если присоединен резак, то выберите тип отреза из окна списка Auto Cut (Автоматическое отрезание).

> Для режима Auto Cut (Автоматическое отрезание) возможны следующие установки:

Not Cut (Не отрезать) | Резак не будет отрезать бумагу.
Single Cut (Одинарный отрез) | Бумага отрезается по границе между изображениями (границе между страницами). Однако, позиция отреза может немного смещаться.
Double Cut (Двойной отрез) | Если вы выбрали Single Cut (Одинарный отрез) и неудовлетворены смещением позиции отреза, то выберите Double Cut (Двойной отрез). В этом режиме пробел между изображениями увеличивается и внутри этого пробела бумага отрезается дважды. При двукратном отрезании остается полоска бумаги шириной 18 мм Режим Double Cut (Двойной отрез) доступен только в том случае, когда выполняется печать с параметром No Margins (Нет полей).

|  | Примечание:

|  | Используйте резак после того, как вы присоединили его к принтеру и настроили позицию отреза. За более подробной информацией о настройке позиции отреза обратитесь к разделу Настройка позиции отреза при использовании Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги).

|  | Auto Cut (Автоматическое отрезание) можно выбрать только после того, как резак присоединен к принтеру и в качестве установки для Paper Source (Источник бумаги) задана Roll Paper (Рулонная бумага).

|  | Если режим Auto Cut (Автоматическое отрезание) недоступен даже при том, что в качестве установки для Paper Source (Источник бумаги) задана Roll Paper (Рулонная бумага), это значит, что в драйвере принтера не была задана установка Auto Cutter Attached (Автоматический резак присоединен). Обратитесь к разделу Установки драйвера принтера для Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги) и задайте нужные установки.

| Задайте другие нужные установки. За более подробной информацией обратитесь к приведенной ниже таблице. После того, как закончите, щелкните на OK.

> Установки Roll Paper Option (Параметры для рулонной бумаги) могут быть следующие:

Banner Mode (Режим баннера) | Выберите этот режим, если вы хотите печатать многостраничные данные в качестве непрерывных данных на рулонной бумаге, а не на отдельных страницах. Когда в этой клетке стоит флажок, то разрешена установка флажка в клетке Save Roll Paper (Экономить рулонную бумагу).
Cut Sheet Mode (Режим отдельных листов) | Выберите этот режим, когда вы хотите печатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не в качестве непрерывных данных. Когда стоит флажок в этой клетке, то разрешена установка флажка в клетке Print page frame (Печать границы).
Save roll paper (Экономить рулонную бумагу) | Поставьте в эту клетку флажок, когда вы хотите экономить рулонную бумагу. Когда в этой клетке стоит флажок, то пустая часть последней страницы вашего документа не будет подаваться через принтер. Эта функция доступна только в том случае, когда выбраны параметры Not Cut (Не отрезать) и Banner Mode (Режим баннера) и недоступна, когда бумага отрезается резаком.
Print page frame (Печать границы) | Поставьте флажок в эту клетку, если при печати многостраничного документа нужно на рулонной бумаге печатать между страницами линии, которые будут указывать, где нужно разрезать бумагу. Эта функция оказывается полезной, когда неясно, где должен быть разрыв между страницами. Данная функция доступна только в том случае, когда выбраны режимы Not Cut (Не отрезать) и Cut Sheet Mode (Режим отдельных листов), и недоступна, когда отрезание выполняется резаком.

| В меню File (Файл) выберите Print (Печать), чтобы открыть диалоговое окно Print (Печать).

| Задайте нужные установки для Media Type (Тип носителя), после чего щелкните на кнопке Print (Печать), чтобы напечатать ваш документ.

|  | Примечание:

|  | Щелкните на кнопке пиктограммы Preview (Просмотр), чтобы изменить кнопку Print (Печать) на кнопку Preview (Просмотр). Щелкните на кнопке Preview (Просмотр), чтобы предварительно просмотреть вашу распечатку.

[К началу]

Предыдущая | Следующая