Как сделать / Использование Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги)

# Присоединение Photo Catcher (Приемник фотографий)

Для приема бумаги, отрезанной резаком, нужно присоединить приемник фотографий. Выполните указанные ниже действия.

| Предостережение:

| При использовании приемника фотографий нужно придвинуть принтер к краю доски или стола таким образом, чтобы материя приемника фотографий свободно свисала вниз, как показано на рисунке. При перемещении принтера соблюдайте осторожность и следите, чтобы принтер не упал со стола. Кроме того, не ставьте принтер на неустойчивую поверхность.

| Присоедините кронштейны приемника фотографий к выходному лотку.

| Вставьте штифт кронштейна в отверстие выходного лотка таким образом, чтобы метка в виде треугольника была обращена вверх.

| Зафиксируйте стержень приемника фотографий, уложив его в желобки кронштейнов.

| Опустите материю в пространство между кронштейнами, придав ей вид сумки. Потом устраните морщины, раздвинув края материи вправо и влево.

|  | Предостережение:

|  | Ниже указано сколько и какого формата фотографий из рулонной бумаги может вместить приемник фотографий.

|  | Длиной в диапазоне от 55 мм до 178 мм: 40 листов

|  | Длиной в диапазоне от 178 мм to 297 мм: 1 лист

|  | Кроме того, если длина фотографии превышает 297 мм нужно удалить приемник фотографий. Если вы используете бумагу, превышающую по размерам указанные длины, то может произойти заклинивание бумаги или же может сломаться приемник фотографий.

[К началу]

Предыдущая | Следующая