Как сделать / Замена чернильных картриджей

# Замена пустого чернильного картриджа

> С помощью панели управления принтера
> С помощью Status Monitor

Данный принтер использует чернильные картриджи, снабженные интегральными микросхемами. Интегральные микросхемы точно отслеживают количество чернил, израсходованных каждым картриджем. Даже, если картридж был вынут, а потом заново вставлен, запас чернил будет точно оценен, что обеспечивает полное использование всего запаса чернил. Учтите, пожалуйста, что при каждой установке картриджа в принтер выполняются процедуры проверки надежности и подтверждения, которые также потребляют чернила.

Вы можете заменять чернильный картридж с помощью панели управления принтера или с помощью утилиты Status Monitor. За указаниями обращайтесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

| Предупреждения:

| Храните чернильные картриджи в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям пить из картриджей или играть с ними.

| Соблюдайте осторожность при обращении с использованными картриджами, поскольку вокруг отверстий подачи чернил могут оставаться чернила. Если чернила попали на кожу, то немедленно вымойте запачканное место водой с мылом. Если чернила попали в глаза, то немедленно промойте глаза большим количеством воды. Если после этого вы почувствуете себя плохо или появятся какие-либо проблемы со зрением. то немедленно обратитесь к врачу.

| Предостережения:

| Фирма EPSON рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи EPSON. Использование изделий других фирм (не EPSON) может привести к поломке вашего принтера, которая не будет покрываться гарантией от EPSON.

| Оставляйте старый чернильный картридж в принтере до тех пор, пока не приобретете новый для замены. В противном случае чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут высохнуть.

| Не пытайтесь перезаправить чернильный картридж. Принтер определяет количество оставшихся чернил с помощью интегральной микросхемы, вмонтированной в чернильный картридж. Даже, если картридж перезаправлен, оставшиеся чернила не будут учитываться интегральной микросхемой и количество чернил, оставшихся для использования, не изменится.

| Примечания:

| Вы не сможете продолжать печатать, когда хотя бы один чернильный картридж опустел, пусть в других картриджах еще остались чернила. Перед печатью заменяйте пустой картридж.

| Кроме того, что чернила расходуются при печати документов, они также расходуются при выполнении операции чистки печатающей головки, во время цикла самоочистки, который выполняется при каждом включении принтера, и во время зарядки чернилами, после установки чернильного картриджа в принтер.

| Расход чернил сильно зависит от цветов и используемого носителя, от заданных вами установок драйвера принтера и от печатаемых данных.

За более подробной информацией о чернильных картриджах обратитесь к разделу Когда вы обращаетесь с чернильными картриджами.

## С помощью панели управления принтера

Световые индикаторы принтера сообщат вам, когда настанет время приобрести новый чернильный картридж для замены, и когда настанет время заменить пустой картридж.

В этой таблице описано состояние световых индикаторов на вашем принтере и какие могут потребоваться действия.

Световые индикаторы | Действие
| Приобретите для замены соответствующий чернильный картридж: черный (T0331), голубой (T0332), пурпурный (T0333), желтый (T0334), светло-голубой (T0335) или светло-пурпурный (T0336).
| Замените пустой чернильный картридж.

Для замены чернильного картриджа с помощью кнопки чернила выполните указанные действия.

| Убедитесь, что принтер включен. Световой индикатор питания должен гореть, но не мигать.

| Нажмите кнопку чернила. Печатающая головка переместится в позицию проверки чернильных картриджей. Световой индикатор питания начнет мигать, а световой индикатор отсутствия чернил начнет мигать или будет постоянно гореть.

|  | Примечание:

|  | Не держите нажатой кнопку чернил более трех секунд. Если кнопка чернил будет нажата дольше трех секунд, то будет инициирована команда чистки печатающей головки.

|  | Предостережение:

|  | Не перемещайте печатающую головку руками и не прикладывайте к ней усилия, так как это может привести к поломке принтера. Для перемещения печатающей головки всегда нажимайте кнопку чернил.

| Откройте крышку принтера. Проверьте, что на чернильный картридж, нуждающийся в замене, указывает метка .

| Снова нажмите кнопку чернил. Если опустели несколько чернильных картриджей, то печатающая головка будет перемещаться, поочередно указывая на каждый чернильный картридж, который нужно заменить, как это описано для шага 3. В противном случае печатающая головка автоматически переместится в позицию замены чернильного картриджа.

| Откройте крышку картриджей. Сдвиньте боковые стороны того картриджа, который вы хотите заменить. Поднимите картридж, выньте его из принтера и утилизируйте должным образом. Не откладывайте картридж в сторону и не пытайтесь его перезаправить.

|  | Предупреждение:

|  | Если чернила попали вам на руки, то тщательно вымойте их водой с мылом. Если чернила попали вам в глаза, то немедленно промойте глаза водой. Если после этого у вас появились какие-либо проблемы со зрением, то немедленно обратитесь к врачу.

| Выньте новый чернильный картридж из защитной упаковки. Поместите его вертикально в держатель картриджа. После этого нажимайте на чернильный картридж, пока он со щелчком не встанет на место. Не нажимайте на картридж слишком сильно.

|  | Предостережения:

|  | Вынимая картридж из упаковки, соблюдайте осторожность, чтобы не поломать крючки, расположенные сбоку картриджа.

|  | Не удаляйте и не отрывайте этикетку с картриджа, так как это может привести к протечке чернил.

|  | Не удаляйте с боковой стороны картриджа зеленую микросхему. Установка картриджа без этой микросхемы может привести к поломке принтера.

|  | Не дотрагивайтесь до зеленой микросхемы, расположенной на боковой стороне картриджа, так как это может привести к поломке чернильного картриджа.

|  | Если чернильный картридж нужно временно удалить из принтера, следите за тем, чтобы область подачи чернил чернильного картриджа не запылилась и не загрязнилась. Храните чернильный картридж при тех же условиях, что и принтер. При хранении картриджа следите, чтобы стоял в таком положении, как это показано на приведенном выше рисунке (этикетка, обозначающая цвет чернил, должна располагаться на верху картриджа). Клапан, прикрывающий отверстия подачи чернил, предназначен для того, чтобы предотвратить вытекание избыточных чернил. Однако, мы рекомендует осторожно обращаться с картриджем. Не дотрагивайтесь до подающих отверстий чернильного картриджа и до области около этих отверстий.

|  | Следите за тем, чтобы всегда устанавливать чернильный картридж в принтер сразу же после того, как вы удалили старый чернильный картридж. Если картридж не будет быстро установлен, то может высохнуть печатающая головка, что приведет к ее неправильной работе.

| После того, как вы закончите процедуру установки картриджей, закройте крышку картриджей.

| Закройте крышку принтера, а потом нажмите на кнопку чернил . Принтер передвинет печатающую головку и начнет процедуру зарядки системы доставки чернил. Этот процесс длится примерно одну минуту. После окончания заполнения системы подачи чернил, принтер вернет печатающую головку в исходную позицию. Световой индикатор питания прекратит мигать и останется гореть, а световой индикатор отсутствия чернил погаснет.

|  | Предостережение:

|  | Пока принтер будет производить заполнение системы подачи чернил, световой индикатор питания будет мигать. Никогда не выключайте принтер, пока мигает этот световой ндикатор.

|  | Примечание:

|  | Если после того, как печатающая головка переместится в исходную позицию, возникнет ошибка отсутствия чернил, то возможно, что чернильный картридж был установлен неправильно. Снова нажмите кнопку чернил и заново установите чернильный картридж, чтобы он со щелчком встал на место.

[К началу]

## С помощью Status Monitor

Вы можете контролировать оставшиеся уровни чернил и просматривать на экране компьютера указания по замене пустого или почти пустого чернильного картриджа с помощью утилиты EPSON Status Monitor 3 (для Windows) или EPSON Status Monitor (для Macintosh).

Когда в картридже мало чернил или он пустой, щелкните в окне EPSON Status Monitor на кнопке How to (Как сделать). Для замены картриджа следуйте выводимым на экран указаниям.

За более подробной информацией по использованию EPSON Status Monitor обратитесь к разделу Использование EPSON Status Monitor 3 для Windows, или Использование EPSON StatusMonitor для Macintosh.

[К началу]

Предыдущая | Следующая