Как сделать / Обслуживание

# Проверка дюз печатающей головки

> Использование утилиты Nozzle Check
> Использование кнопок панели управления

Если вы обнаружите, что напечатанное изображение неожиданно бледное, или что в напечатанном изображении пропущены точки, то возможно, что вы сумеете определить проблему путем проверки дюз печатающей головки.

Вы можете проверить дюзы печатающей головки из вашего компьютер, используя для этого входящую в состав программного обеспечения принтера утилиту Nozzle Check (Проверка дюз), или проверить их непосредственно из принтера, используя для этого кнопки панели управления принтера.

## Использование утилиты Nozzle Check

Для использования утилиты Nozzle Check обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

| Примечание:

| Не используйте утилиту Nozzle Check, когда выполняется печать, так как иначе ваша распечатка может быть испорчена.

### Для пользователей Windows

Для использования утилиты Nozzle Check выполните указанные ниже действия.

| Проверьте, что в податчик листов загружена бумага формата A4 или Letter.

| Вызовите программное обеспечение принтера. За указаниями обратитесь к разделу Доступ к программному обеспечению принтера.

| Щелкните на вкладке Utility (Сервис), а потом щелкните на кнопке Nozzle Check (Проверка дюз).

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

### Для пользователей Macintosh

Для использования утилиты Nozzle Check выполните указанные ниже действия.

| Вызовите диалоговое окно Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы) и щелкните на кнопке пиктограммы Utility (Сервис), потом в диалоговом окне Utility (Сервис) щелкните на кнопке Nozzle Check (Проверка дюз).

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

[К началу]

## Использование кнопок панели управления

Для проверки дюз печатающей головки с помощью кнопок панели управления выполните указанные ниже действия.

| Выключите ваш принтер.

| Проверьте, что в податчик листов загружена бумага формата A4 или Letter.

| Для включения принтера нажмите кнопку бумаги и, не отпуская ее, нажмите кнопку питания .

| Сначала отпустите кнопку питания . Когда начнется проверка дюз, отпустите кнопку бумага .

Принтер напечатает шаблон проверки дюз. Ниже приведены примеры распечаток шаблона.

| Шаблон напечатан правильно

| Печатающая головка нуждается в чистке

Если страница проверки дюз напечаталась неудовлетворительно, то это означает проблему с принтером. Возможно, что засорились дюзы печатающей головки или, что печатающую головку нужно калибровать. За более подробной информацией по чистке печатающей головки обратитесь к разделу Чистка печатающей головки За информацией по калибровке печатающей головки обратитесь к разделу Калибровка печатающей головки. Страница проверки дюз показывает также количество чернил, оставшихся в каждом картридже. Проценты, приведенные на странице проверки дюз показывают примерные значения.

[К началу]

Предыдущая | Следующая