Печать в Windows

# Задание установок на вкладке Layout (Макет)

> Задание установки Reduce/Enlarge (Уменьшить/увеличить)
> Задание установки Double-sided Printing (Двусторонняя печать)
> Задание установки Multi-Page (Многостраничность)
> Задание установки Watermark (Водяной знак)

На вкладке Layout (Макет) вы можете задавать установки Reduce/Enlarge (Уменьшить/увеличить), Double-Sided Printing (Двусторонняя печать), Multi-Page (Многостраничность) и Watermark (Водяной знак). Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

## Задание установки Reduce/Enlarge (Уменьшить/увеличить)

Используйте параметры Reduce/Enlarge (Уменьшить/увеличить) на вкладке Layout (Макет) для того, чтобы настроить размер распечатки вашего документа.

Вы можете выбирать из следующих установок.

Fit to Page (В размер листа) | Пропорционально увеличивает или уменьшает размер вашего документа, чтобы подогнать его под формат бумаги, заданный в списке Output Paper Size (Размер используемой бумаги).
Custom (Пользовательский) | Позволяет вам вручную увеличивать или уменьшать изображение. Щелкайте на стрелках, расположенных рядом с клеткой Scale (Масштаб), чтобы выбрать процент изменения в диапазоне от 10% до 400%.

[К началу]

## Задание установки Double-sided Printing (Двусторонняя печать)

Принтер EPSON Stylus Photo 950 поддерживает двустороннюю печать. Доступны два типа двусторонней печати. Стандартная двусторонняя печать позволяет вам сначала напечатать все нечетные страницы. После того, как все эти страницы будут напечатаны, их можно снова загрузить в принтер таким образом, чтобы теперь печать выполнялась на обратной стороне бумаги, т.е. на четных страницах. Режим двусторонней печати Folded Booklet (Буклет) позволяет вам создавать буклеты, которые можно фальцевать с одной стороны. Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

| Примечание:

| Функция двусторонней печати недоступна, когда доступ к принтеру осуществляется по локальной сети или когда принтер работает в качестве совместно используемого принтера.

| В зависимости от типа носителя во время двусторонней печати в податчик листов можно загружать стопку, содержащую до 30 листов.

| Используйте носители только таких типов, которые пригодны для двусторонней печати. В противном случае качество печати может ухудшиться.

| В зависимости от типа бумаги и количества чернил, использованных для печати текста и изображений, чернила могут просочиться на другую сторону бумаги.

| Во время двусторонней печати поверхность бумаги может смазаться.

### Стандартная двусторонняя печать

Для печати страниц с четными и нечетными номерами на разных сторонах листа выполните указанные ниже действия.

| На вкладке Layout (Макет) драйвера вашего принтера поставьте флажок в клетке Double-Sided Printing (Двусторонняя печать). За указаниями о том, как перейти на вкладку Layout (Макет), обратитесь к разделу Доступ к программному обеспечению принтера.

| Щелкните на Margins (Поля). Появится следующее диалоговое окно.

| Укажите край, по которому будет проводиться брошюровка документа. Вы можете выбрать из Left (Слева), Top (Сверху) и Right (Справа).

| Укажите ширину поля для переплета, используя для этого клетку текста Binding Margin (Поле переплета). Вы можете задать ширину в пределах от 3 мм до 30 мм.

|  | Примечание:

|  | Реальные размеры поля для переплета могут отличаться от заданных вами установок в зависимости от вашего приложения. Перед выполнением всего задания на печать проведите эксперименты с несколькими листами бумаги.

| Щелкните на OK, чтобы вернуться на вкладку Layout (Макет), после чего щелкните на OK, чтобы сохранить ваши установки.

| Загрузите бумагу в податчик листов, и потом из вашего приложения пошлите задание на печать. После того, как будут выданы все нечетные страницы, на экране появятся указания по созданию четных страниц.

| Следуйте этим указаниям при перезагрузке бумаги или перезагрузите бумагу, как это показано на приведенном ниже рисунке.

|  | Примечание:

|  | В зависимости от количества использованных чернил бумага во время печати может изогнуться. Если это произойдет, то перед повторной загрузкой бумаги в принтер слегка выгните ее в противоположном направлении.

|  | Перед загрузкой стопы бумаги в принтер подровняйте ее, для чего постучите краями стопы по ровной твердой поверхности.

|  | При перезагрузке бумаги в принтер следуйте приведенным указаниям. При неправильной загрузке отпечатков может возникнуть заклинивание бумаги или будут неправильно расположены поля для сшивания.

|  | В случае возникновения заклинивания бумаги обратитесь к разделу Бумага подается неправильно.

| После того, как бумага будет загружена заново, щелкните на Resume (Продолжить), чтобы напечатать четные страницы.

### Двусторонняя печать Folded Booklet (Буклет)

С помощью функции двусторонней печати вы также можете печатать буклеты, фальцуемые с одной стороны. Для создания буклета, фальцуемого с одной стороны, сначала должны печататься страницы, которые должны быть снаружи (после фальцовки буклета). Страницы, которые должны быть внутри буклета, можно будет напечатать после того, как бумага будет перезагружена в принтер, как это показано на приведенном ниже рисунке.

Буклет, фальцуемый с одной стороны

| Переплетаемый край

Буклет можно создать, если па первом листе бумаги напечатать листы 1 и 4, на втором листе бумаги страницы 5 и 8, а на третьем листе бумаги страницы 9 и 12. После того, как эти три листа будут повторно загружены в принтер, вы сможете напечатать страницы 2 и 3 на обороте первого листа бумаги, страницы 6 и 7 на обороте второго листа бумаги и страницы 10 и 11 на обороте третьего листа бумаги. Полученные в результате такой печати страницы можно потом сфальцевать и скрепить в буклет.

Для создания буклета, описанного выше, выполните указанные далее действия.

| На вкладке Layout (макет) поставьте флажок в клетке Double-Sided Printing (Двусторонняя печать), потом поставьте флажок в клетке Folded Booklet (Буклет).

| Щелкните на Margins (Поля). Появится диалоговое окно Margins (Поля).

| Укажите край, по которому будет выполняться переплет. Вы можете выбирать из Left (Слева), Top (Сверху) и Right (Справа).

|  | Примечание:

|  | Когда в драйвере вашего принтера на вкладке Main (Главное) для Orientation (Ориентация) задана установка Portrait (Книжная), то для переплета доступны только позиции Left (Слева) или Right (Справа). Позиция переплета Top (Сверху) доступна только в том случае, когда для Orientation (Ориентация) задана установка Landscape (Альбомная).

| В текстовом окне Binding Margin (Поля для переплета) укажите ширину поля переплета. Вы можете задать ширину в пределах от 3 мм до 30 мм Указанная ширина будет использоваться для обеих сторон переплета. Например, если вы задали поле 10 мм, то будет вставлено поле 20 мм (поля по 10 мм будут помещены на каждой стороне переплетаемой страницы).

Portrait (Книжная) | Landscape (Альбомная)

| Край для переплета

| Поле

| Щелкните на OK, чтобы вернуться на вкладке Layout (Макет), а потом щелкните на OK, чтобы сохранить ваши установки.

| Убедитесь, что бумага загружена в податчик листов и пошлите из вашего приложения задание на печать.

| После выдачи наружных страниц появятся указания по печати внутренних страниц. Для перезагрузки бумаги следуйте выводимым на экран указаниям или обратитесь к предыдущему разделу, озаглавленному Стандартная двусторонняя печать.

|  | Примечание:

|  | В зависимости от количества использованных чернил бумага во время печати может изогнуться. Если это произойдет, то перед повторной загрузкой бумаги в принтер слегка выгните ее в противоположном направлении.

|  | Перед загрузкой стопки бумаги в принтер подровняйте ее, для чего постучите краями стопки по ровной твердой поверхности.

|  | При перезагрузке бумаги в принтер следуйте приведенным указаниям. При неправильной загрузке отпечатков может возникнуть заклинивание бумаги или будут неправильно расположены поля для сшивания.

|  | В случае возникновения заклинивания бумаги обратитесь к разделу Бумага подается неправильно.

| После того, как бумага будет загружена заново, щелкните на Resume (Продолжить), чтобы напечатать внутренние страницы.

| После завершения печати сложите листы и скрепите их вместе с помощью скрепкосшивателя или другого переплетного устройства.

[К началу]

## Задание установки Multi-Page (Многостраничность)

Поставьте флажок в клетке Multi-Page (Многостраничность), чтобы вы могли выбирать между установками N-up и Poster (Плакат). Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

### Задание установки N-up

Для печати двух или четырех страниц вашего документа на одном листе бумаги нужно на вкладке Layout (Макет) выбрать для установки Multi-Page (Многостраничность) параметр N-up.

Когда выбран параметр N-up, вы можете задавать следующие установки:

2 Pages (2 страницы) 4 Pages (4 страницы) | Печатает две или четыре страницы вашего документа на одном листе бумаги.
Page Order (Порядок страниц) | Открывает диалоговое окно Print Layout (Макет печати), в котором вы можете задавать порядок, в котором будут печататься страницы. В зависимости от выбранного на вкладке Paper (Бумага) параметра Orientation (Ориентация) некоторые установки могут быть недоступны.
Print page frames (Печатать рамки страниц) | Вокруг каждой страницы, из напечатанных на листе, печатает рамку.

### Задание установки Poster (Плакат)

Одностраничный документ можно увеличить таким образом, чтобы он печатался на 4, 9 или 16 страницах бумаги. Выберите для установки Multi-Page (Многостраничность) параметр Poster (Плакат), чтобы печатать изображение плакатных размеров.

Щелкните на кнопке Settings (Параметры), чтобы настроить способ, которым будет печататься ваш плакат. Откроется диалоговое окно Poster Settings (Установки для плаката).

Вы можете задавать следующие установки.

Print Cutting Guides (Печатать линии разреза) | Поставьте флажок в этой клетке, чтобы включить параметр печати направляющих линий для разреза.
Overlapping Alignment Marks (Перекрывающиеся метки для выравнивания) | Изображения немного перекрываются и печатаются маркеры выравнивания, чтобы изображения можно было более точно выровнять.
Trim Lines (Линии подгонки) | Печатает на изображениях граничные линии, чтобы указать вам, где нужно подгонять страницы.

Если вы не хотите печатать весь плакат, а напечатать только несколько панелей, то щелкните на панелях, которые вы не хотите печатать, а потом щелкните на OK, чтобы закрыть диалоговое окно Poster Settings (Установки для плаката).

[К началу]

## Задание установки Watermark (Водяной знак)

Для печати на вашем документе водяного знака нужно на вкладке Layout (Макет) щелкнуть где-нибудь в области окна списка Watermark (Водяной знак) и выбрать водяной знак.

Вы также можете добавить к списку Watermark (Водяной знак) свои собственные водяные знаки, созданные из текста или картинки. Чтобы добавить водяной знак, щелкните на кнопке Add/Del (Добавить/удалить). Появится следующее диалоговое окно.

Для завершения созданию пользовательского водяного знака обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

### Создание водяного знака на основе изображения

Для создание водяного знака на основе изображения выполните указанные ниже действия.

| Выберите BMP.

| Щелкните на кнопке Browse (Обзор), чтобы указать растровый файл, который вы хотите использовать, и потом щелкните на OK.

| В клетку Name (Название) введите название для вашего водяного знака, после чего щелкните на Save (Сохранить). Щелкните на OK, чтобы вернуться на вкладку Layout (Макет).

### Создание текстового водяного знака

Для создания текстового водяного знака выполните указанные ниже действия.

| Выберите Text (Текст).

| В окно Text (Текст) введите ваш текст. Текст, который вы ввели будет использоваться также в качестве названия водяного знака.

| Если вы хотите изменить название водяного знака, то введите в клетку Name (Название) новое имя, а потом щелкните на Save (Сохранить). Щелкните на OK, чтобы вернуться на вкладку Layout (Макет).

### Настройка вида водяных знаков

Для настройки вида водяных знаков при печати выполните указанные ниже действия.

| На вкладке Layout (Макет) выберите в окне списка Watermark (Водяной знак) водяной знак.

| Щелкните на кнопке Settings (Настройка). Появится следующее диалоговое окно.

| Убедитесь, что в окне списка Watermark (Водяной знак) выбран нужный водяной знак, потом задайте установки для Color (Цвет), Position (Расположение), Density (Плотность), Size (Размер), Font (Шрифт), Font Style (Начертание) и Angle (Угол). (За более подробной информацией обратитесь к Интерактивному руководству.) Действие всех настроек будет отображаться в окошке, расположенном в левой части диалогового окна.

| Когда вы закончите задавать установки, щелкните на OK.

[К началу]

Предыдущая | Следующая