Информация об изделии / Спецификации принтера

# Чернильные картриджи

> Черный чернильный картридж (T0331)
> Цветной чернильный картридж
> Голубой (T0332), Пурпурный (T0333), Желтый (T0334), Светло-голубой (T0335), Светло-розовый (T0336)

## Черный чернильный картридж (T0331)

Цвет | Черный
Емкость для печати* | 570 страниц (A4, ISO/IEC 10561 Letter Pattern с разрешением 360 dpi)
Срок годности | 2 года с даты выпуска (6 месяцев после того, как открыт, при 25°C)
Температура | Хранения: От -30 до 40°C 1 месяц при 40°C Транспортировки: От -30 до 60°C 1 месяц при 40°C 120 часов при 60°C Замерзания:** -15°C
Габариты | 12.7 мм (Ш) x 71.2 мм (Г) x 66.5 мм (В)

[К началу]

## Цветной чернильный картридж
Голубой (T0332), Пурпурный (T0333), Желтый (T0334), Светло-голубой (T0335), Светло-розовый (T0336)

Цвета | Голубой, Пурпурный, Желтый, Светло-голубой и Светло-розовый
Емкость для печати* | 440 страниц (A4, с разрешением 360 dpi, при 5% использовании каждого цвета)
Срок годности | 2 года с даты выпуска (6 месяцев после того, как открыт, при 25°C)
Температура | Хранения: От -30 до 40°C 1 месяц при 40°C) Транспортировки: От -30 до 60°C 1 месяц при 40°C 120 часов при 60°C Замерзания:** -18°C
Габариты | 12.7 мм (Ш) x 71.2 мм (Г) x 66.5 мм (В)

| * Приведенные числа ориентированы на непрерывную печать после замены чернильного картриджа. Реальный ресурс печати может изменяться в зависимости от того, как часто вы используете функцию чистки печатающей головки и как часто вы включаете принтер.

| ** После оттаивания чернила будут пригодны примерно через три часа при 25°C.

| Предупреждение:

| EPSON рекомендует использовать только настоящие чернильные картриджи EPSON. Другие продукты, не произведенные EPSON, могут вызвать поломку вашего принтера, на которую не распространяются гарантийные обязательства.

| Не используйте чернильный картридж после истечения срока, обозначенного на упаковке.

| Не пытайтесь перезаправить чернильный картридж. После установки чернильного картриджа принтер определит емкость картриджа с помощью интегральной микросхемы, встроенной в картридж. Данные о емкости не изменятся после перезаправки опустевшего картриджа.

[К началу]

Предыдущая | Следующая