Информация об изделии

# Компоненты принтера и функции панели управления

> Компоненты принтера
> Панель управления

## Компоненты принтера

1. Подставка для бумаги: Поддерживает бумагу, загруженную в податчик листов.

2. Верхний стопор бумаги: Помогает правильно загружать конверты форматов No.10 и DL.

3. Нижний стопор бумаги: Помогает правильно загружать конверты формата C6.

4. Боковые направляющие: Помогают прямо загружать бумагу. Регулируйте положение левой боковой направляющей, чтобы оно соответствовало ширине вашей бумаги.

5. Крышка принтера: Прикрывает механизм принтера. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей.

6. Податчик листов: Держит чистую бумагу и автоматически подает бумагу во время печати.

7. Разъем автоматического резака для рулонной бумаги: Служит для подключения Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги).

8. Податчик матовой доски: Держит лоток CD-R и матовую доску и подает их с помощью переднего податчика листов.

9. Выходной лоток: Принимает выдаваемую из принтера бумагу.

10. Удлинитель выходного лотка: Поддерживает выдаваемую бумагу.

11. Установочное отверстие для приемника фотографий: Служит для установки Photo Catcher (Приемник фотографий).

1. Печатающая головка: Подает чернила на страницу.

2. Крышка картриджей: Прикрывает чернильные картриджи. Открывайте эту крышку только для установки или замены чернильных картриджей.

3. Панель управления: Управляет различными функциями принтера. За более подробной информацией обратитесь к следующему разделу.

4. Регулировочный рычаг: Регулирует расстояние между печатающей головкой и бумагой для предотвращения размазывания чернил. Если при печати на матовой доске или на конвертах рычаг будет установлен в позицию , то чернила будут размазываться на вашем документе. При печати на CD-R рычаг должен быть установлен в позицию . При загрузке или удалении некоторых видов бумаги рычаг нужно устанавливать в позицию .

| Обычная бумага Специальные носители EPSON Бумага с толщиной в диапазоне от 0.08 мм до 0.3 мм
| Конверт Бумага с толщиной в диапазоне от 0.4 мм до 1.6 мм
| Лоток CD-R Бумага с толщиной в диапазоне от 1.7 мм до 2.5 мм
| Открыто

1. Податчик рулонной бумаги: Держит рулонную бумагу и автоматически подает ее после того, как вы рукой удерживали рулонную бумагу в течение трех секунд.

2. Боковые направляющие рулонной бумаги: Помогают ровно загружать рулонную бумагу. Регулируйте положение боковых направляющих, чтобы оно соответствовало ширине рулонной вашей бумаги.

3. Держатель рулонной бумаги: Присоединяется к принтеру и держит рулонную бумагу.

4. Маховичок рулонной бумаги: Поверните его, чтобы свернуть рулонную бумагу.

5. Разъем для кабеля интерфейса USB: Используется для соединения USB-кабелем компьютера с принтером.

6. Разъем для кабеля параллельного интерфейса: Используется для соединения компьютера с принтером по параллельному интерфейсу.

[К началу]

## Панель управления

### Кнопки

Кнопка | Функция
питание | Включает и выключает принтер. Если нажать ее дважды при включенном питании, то это приведет к очистке памяти принтера. Чтобы выключить принтер, нажимайте на кнопку питания до тех пор, пока не погаснет световой индикатор.
бумага | Загружает или удаляет бумагу. Если нажать эту кнопку после возникновения ошибки paper out (нет бумаги) или double feed (двойная подача), то печать возобновится.
чернила | Перемещает печатающую головку в позицию контроля чернил, если обнаружен пустой чернильный картридж. Перемещает печатающую головку в позицию замены чернильного картриджа. Возвращает печатающую головку в исходную позицию после замены чернильного картриджа. Запускает процедуру чистки печатающей головки, если держать ее нажатой в течение трех секунд при погашенном световом индикаторе отсутствия чернил .
рулонная бумага (без резака) | Печатает руководство по отрезанию бумаги и, будучи нажатой после печати, подает рулонную бумагу в позицию, откуда ее легко удалить из податчика листов. Подает рулонную бумагу в позицию печати, если ее нажать после отреза бумаги. Если держать эту кнопку нажатой в течение трех секунд, то рулонная бумага будет подана назад в позицию, откуда ее можно легко удалить из податчика рулонной бумаги.
рулонная бумага (с резаком) | С установкой драйвера Single Cut (Одинарный отрез) или Double Cut (Двойной отрез) Если нажать эту кнопку после печати, то рулонная бумага будет отрезана в выбранной позиции и выдана из принтера. Потом рулонная бумага автоматически будет подана в позицию печати. С установкой драйвера Not Cut (Не отрезать) Если нажать эту кнопку после печати, то рулонная бумага будет отрезана с полем и выдана из принтера. Потом рулонная бумага автоматически будет подана в позицию печати.

### Световые индикаторы

Световой индикатор | Описание
питание | Горит, когда принтер включен. Мигает, когда принтер принимает данные, печатает, когда происходит замена чернильного картриджа, когда идет заправка чернил или выполняется чистка печатающей головки.
нет бумаги | Горит, когда в принтере нет бумаги когда обнаружилась ошибка двойной подачи. Загрузите бумагу в податчик листов, после чего для возобновления печати нажмите кнопку бумага . Мигает, когда бумага заклинилась. Удалите из податчика всю бумагу, потом загрузите бумагу заново. Если световой индикатор продолжает мигать, то выключите принтер и осторожно удалите из принтера всю бумагу.
нет чернил | Мигает, когда чернильный картридж почти пуст. Горит, когда чернильный картридж пуст. Замените чернильный картридж: черный (T0331), голубой (T0332), пурпурный (T0333), желтый (T0334), светло-голубой (T0335) или светло-розовый (T0336). Мигает, когда печатающая головка переместилась в позицию замены чернильного картриджа.

[К началу]

Предыдущая | Следующая