Как сделать

# Увеличение скорости печати

> Общие рекомендации
> Использование диалогового окна Speed & Progress (Скорость & Прогресс) (только для Windows)
> Использование Port Configuration (Конфигурация порта) (только для Windows NT 4.0)

Для увеличения скорости печати вашего принтера следуйте указаниям, приведенным в данном разделе.

## Общие рекомендации

Поскольку печать с высоким разрешением требует больше времени на обработку данных по сравнению с печатью с низким разрешением, то и цветная печать выполняется дольше, чем черно-белая, поскольку объем данных в цветном документе намного больше. По этой причине, если вам нужно печатать с большей скоростью, то следует очень аккуратно подходить к использованию цвета.

Однако, даже, если ваш документ требует самого высокого разрешения и широкого использования цвета — например, когда вы печатаете цветоделенные пленки для типографии, содержащие цветные фотографии — скорость печати все-таки можно увеличить путем настройки других условий печати. При этом следует помнить, что изменение некоторых условий печати для увеличения скорости печати может привести к снижению качества печати.

В приведенной ниже таблице показаны факторы, которые взаимообратно влияют на скорость и качество печати (увеличение одного приводит к уменьшению другого).

Качество печати Скорость печати | Ниже Быстрее | Выше Медленнее | Вкладка или диалоговое окно
Установки программного обеспечения принтера | Print Quality (Качество печати) | Economy (Экономный), Normal (Нормальный) | Photo (Фотография) | Диалоговое окно Advanced (Расширенный)
High Speed (Высокая скорость) | On (Вкл.) | Off (Выкл.)
Finest Detail (Качественная детализация) | Off (Выкл.) | On (Вкл.)
Характеристики данных | Размер изображения | Малый | Большой |
Разрешение | Низкое | Высокое

В приведенной ниже таблице показаны факторы, которые влияют только на скорость печати.

Скорость печати | Быстрее | Медленнее | Вкладка или диалоговое окно
Установки программного обеспечения принтера | Ink (Чернила) | Black (Черные) | Color (Цветные) | Диалоговое окно Advanced (Расширенный), вкладка Main (Главное) (Windows), диалоговое окно Print (Печать) (Macintosh)
Flip Horizontal* (Поворот по горизонтали) | Off (Выкл.) | On (Вкл.) | Диалоговое окно Advanced (Расширенный)
Collate* (Подбор) | Off (Выкл.) | On (Вкл.) | Вкладка Paper (Бумага) (Windows), диалоговое окно Layout (Макет) (Macintosh)
Reverse Order* (Обратный порядок) | Off (Выкл.) | On (Вкл.)
Аппаратные ресурсы | Скорость системы | Быстрее | Медленнее |
Пропускная способность жесткого диска | Высокая | Низкая
Объем свободной оперативной памяти | Большой | Небольшой
Состояние программного обеспечения | Работающие приложения | Одно | Много |

| * Изменяется в зависимости от используемого вами приложения.

| ** Серая шкала означает, что при печати используются только черные чернила, обеспечивающие всю градацию теней от чисто черного цвета до чисто белого.

[К началу]

## Использование диалогового окна Speed & Progress (Скорость & Прогресс) (только для Windows)

Некоторые установки для скорости печати пользователи Windows могут задать в диалоговом окне Speed & Progress (Скорость & Прогресс). На вкладке Utility (Сервис) программного обеспечения вашего принтера щелкните на кнопке Speed & Progress (Скорость & Прогресс). Появится следующее диалоговое окно.

Ниже приведен список установок, относящихся к скорости печати.

| Примечание:

| Доступность некоторых возможностей в программном обеспечении принтера зависит от модели принтера и от используемой вами версии Windows.

### High Speed Copies (Быстрое копирование)

Чтобы включить быструю печать нескольких копий, поставьте флажок в клетке High Speed Copies (Быстрое копирование). Это ускоряет печать благодаря тому, что для печати нескольких копий вашего документа в качестве кэш-памяти используется пространство на вашем жестком диске.

### EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON)

Для моделей принтера, которые используют параллельный порт, поставьте в этой клетке флажок, чтобы вместо используемого по умолчанию порта принтера Windows разрешить использование EPSON printer port (Порт принтера EPSON), который оптимизирован для принтеров EPSON. Это заметно ускоряет передачу данных на принтеры фирмы EPSON. Пользователи параллельного порта могут еще больге увеличить скорость печати, если разрешат использование передачи по DMA, как это объяснено ниже.

#### Разрешение передачи по DMA

Если у вашего компьютера есть параллельный порт, поддерживающий режим ECP, то вы можете для ускорения печати разрешить передачу по DMA. Чтобы определить, поддерживает ли ваш компьютер режим ECP и передачу по DMA, обратитесь к документации по вашему компьютеру.

Чтобы определить, нужно ли вам разрешать передачу по DMA, сравните сообщение, распложенное под клеткой EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON) с сообщениями, приведенными в данной таблице, и выполните рекомендованные действия.

Сообщение | Действие
High Speed (DMA) Transfer enabled (Разрешена быстрая передача по DMA). | Передача по DMA уже разрешена. Щелкните на OK, чтобы закрыть это диалоговое окно.
For higher data transfer rates, use DMA Transfer (Для более быстрой передачи данных используйте передачу по DMA). | Выполните действия, приведенные под этой таблицей, чтобы разрешить передачу по DMA.
(Нет сообщения) | Установка параллельного порта вашей системы не позволяет использовать передачу по DMA. Однако, если в программе настройки БИОС (BIOS Setup) вашего компьютера вы измените установку параллельного порта на ECP или на Enhanced, то, возможно, что вы сможете использовать передачу по DMA. За указаниями обратитесь к руководству по вашему компьютеру или на фирму-изготовитель компьютера. После того, как вы измените установку для параллельного порта, выполните действия, приведенные под этой таблицей, чтобы разрешить передачу по DMA. Примечание: Перед запуском программы BIOS Setup (Настройка БИОС), удалите драйвер принтера с помощью утилиты Add/Remove Programs (Установка и удаление программ), находящейся в Control Panel (Панели управления). После выполнения программы BIOS Setup заново установите драйвер принтера.

Если вам нужно разрешить передачу по DMA, то выполните указанные ниже действия.

| Для пользователей Windows Me, 2000, NT 4.0, 98 и 95, на вашем рабочем столе выполните двойной щелчок на пиктограмме My Computer (Мой компьютер) и потом выполните двойной щелчок на Control Panel (Панель управления).

> Для пользователей Windows XP, щелкните на Start (Пуск), потом щелкните на Control Panel (Панель управления).

| Для пользователей Windows Me, 2000, NT 4.0, 98 и 95, выполните двойной щелчок на пиктограмме System (Система) и щелкните на вкладке Device Manager (Устройства).

> Для пользователей Windows XP, щелкните на Performance and Maintenance (Производительность и обслуживание), потом щелкните на System (Система), затем щелкните на вкладке Hardware (Оборудование), после чего щелкните на Device Manager (Устройства).

| Выполните двойной щелчок на пиктограмме Ports (Порты) (COM & LPT) и потом на пиктограмме LPT1. Если вы подключили ваш принтер к порту, отличному от LPT1, то выполните двойной щелчок на пиктограмме соответствующего порта.

| Щелкните на вкладке Resources (Ресурсы) и снимите флажок в клетке Use automatic settings (Использовать автоматические установки). Запишите установки Input/Output Range (Диапазон Ввода/Вывода), показанные в окне установок Resources (Ресурс).

| В списке Setting based on (Установка на основе) выберите такую установку для базовой конфигурации, которая использует те же самые установки Input/Output Range (Диапазон Ввода/Вывода), что и выбранные вами на шаге 4, и убедитесь, что назначены и отображаются на экране номера для канала Direct Memory Access (Прямой доступ к памяти) и Interrupt Request (Запрос на прерывание). Кроме того, проверьте, что в окне списка Conflicting Device (Конфликтующие устройства) присутствует сообщение No conflicts (Нет конфликтов).

| Щелкните на OK, чтобы сохранить установки.

| Снова откройте диалоговое окно Speed & Progress (Скорость & Прогресс), чтобы проверить, что теперь передача по DMA разрешена.

|  | Примечание:

|  | Возможно, что на некоторых компьютерах вы не сможете использовать передачу по DMA, даже после того, как вы задали все приведенные выше установки. За консультацией по возможности организации передачи по DMA на вашем компьютере обратитесь к изготовителю вашего компьютера.

[К началу]

## Использование Port Configuration (Конфигурации порта) (только для Windows NT 4.0)

| Примечание:

| Настройки порта для Windows NT 4.0 весьма сложны и должны выполняться только опытными специалистами в режиме с привилегиями администратора.

Если ваш компьютер имеет параллельный порт, поддерживающий режим ECP, то вы можете задать некоторые установки для скорости печати в диалоговом окне Port Configuration (Конфигурация порта). Перед заданием установок убедитесь, что в установках вашего компьютера выбран режим ECP. За более подробной информацией о режиме ECP обратитесь к руководству по вашему компьютеру.

Для доступа к диалоговому окну Port Configuration (Конфигурация порта) щелкните на кнопке Start (Пуск), укажите на Settings (Настройка), и щелкните на Printers (Принтеры). Потом выберите ваш принтер и на вкладке File (Файл) щелкните на Properties (Свойства). Откроется драйвер принтера. Щелкните на вкладке Ports (Порты), и потом щелкните на Configure Port (Сконфигурировать порт). Появится следующее диалоговое окно.

Для порта, к которому подключен ваш принтер, щелкните на вкладке LPT, а потом щелкните на кнопке Port Configuration (Конфигурация порта).

| Примечание:

| Если ваш принтер подключен к порту LPT1, то будет доступна только вкладка LPT1.

Доступны следующие установки:

#### Resource settings (Установки ресурсов) (IRQ и DMA)

Если вы подключили ваш принтер к порту LPT2 или LPT3, то задание здесь установок IRQ и DMA может ускорить печать. Щелкните на Change setting (Изменить установку) и введите для IRQ и DMA те же самые конфигурационные номера, которые вы задали для вашей платы расширения. Чтобы узнать какие установки были заданы для IRQ и DMA, обратитесь к документации по вашему компьютеру.

#### Использование передачи по DMA

Использование передачи по DMA для пересылки печатаемых данных на принтер может ускорить процесс печати. Если клетка флажка Use DMA Transfer (Использовать передачу по DMA) недоступна, то сначала в ваших компьютерных установках вы должны разрешить передачу по DMA. За более подробной информацией обратитесь к документации по вашему компьютеру.

[К началу]

Предыдущая | Следующая