Как сделать / Использование Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги)

# Присоединение Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги)

> Установки драйвера принтера при использовании Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги)
> Настройка позиции отреза при использовании Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги)

Если вы используете резак, входящий в комплект поставки принтера EPSON STYLUS PHOTO 950, то вы сможете автоматически отрезать фотографии, которые будут непрерывно печататься на рулонной бумаге. Присоединяйте резак следующим образом.

| Предупреждения:

| Не присоединяйте и не удаляйте это изделие, когда включен сам принтер.

| Храните резак в месте, недоступном для детей.

| Не дотрагивайтесь до места выхода бумаги и до лезвия резака.

| Не устанавливайте резак на неустойчивую поверхность (например, на неустойчивый стол или на наклонную поверхность).

| Не разбирайте и не пытайтесь модифицировать резак.

| Предостережение:

| При присоединении резака к принтеру из соображений безопасности выключите принтер.

| Опустите выходной лоток.

| Отжимая вниз выходной лоток, вставьте резак точно в надлежащее положение.

> Если вы присоединили резак, то перед его использованием нужно задать правильные установки в драйвере принтера. Если вы не зададите эти установки, то режим Auto Cut (Автоматическое отрезание) будет недоступен.

## Установки драйвера принтера при использовании Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги)

Установки для присоединенного автоматического резака нужно задавать следующим образом.

### Для пользователей Windows

| Для пользователей Windows 2000, NT 4.0, Me, 98 и 95, щелкните на Start (Пуск), укажите на Settings (Настройки) и потом щелкните на Printers (Принтеры), чтобы открыть папку Printer (Принтеры).

> Для пользователей Windows XP, щелкните на Start (Пуск), потом щелкните на Control Panel (Панель управления), затем щелкните на Printers and Other Hardware (Принтеры и другие устройства), и затем щелкните на Printers and Faxes (Принтеры и факсимильные аппараты), чтобы открыть папку Printers and Faxes (Принтеры и факсимильные аппараты).

| Для пользователей Windows Me, 98 и 95, выберите пиктограмму EPSON Stylus Photo 950 и потом в меню File (Файл) щелкните на Properties (Свойства).

> Для пользователей Windows XP и 2000, выберите пиктограмму EPSON Stylus Photo 950 и потом в меню File (Файл) щелкните на Printing Preferences (Параметры печати).

> Для пользователей Windows NT 4.0, выберите пиктограмму EPSON Stylus Photo 950 и потом в меню File (Файл) щелкните на Document Defaults (Параметры документа по умолчанию).

> Откроется окно программного обеспечения принтера.

| Щелкните на вкладке Utility (Сервис), потом щелкните на кнопке Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах). Откроется диалоговое окно Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах).

| Поставьте флажок в клетку Auto Cutter Attached (Присоединен автоматический резак).

| Щелкните на OK, чтобы выйти из этого меню.

|  | Примечание:

|  | После того, как вы присоедините резак, не забудьте отрегулировать позицию отреза для повышения точности резки. Кроме того, если вы используете рулонную бумагу с различными параметрами Paper Type/Paper Width (Тип бумаги/ширина бумаги), рекомендуем после регулировки позиции отреза использовать режим Auto Cut (Автоматическая резка). За дополнительной информацией о регулировке позиции отреза обратитесь к разделу Регулировка позиции отреза для Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги).

### Для пользователей Macintosh

| В меню File (Файл) вашего приложения щелкните на Print (Печать). Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Щелкните на кнопке пиктограммы Utility (Сервис). Откроется диалоговое окно Utility (Сервис).

| Щелкните на кнопке Printer Information (Информация о принтере). Откроется диалоговое окно Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах).

| Поставьте флажок в клетку Auto Cutter Attached (Присоединен автоматический резак).

| Щелкните на OK, чтобы выйти из этого меню.

|  | Примечание:

|  | После того, как вы присоедините резак, не забудьте отрегулировать позицию отреза для повышения точности резки. Кроме того, если вы используете рулонную бумагу с различными параметрами Paper Type/Paper Width (Тип бумаги/ширина бумаги), рекомендуем после регулировки позиции отреза использовать режим Auto Cut (Автоматическая резка). За дополнительной информацией о регулировке позиции отреза обратитесь к разделу Регулировка позиции отреза для Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги).

[К началу]

## Регулировка позиции отреза для Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги)

После того, как вы присоединили резак, не забудьте отрегулировать позицию отреза для повышения точности резки.

| Примечание:

| Перед выполнением следующей процедуры необходимо включить принтер и установить рулонную бумагу. За более подробной информацией об установке рулонной бумаги обратитесь к разделу Загрузка рулонной бумаги.

| Если вы хотите обеспечивать точность позиции отреза, то рекомендуем вам настраивать позицию отреза каждый раз, когда вы меняете тип или размер (ширину) рулонной бумаги.

### Для пользователей Windows

| Для пользователей Windows 2000, NT 4.0, Me, 98 и 95, щелкните на Start (Пуск), укажите на Settings (Настройки) и потом щелкните на Printers (Принтеры), чтобы открыть папку Printer (Принтеры).

> Для пользователей Windows XP, щелкните на Start (Пуск), потом щелкните на Control Panel (Панель управления), затем щелкните на Printers and Other Hardware (Принтеры и другие устройства), и затем щелкните на Printers and Faxes (Принтеры и факсимильные аппараты), чтобы открыть папку Printers and Faxes (Принтеры и факсимильные аппараты).

| Для пользователей Windows Me, 98 and 95, выберите пиктограмму EPSON Stylus Photo 950 и потом в меню File (Файл) щелкните на Properties (Свойства).

> Для пользователей Windows XP и 2000, выберите пиктограмму EPSON Stylus Photo 950 и потом в меню File (Файл) щелкните на Printing Preferences (Параметры печати).

> Для пользователей Windows NT4.0, выберите пиктограмму EPSON Stylus Photo 950 и потом в меню File (Файл) щелкните на Document Defaults (Параметры документа по умолчанию).

> Откроется окно программного обеспечения принтера.

| Щелкните на вкладке Utility (Сервис), потом щелкните на кнопке Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах). Откроется диалоговое окно Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах).

| После того, как вы убедитесь, что в клетке Auto Cutter Attached (Присоединен автоматический резак) стоит флажок, щелкните на кнопке Auto Cutter Adjustment (Настройка автоматической резки). Откроется диалоговое окно Auto Cutter Adjustment (Настройка автоматической резки).

|  | Примечание:

|  | Если кнопка Auto Cut Adjustment (Настройка автоматической резки) недоступна, то проверьте, что в клетке Auto Cutter Attached (Присоединен автоматический резак) стоит флажок. Если в ней нет флажка то кнопка Auto Cutter Adjustment (Настройка автоматической резки) будет недоступна. Кроме того, вы не сможете использовать резак.

| После того, как вы проверите, что рулонная бумага настроена, щелкните на кнопке Print (Печать). Будет напечатан и отрезан шаблон настройки позиции отреза.

| На этом отрезке рулонной бумаги определите позицию, в которой наиболее точно проходит граница между двумя цветами, и запомните соответствующий номер.

| В окне списка задайте номер позиции наиболее точно разграниченных при печати цветов. Щелкните на Finish (Готово), чтобы зафиксировать настройку.

### Для пользователей Macintosh

| В меню File (Файл) вашего приложения щелкните на Print (Печать). Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Щелкните на кнопке пиктограммы Utility (Сервис). Откроется диалоговое окно Utility (Сервис).

| Щелкните на кнопке Printer Information (Информация о принтере). Откроется диалоговое окно Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах).

| После того, как вы убедитесь, что в клетке Auto Cutter Attached (Присоединен автоматический резак) стоит флажок, щелкните на кнопке Auto Cutter Adjustment (Настройка автоматической резки). Откроется диалоговое окно Auto Cutter Adjustment (Настройка автоматической резки).

|  | Примечание:

|  | Если кнопка Auto Cutter Adjustment (Настройка автоматической резки) недоступна, то проверьте, что в клетке Auto Cutter Attached (Присоединен автоматический резак) стоит флажок. Если в ней нет флажка то кнопка Auto Cutter Adjustment (Настройка автоматической резки) будет недоступна. Кроме того, вы не сможете использовать резак.

| После того, как вы проверите, что рулонная бумага настроена, щелкните на кнопке Print (Печать). Будет напечатан и отрезан шаблон настройки позиции отреза.

| На этом отрезке рулонной бумаги определите позицию, в которой наиболее точно проходит граница между двумя цветами, и запомните соответствующий номер.

| В окне списка задайте номер позиции наиболее точно разграниченных при печати цветов. Щелкните на Finish (Готово), чтобы зафиксировать настройку.

[К началу]

Предыдущая | Следующая