Как сделать / Замена чернильных картриджей

# Замена чернильных картриджей

> С помощью панели управления принтера

## С помощью панели управления принтера

В некоторых случаях вам может потребоваться замена чернильного картриджа до того, как он опустеет.

Если световой индикатор чернил мигает или горит непрерывно, то замените чернильный картридж, как это было описано в разделе Замена пустого чернильного картриджа.

Чтобы заменить чернильный картридж до того, как световой индикатор чернил начнет мигать или Status Monitor уведомит вас, что картридж опустел, следуйте указаниям, приведенным в этом разделе.

| Предостережение:

| Не удаляйте картридж из принтера, пока вы не будете готовы заменить его на другой.

| Убедитесь, что принтер включен. Световой индикатор питания должен гореть, но не мигать.

| Нажмите кнопку чернил . Печатающая головка переместится в позицию замены чернильного картриджа и световой индикатор питания начнет мигать.

|  | Примечание:

|  | Не держите кнопку чернил в нажатом состоянии более трех секунд. В противном случае принтер начнет процедуру чистки печатающей головки.

|  | Предостережение:

|  | Не перемещайте печатающую головку рукой и не прикладывайте к ней силы, так как это может привести к поломке принтера. Для перемещения печатающей головки всегда нажимайте кнопку чернил .

| Откройте крышку принтера.

| Откройте крышку картриджей. Сожмите стороны того, картриджа, который вы хотите заменить. Поднимите картридж, удалите его из принтера и утилизируйте должным образом.

|  | Предупреждение:

|  | Если чернила попали вам на кожу, то тщательно промойте загрязненный участо водой с мылом. Если чернила попали вам в глаза, то промойте их немедленно водой. Если после этого у вас возникнут проблемы со зрением или вы плохо себя почувствуете, то немедленно обратитесь к врачу. Не откладывайте использованный картридж в сторону и не пытайтесь его перезаправить.

| Выньте новый чернильный картридж из защитной упаковки. Поместите картридж в вертикальном положении в держатель картриджа. Нажмите на чернильный картридж, чтобы он со щелчком встал на место. Не нажимайте на картридж слишком сильно.

|  | Предостережения:

|  | Вынимая картридж из упаковки, соблюдайте осторожность, чтобы не поломать крючки, расположенные сбоку картриджа.

|  | Не удаляйте и не отрывайте этикетку с картриджа, так как это может привести к протечке чернил.

|  | Не удаляйте с боковой стороны картриджа зеленую микросхему. Установка картриджа без этой микросхемы может привести к поломке принтера.

|  | Не дотрагивайтесь до зеленой микросхемы, расположенной на боковой стороне картриджа, так как это может привести к поломке чернильного картриджа.

|  | Когда бы вы ни удалили чернильный картридж, следите за тем, чтобы область подачи чернил чернильного картриджа не запылилась и не загрязнилась. Храните чернильный картридж при тех же условиях, что и принтер. При хранении картриджа следите, чтобы стоял в таком положении, как это показано на приведенном выше рисунке (этикетка, обозначающая цвет чернил, должна располагаться на верху картриджа). Хотя клапан, прикрывающий отверстия подачи чернил, предназначен для того, чтобы предотвратить их вытекание и загрязнение, мы рекомендуем специально следить за этим. Не дотрагивайтесь до подающих отверстий чернильного картриджа и до области около этих отверстий.

|  | Следите за тем, чтобы всегда устанавливать чернильный картридж в принтер сразу же после того, как вы удалили старый чернильный картридж. Если картридж не будет быстро установлен, то может высохнуть печатающая головка, что приведет к ее неработоспособности.

| После того, как вы закончите процедуру установки картриджей, закройте крышку картриджей и крышку принтера.

| Нажмите на кнопку чернил . Принтер передвинет печатающую головку и начнет процедуру зарядки системы доставки чернил. Этот процесс длится примерно одну минуту.

> После окончания заполнения системы подачи чернил, принтер вернет печатающую головку в исходную позицию. Световой индикатор питания прекратит мигать и останется гореть.

[К началу]

Предыдущая | Следующая