Информация об изделии / Спецификации принтера

# Электрические

| Модель 120 в | Модель 220-240 в
Диапазон входного напряжения | От 99 до 132 в | От 198 до 264 в
Диапазон номинальной частоты | От 50 до 60 Гц
Диапазон входной частоты | От 49.5 до 60.5 Гц
Номинальный ток | 0.3 A (Макс. 0.6 A) | 0.2 A (Макс. 0.3 A)
Потребляемая мощность | Примерно 12 вт. (ISO10561 Letter Pattern) Примерно 3 вт. в режиме ожидания

| Примечание:

| Проверьте табличку на задней стороне вашего принтера. Там указано его рабочее напряжение.

[К началу]

Предыдущая | Следующая