Как сделать / Печать на CD-R

# Установка CD-R

Вставляйте диск CD-R в принтер следующим образом. Далее в качестве примера описано как установить диск CD-R диаметром 12 см.

| Предостережения:

| Перед вставкой CD-R убедитесь, что вы прочитали замечания по печати на CD-R. За более подробной информацией по печати на CD-R обратитесь к разделу Замечания по печати на CD-R.

| Учтите, что диск CD-R надо вставлять в соответствии с указанными ниже действиями. Если вы вставите CD-R по-другому, то могут повредиться его данные или поломаться принтер.

| Примечание:

| Перед печатью на CD-R нужно очистить ролик внутри принтера. Это делается путем подачи и выдачи листа обычной бумаги формата А4. Обратитесь к разделу Чистка принтера и очистите принтер внутри.

| Убедитесь, что принтер включен.

|  | Предупреждение:

|  | Учтите, что вставлять лоток CD-R нужно после того, как будет включено питание принтера. Если питание будет выключено, то после установки лотка CD-R не будет работать автоматическая настройка позиции печати.

| Задвиньте назад удлинитель лотка.

| Откройте крышку принтера, потом установите регулировочный рычаг в позицию . Начнет быстро мигать световой индикатор бумаги .

| Установите в принтер передний податчик листов.

|  | Примечание:

|  | Плотно вдвиньте в принтер передний податчик листов, установив его в правильное положение.

| Положите диск CD-R в лоток CD-R поверхностью этикетки вверх.

|  | Примечание:

|  | За один раз кладите только один CD-R.

12 см. CD-R | 8 см. CD-R При использовании 8 см. CD-R диск сначала нужно поместить в прилагаемую приставку, а потом укладывать в лоток CD-R.

|  | Предостережения:

|  | Перед укладыванием CD-R убедитесь, что в лотке CD-R нет посторонних частиц или веществ. Эти вещества могут повредить записываемую сторону CD-R.

|  | Убедитесь, что вы используете тот лоток CD-R, который входит в комплект поставки данного принтера. При использовании другого лотка CD-R может возникнуть зазор в позиции печати и печать будет выполняться неправильно.

|  | При вставке 8 см. CD-R убедитесь, что вы используете прилагаемую приставку для 8 см. CD-R, так как иначе позиция печати может сместиться. Не используйте другие, имеющиеся в продаже приставки, поскольку они могут поломать принтер.

| Передвиньте левую боковую направляющую влево, чтобы пространство было больше ширины лотка CD-R.

| С диском CD-R, уложенным печатной стороной вверх, вставляйте лоток CD-R прямо и горизонтально вдоль правой боковой направляющей переднего податчика листов. Слегка надавите рукой, чтобы лоток не соскользнул с переднего податчика листов, и вдвигайте лоток до тех пор, пока полукруглая выемка лотка не совместится с полукруглой выемкой, расположенной в задней части переднего податчика листов.

|  | Примечание:

|  | Если лоток CD-R выскользнет из переднего податчика листов, то печатная поверхность может повредиться при установленном лотке. Соблюдайте на этом этапе большую осторожность.

| Обеспечьте полное совмещение выемки лотка CD-R с выемкой переднего податчика бумаги.

| Придвиньте левую боковую направляющую к краю лотка CD-R.

| Переведите регулировочный рычаг в позицию . Световой индикаторбумаги погаснет.

|  | Предостережение:

|  | Не забудьте перевести регулировочный рычаг в положение . Если вы будете печатать при положении рычага в позиции или в позиции , то это может привести к поломке оборудования. Кроме того, если рычаг установлен в позицию , то принтер не начнет печатать.

| Закройте крышку принтера, потом нажмите на кнопку бумаги . Лоток CD-R будет автоматически настроен на правильное положение.

|  | Примечания:

|  | Для сброса работы с лотком CD-R снова нажмите на кнопку бумаги . Лоток CD-R будет автоматически извлечен из принтера.

|  | После печати на CD-R верните регулировочный рычаг в положение . Печать на бумаге при рычаге в положении или может заметно ухудшить качество печати.

[К началу]

Предыдущая | Следующая