Как сделать / Использование рулонной бумаги

# Использование Roll Paper Holder (Держатель для рулонной бумаги)

> Загрузка рулонной бумаги

С помощью установленного на принтере держателя рулонной бумаги вы можете печатать в формате рулонной бумаги, что очень удобно для печати баннеров. Когда вы используете держатель для рулонной бумаги, нужно помнить о следующем:

- Загружайте бумагу печатной стороной вверх.

- Используйте ровную, не рваную бумагу. Если бумага покороблена, то перед загрузкой бумагу нужно выровнять. Иначе возникнут проблемы с подачей бумаги.

- Всегда держите бумагу за края.

- Перед принтером должно быть достаточно свободного пространства, чтобы бумага могла полностью выдаваться из принтера.

- Убедитесь, что выходной лоток опущен и что удлинитель выходного лотка закрыт.

- Проверьте, что конец бумаги отрезан ровно и строго перпендикулярно длинной оси бумаги. Если он отрезан по диагонали или неровно, то бумага не сможет ровно подаваться в принтер или печать может выйти за край бумаги.

- EPSON рекомендует использовать носители, распространяемые EPSON, чтобы обеспечить получение высококачественных результатов.

## Загрузка рулонной бумаги

Для установки держателя рулонной бумаги и для загрузки рулонной бумаги выполните указанные ниже действия.

| Загрузите рулонную бумагу в держатель рулонной бумаги.

|  | Примечание:

|  | После установки рулонной бумаги в держатели удалите прозрачный лист.

| С помощью треугольника проверьте, что конец рулонной бумаги отрезан перпендикулярно краям, как показано на рисунке.

|  | Предостережение:

|  | Всегда используйте треугольник или другой инструмент для проверки перпендикулярности края рулонной бумаги. Диагональный отрез может вызвать проблемы с подачей бумаги.

| Удалите подставку для бумаги и опустите выходной лоток. Потом включите принтер.

| Убедитесь, что регулировочный рычаг установлен в положение .

| Вставьте переходник держателя рулонной бумаги в прорезь, расположенную сзади принтера. Потом присоедините держатель рулонной бумаги к переходнику.

| Вытяните примерно 40 см. рулонной бумаги и вдвиньте ее в податчик рулонной бумаги на максимально возможную глубину, подровняйте рулон с помощью правой боковой направляющей рулонной бумаги, расположенной в задней части принтера. Потом установите правую боковую направляющую по ширине бумаги.

|  | Предостережение:

|  | Не загружайте рулонную бумагу в податчик листов для обычной бумаги.

| Для правильной загрузки бумаги вы должны удержать бумагу на месте руками в течение трех секунд. При этом бумага будет автоматически подана в принтер.

|  | Примечание:

|  | Если рулонная бумага не подается легко, выровняйте ее. Для выравнивания рулонной бумаги положите ее для защиты печатной стороной вверх между страницами буклета с указаниями, который входит в комплект поставки рулонной бумаги. Потом скрутите буклет в направлении, обратном направлению рулона бумаги.

| Откройте крышку принтера и убедитесь, что бумага подается правильно. Если она подается неровно, то не менее трех секунд нажимайте кнопку рулонной бумаги , чтобы выдать бумагу. Загорится световой индикатор ошибки.

| Поверните маховичок рулонной бумаги и скрутите рулонную бумагу. Нажмите на кнопку рулонной бумаги , чтобы сбросить ошибку. Потом снова подайте бумагу, начиная с шага 6.

Теперь рулонная бумага загружена. Далее нужно настроить программное обеспечение принтера и попробовать печатать. За более подробной информацией по настройке программного обеспечение принтера обратитесь к разделу Печать на рулонной бумаге.

[К началу]

Предыдущая | Следующая