Печать в Windows

# Использование утилит принтера

> EPSON Status Monitor 3
> Nozzle Check (Проверка дюз)
> Head Cleaning (Прочистка головки)
> Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)
> Информация о принтере и дополнительных принадлежностях
> Speed & Progress (Скорость & Прогресс)

Утилиты принтера EPSON позволяют вам контролировать текущее состояние принтера и выполнять из компьютера некоторые процедуры по обслуживанию принтера.

Для использования утилит нужно в программном обеспечении принтера щелкнуть на вкладке Utility (Сервис), а потом щелкнуть на кнопке той утилиты, которую вы хотите использовать. За информацией о доступе к программному обеспечению принтера обратитесь к разделу Доступ к программному обеспечению принтера.

| Примечания:

| Буква, стоящая в скобках после названия утилиты указывает на быструю клавишу для этой утилиты. Нажмите на клавиатуре одновременно клавишу Alt и букву, чтобы открыть соответствующую утилиту.

| Не используйте утилиты Nozzle Check, Head Cleaning или Print Head Alignment, если ваш принтер подключен к вашему компьютеру через локальную сеть.

| Не используйте утилиты Nozzle Check, Head Cleaning или Print Head Alignment во время выполнения печати, так как это может испортить вашу распечатку.

Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

## EPSON Status Monitor 3

Утилита EPSON Status Monitor 3 предоставляет вам такую информацию о состоянии принтера, как количество оставшихся чернил, и проверяет, нет ли ошибок в работе принтера.

Эта утилита доступна только при одновременном выполнении двух следующих условий:

- Принтер подключен напрямую к головному компьютеру через параллельный порт или порт USB.

- Ваша система сконфигурирована таким образом, что поддерживает двунаправленную связь.

[К началу]

## Nozzle Check (Проверка дюз)

Утилита Nozzle Check проверяет, не засорились ли дюзы печатающей головки. Проверяйте дюзы, если вы заметите, что качество печати ухудшилось, а также после чистки печатающей головки для проверки того, что дюзы действительно прочищены. Если проверка дюз покажет, что печатающая головка нуждается в чистке, то вы можете вызвать утилиту Head Cleaning (Прочистка головки) прямо из утилиты Nozzle Check. За более подробной информацией обратитесь к разделу Проверка дюз печатающей головки.

[К началу]

## Head Cleaning (Прочистка головки)

Утилита Head Cleaning чистит печатающую головку. Вы можете прочистить печатающую головку, если заметите, что качество печати ухудшилось. Сначала нужно использовать утилиту Nozzle Check (Проверка дюз), чтобы убедиться, что печатающую головку нужно чистить. Вы можете обратиться к утилите Nozzle Check непосредственно из утилиты Head Cleaning. За более подробной информацией обратитесь к разделу Чистка печатающей головки.

[К началу]

## Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)

Утилиту Print Head Alignment можно использовать для улучшения качества печати ваших документов. Калибровка печатающей головки может потребоваться в том случае, когда неровно печатаются вертикальные линии или когда вы заметите, что на ваших документах появляются посторонние белые или черные полосы. Используйте эту утилиту для повторной калибровки печатающей головки.

При работе этой утилиты принтер напечатает два разных типа тестовых шаблонов, которые используются для проверки калибровки печатающей головки.

Приведенные ниже изображения являются примерами первых тестовых шаблонов, которые будут выведены принтером.

В каждом из шаблонов, напечатанных на тестовом листе, нужно выбрать вертикальную линию, которая напечаталась лучше всего. Для каждого шаблона в диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) в раскрывающемся списке выберите соответствующий номер строки, после чего щелкните на Next (Далее), чтобы начала действовать новая установка.

| Примечание:

| Если вы не сможете найти строку, которая полностью выровнена, то выберите номер строки, которая ближе всего к правильной, и щелкните на Realignment (Повторить калибровку). Выбранные вами строки будут сдвинуты к центральной позиции (номер 8) и тестовый лист калибровки будет напечатан снова.

Ниже приведены примеры шаблонов второго теста, который будет выведен принтером.

Для каждого шаблона, присутствующего на напечатанном тестовом листе, выберите шаблон с минимальной зернистостью. Потом для каждого шаблона в диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) в раскрывающемся списке выберите соответствующий номер шаблона, после чего щелкните на Finish (Готово), чтобы начала действовать новая установка.

| Примечание:

| Если вы не сможете найти хороший шаблон, то выберите номер шаблона с минимальной зернистостью и щелкните на Realignment (Повторить калибровку). Лист калибровки промежутка будет напечатан повторно. Если вы можете выбрать гладкий шаблон и не хотите снова печатать лист с шаблонами, то сбросьте флажки в клетках #1 ~ #3 справа.

[К началу]

## Информация о принтере и дополнительных принадлежностях

Данная утилита позволяет драйверу принтера проверить информацию о конфигурации принтера. Она также предоставляет дополнительную информацию о некоторых характеристиках принтера, например, Printer ID (Идентификационный номер принтера).

### Установки драйвера принтера с Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги)

Если вы присоединили резак, то до его использования вы должны задать в драйвере принтера следующие установки. Если вы не зададите эти установки, то для рулонной бумаги не будет доступен режим Auto Cut (Автоматическое отрезание).

| Проставьте флажок в клетке Auto Cutter Attached (Присоединен автоматический резак).

| Примечание:

| После того, как вы присоединили резак, не забудьте отрегулировать позицию отреза для повышения точности резки. Кроме того, если вы используете рулонную бумагу с различными параметрами Paper Type/Paper Width (Тип бумаги/ширина бумаги), рекомендуем после регулировки позиции отреза использовать режим Auto Cut (Автоматическая резка). За дополнительной информацией о регулировке позиции отреза обратитесь к разделу Регулировка позиции отреза для Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги).

### Регулировка позиции отреза для Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги)

После того, как вы присоедините резак, не забудьте отрегулировать позицию отреза для повышения точности резки.

| Примечание:

| Перед выполнением следующей процедуры необходимо включить принтер и установить рулонную бумагу. За более подробной информацией об установке рулонной бумаги обратитесь к разделу Загрузка рулонной бумаги.

| Если вы хотите обеспечивать точность позиции отреза, то рекомендуем вам настраивать позицию отреза каждый раз, когда вы меняете тип или размер (ширину) рулонной бумаги.

| После того, как вы убедитесь, что в клетке Auto Cutter Attached (Присоединен автоматический резак) стоит флажок, щелкните на кнопке Auto Cutter Adjustment (Настройка автоматической резки). Откроется диалоговое окно Auto Cutter Adjustment (Настройка автоматической резки).

|  | Примечание:

|  | Если кнопка Auto Cutter Adjustment (Настройка автоматической резки) недоступна, то проверьте, что в клетке Auto Cutter Attached (Присоединен автоматический резак) стоит флажок. Если в ней нет флажка то кнопка Auto Cutter Adjustment (Настройка автоматической резки) будет недоступна. Кроме того, вы не сможете использовать резак.

| После того, как вы проверите, что рулонная бумага настроена, щелкните на кнопке Print (Печать). Будет напечатан и отрезан шаблон настройки позиции отреза.

| На этом отрезке рулонной бумаги определите позицию, в которой наиболее точно проходит граница между двумя цветами, и запомните соответствующий номер.

| В окне списка задайте номер позиции наиболее точно разграниченных при печати цветов. Щелкните на Finish (Готово), чтобы зафиксировать настройку.

### Сбор информации о принтере

В зависимости от конфигурации вашей системы информация, выводимая в диалоговом окне Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных принадлежностях), может обновляться автоматически или ее нужно вводить вручную.

Если в окне Current Settings (Текущие установки) появилось сообщение, предлагающее вам ввести установки, или если вы изменили конфигурацию принтера, то для того, чтобы вручную задать необходимые установки, выполните указанные ниже действия.

| В диалоговом окне Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных принадлежностях) щелкните на кнопке Settings Sheet (Лист установок), чтобы напечатать информацию о вашем принтере и дополнительных принадлежностях. Для использования этой утилиты в принтер нужно загрузить бумагу формата A4 или Letter. Вы увидите распечатку, аналогичную приведенной ниже.

| Убедитесь, что установки в утилите соответствуют информации, приведенной в напечатанном Settings Sheet (Лист установок). Если они не совпадают, то скорректируйте на экране установки, чтобы они совпали с информацией в листе установок.

| Щелкните на OK, чтобы выйти из этого меню и сохранить ваши установки.

[К началу]

## Speed & Progress (Скорость & Прогресс)

В этом диалоговом окне вы можете задать установки, относящиеся к скорости печати и проценту ее выполнения.

Ниже приведены доступные установки.

| Примечание:

| Конкретные возможности, доступные в программном обеспечении принтера, существенно зависят от модели принтера и от используемой версии операционной системы Windows.

### High Speed Copies (Быстрое копирование)

Для того, чтобы быстрее напечатать несколько копий вашего документа, поставьте флажок в клетке High Speed Copies (Быстрое копирование). Это ускорит печать нескольких копий вашего документа за счет использования пространства вашего жесткого диска в качестве кэша.

### Show Progress Meter (Показывать индикатор хода)

Для того чтобы при каждой печати выводить индикатор Progress Meter (Процент выполнения), поставьте флажок в клетке Show Progress Meter (Показывать индикатор хода).

### EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON) (только для Windows Me, 98 и 95)

Для моделей принтеров, использующих параллельный порт, вы можете ускорить передачу данных, если выберете EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON).

Пользователи параллельного порта могут еще больше повысить скорость печати, если разрешат передачу по DMA, как это описано в разделе Разрешение передачи по DMA.

### Always spool RAW datatype (Всегда использовать RAW) (только для пользователей Windows XP, 2000 и NT 4.0)

Поставьте флажок в этой клетке, чтобы клиенты, работающие в Windows NT, записывали в спул документы, используя формат RAW вместо формата EMF (метафайл) (Приложения, работающие в Windows NT, по умолчанию использую формат EMF).

Попробуйте использовать этот параметр, если документы, записанные в спул в формате EMF, печатаются неправильно.

Запоминание в спуле данных с типом RAW требует меньше ресурсов, чем с EMF, поэтому некоторые проблемы ("Insufficient memory/disk space to print" (Для печати недостаточно места в ОЗУ/на жестком диске), "Slow print speed" (Невысокая скорость печати), и т.п.) можно решить, поставив флажок в клетку Always spool RAW datatype (Всегда использовать RAW).

| Примечание:

| При записи в спул данных с типом RAW, вывод процента выполнения печати, показываемый в Progress Meter (Процент выполнения), может отличаться от реального процента выполненной печати.

### Monitoring Preferences (Контролируемые параметры)

Щелкните на этой кнопке, чтобы открыть диалоговое окно Monitoring Preferences (Контролируемые параметры), в котором вы можете задать установки для EPSON Status Monitor 3.

Вы можете задавать следующие установки:

Select Notification (Выбор контролируемых параметров) | Показывает текущие установки для вывода уведомлений об ошибках. Поставьте флажки в клетках против тех типов ошибок, уведомления о которых вы хотите получать. Поставьте также флажок в клетке Alert (Сигнал), если вы хотите, чтобы при ошибке выдавался звуковой сигнал. Примечание: Щелкните на кнопке Default (По умолчанию), чтобы вернуть все установки Select Notification (Выбор контролируемых параметров) в их состояния по умолчанию.
Select Shortcut Icon (Выбрать ярлык) | Поставьте флажок в клетке Select Shortcut Icon (Выбрать значок на панели задач) и выберите тип пиктограммы, чтобы поместить ярлык на панель задач Windows. Вы сможете щелкнуть на этой пиктограмме на панели задач, чтобы открыть EPSON Status Monitor 3, или щелкнуть на ней правой кнопкой, чтобы получить доступ к некоторым утилитам принтера.
Allow monitoring of shared printers (Контролировать принтеры общего доступа) | Поставьте флажок в эту клетку, чтобы разрешить мониторинг принтеров, совместно используемых другими компьютерами.

[К началу]

Предыдущая | Следующая