Как сделать / Работа с бумагой

# Загрузка матового картона

При печати на матовом картоне, толщина которой находится в пределах от 0.4 до 2.5 мм, учтите, пожалуйста, следующее:

| Предостережения:

| При загрузке матового картона выполните указанные ниже действия. Если вы загрузите ее неправильно, то вы можете поломать принтер.

| Так как держатель рулонной бумаги прикрывает податчик матового картона, то перед подачей матового картона необходимо удалить держатель рулонной бумаги.

| Включите принтер.

|  | Примечания:

|  | Перед загрузкой матового картона всегда включайте принтер. В противном случае матовый картон будет подаваться в принтер неправильно.

|  | Удалите автоматический резак для рулонной бумаги, если он был установлен ан принтере.

| Задвиньте назад удлинитель лотка.

| Откройте крышку принтера, потом переведите регулировочный рычаг в положение . Начнет быстро мигать световой индикатор бумаги .

| Установите в принтер передний податчик листов.

|  | Примечание:

|  | Плотно вдвигайте передний податчик листов, чтобы он правильно вставился в принтер.

| Сдвиньте влево левую боковую направляющую, чтобы расстояние между боковыми направляющими немного превышало ширину матового картона.

| Вставьте матовый картон печатной стороной вверх. Придвиньте матовый картон к правому краю переднего податчика листов и вставляйте ее горизонтально. Загружайте по одному листу за раз.

| A: ролик
| B: Матовый картон надо вставить таким образом, чтобы она скрылась над роликами на глубину от 5 до 10 см.

|  | Примечания:

|  | Выравнивайте бумагу перед загрузкой.

|  | Не загружайте бумагу с мятыми уголками.

|  | Используйте только белую бумагу.

| При загрузке матового картона толщиной в диапазоне от 0.4 мм до 1.6 мм верните регулировочный рычаг в положение . При загрузке матового картона толщиной в диапазоне 1.7 мм до 2.5 мм верните регулировочный рычаг в положение .

|  | Примечания:

|  | Не перемещайте регулировочный рычаг в процессе печати, так как это может привести к поломке принтера.

|  | После печати на матового картона верните регулировочный рычаг в положение . Печать на бумаге с регулировочным рычагом в положении или может ухудшить качество печати.

| Закройте крышку принтера. Потом нажмите на кнопку бумаги . Матовый картон будет автоматически подана в принтер.

|  | Примечание:

|  | Если регулировочный рычаг будет установлен в неправильное положение, то начнет мигать световой индикатор бумаги . Установите регулировочный рычаг в правильное положение и нажмите кнопку бумаги .

[К началу]

Предыдущая | Следующая