Как сделать / Обслуживание

# Калибровка печатающей головки

> Для пользователей Windows
> Для пользователей Macintosh

Если вы заметили неровность вертикальных линий или горизонтальные полосы, то возможно, что вы сумеете решить эту проблему из вашего компьютера с помощью утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки), входящей в программное обеспечение вашего принтера. Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

| Примечание:

| Не запускайте утилиту Print Head Alignment, если выполняется печать, так как вы можете испортить вашу распечатку.

## Для пользователей Windows

Для калибровки печатающей головки с помощью утилиты Print Head Alignment выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что в податчик листов загружена обычная бумага формата А4 или Letter.

| Обратитесь к программному обеспечению принтера. За указаниями обратитесь к разделу Доступ к программному обеспечению принтера.

| Щелкните на вкладке Utility (Сервис), а потом щелкните на кнопке Print Head Alignment.

| Для калибровки печатающей головки следуйте выводимым на экран указаниям.

[К началу]

## Для пользователей Macintosh

Для калибровки печатающей головки с помощью утилиты Print Head Alignment выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что в податчик листов загружена обычная бумага формата А4 или Letter.

| Вызовите диалоговое окно Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы) и щелкните на кнопке пиктограммы Utility (Уитилиты), а потом щелкните на кнопке Print Head Alignment.

| Для калибровки печатающей головки следуйте выводимым на экран указаниям.

[К началу]

Предыдущая | Следующая