Печать в Macintosh

# Использование утилит принтера

> EPSON StatusMonitor
> Nozzle Check (Проверка дюз)
> Head Cleaning (Прочистка головки)
> Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)
> Информация о принтере и дополнительных принадлежностях
> Конфигурация

Утилиты принтера EPSON позволяют вам контролировать текущее состояние принтера и выполнять из компьютера обслуживание принтера.

Для использования утилит нужно в диалоговом окне Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы) щелкнуть на кнопке пиктограммы Utility (Сервис), а потом щелкнуть на кнопке той утилиты, которую вы хотите использовать.

| Примечание:

| Не используйте утилиты Nozzle Check, Head Cleaning или Print Head Alignment во время выполнения печати, так как это может испортить вашу распечатку.

Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

## EPSON StatusMonitor

Утилита StatusMonitor контролирует состояние принтера. Если она обнаружит ошибку в работе принтера, то тут же выдаст вам сообщение о ошибке.

Вы также можете использовать эту утилиту для проверки перед печатью количества оставшихся чернил.

Для использования StatusMonitor нужно в диалоговом окне Utility (Сервис) щелкнуть на кнопке EPSON StatusMonitor. За более подробной информацией обратитесь к разделу Использование EPSON StatusMonitor.

[К началу]

## Nozzle Check (Проверка дюз)

Утилита Nozzle Check проверяет, не засорились ли дюзы печатающей головки. Проверяйте дюзы, если вы заметите, что качество печати ухудшилось, а также после чистки печатающей головки для проверки того, что дюзы действительно прочищены. Если проверка дюз покажет, что печатающая головка нуждается в чистке, то вы можете вызвать утилиту Head Cleaning (Прочистка головки) прямо из утилиты Nozzle Check. За более подробной информацией обратитесь к разделу Проверка дюз печатающей головки.

[К началу]

## Head Cleaning (Прочистка головки)

Утилита Head Cleaning чистит печатающую головку. Вы можете прочистить печатающую головку, если заметите, что качество печати ухудшилось. Сначала нужно использовать утилиту Nozzle Check (Проверка дюз), чтобы убедиться, что печатающую головку нужно чистить. За более подробной информацией обратитесь к разделу Чистка печатающей головки.

[К началу]

## Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)

Утилиту Print Head Alignment можно использовать для улучшения качества печати ваших документов. Калибровка печатающей головки может потребоваться в том случае, когда неровно печатаются вертикальные линии или когда вы заметите, что на ваших документах появляются посторонние белые или черные полосы. Для использования этой утилиты следуйте выводимым на экран указаниям.

При работе этой утилиты принтер напечатает два разных типа тестовых шаблонов, которые используются для проверки калибровки печатающей головки.

Приведенные ниже изображения являются примерами первых тестовых шаблонов, которые будут выведены принтером.

В каждом из шаблонов, напечатанных на тестовом листе, нужно выбрать вертикальную линию, которая напечаталась лучше всего. Для каждого шаблона в диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) в раскрывающемся списке выберите соответствующий номер строки, после чего щелкните на Finish (Готово), чтобы начала действовать новая установка.

| Примечание:

| Если вы не сможете найти строку, которая полностью откалибрована, то выберите номер строки, которая ближе всего к правильной, и щелкните на Realignment (Повторить калибровку). Выбранные вами строки будут сдвинуты к центральной позиции (номер 8) и тестовый лист выравнивания будет напечатан снова.

Ниже приведены примеры шаблонов второго теста, который будет выведен принтером.

Для каждого шаблона, присутствующего на напечатанном тестовом листе, выберите шаблон с минимальной зернистостью. Потом для каждого шаблона в диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) в раскрывающемся списке выберите соответствующий номер шаблона, после чего щелкните на Finish (Готово), чтобы начала действовать новая установка.

| Примечание:

| Если вы не сможете найти хороший шаблон, то выберите номер шаблона с минимальной зернистостью и щелкните на Realignment (Повторить калибровку). Лист выравнивания промежутка будет напечатан повторно. Если вы можете выбрать гладкий шаблон и не хотите снова печатать лист с шаблонами, то сбросьте флажки в клетках #1 ~ #3 справа.

[К началу]

## Информация о принтере и дополнительных принадлежностях

Данная утилита позволяет драйверу принтера проверить информацию о конфигурации принтера.

### Установки драйвера принтера с Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги)

Если вы присоединили резак, то до его использования вы должны задать в драйвере принтера следующие установки. Если вы не зададите эти установки, то для рулонной бумаги не будет доступен режим Auto Cut (Автоматическое отрезание).

| Проставьте флажок в клетке Auto Cutter Attached (Присоединен автоматический резак).

|  | Примечание:

|  | После того, как вы присоединили резак, не забудьте отрегулировать позицию отреза для повышения точности резки. Кроме того, если вы используете рулонную бумагу с различными параметрами Paper Type/Paper Width (Тип бумаги/ширина бумаги), рекомендуем после регулировки позиции отреза использовать режим Auto Cut (Автоматическая резка). За дополнительной информацией о регулировке позиции отреза обратитесь к разделу Регулировка позиции отреза для Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги).

### Регулировка позиции отреза для Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги)

После того, как вы присоедините резак, не забудьте отрегулировать позицию отреза для повышения точности резки.

| Примечание:

| Перед выполнением следующей процедуры необходимо включить принтер и установить рулонную бумагу. За более подробной информацией об установке рулонной бумаги обратитесь к разделу Загрузка рулонной бумаги.

| Если вы хотите обеспечивать точность позиции отреза, то рекомендуем вам настраивать позицию отреза каждый раз, когда вы меняете тип или размер (ширину) рулонной бумаги.

| После того, как вы убедитесь, что в клетке Auto Cutter Attached (Присоединен автоматический резак) стоит флажок, щелкните на кнопке Auto Cutter Adjustment (Настройка автоматической резки). Откроется диалоговое окно Auto Cutter Adjustment (Настройка автоматической резки).

|  | Примечание:

|  | Если кнопка Auto Cutter Adjustment (Настройка автоматической резки) недоступна, то проверьте, что в клетке Auto Cutter Attached (Присоединен автоматический резак) стоит флажок. Если в ней нет флажка то кнопка Auto Cutter Adjustment (Настройка автоматической резки) будет недоступна. Кроме того, вы не сможете использовать резак.

| После того, как вы проверите, что рулонная бумага настроена, щелкните на кнопке Print (Печать). Будет напечатан и отрезан шаблон настройки позиции отреза.

| На этом отрезке рулонной бумаги определите позицию, в которой наиболее точно проходит граница между двумя цветами, и запомните соответствующий номер.

| В окне списка задайте номер позиции наиболее точно разграниченных при печати цветов. Щелкните на Finish (Готово), чтобы зафиксировать настройку.

| Щелкните на OK, чтобы закрыть диалоговое окно Auto Cutter Adjustment (Настройка автоматической резки).

[К началу]

## Конфигурация

Щелкните на этой кнопке, чтобы открыть диалоговое окно Configuration (Конфигурация), в котором вы можете изменять способ, которым утилита StatusMonitor уведомляет вас об изменениях в состоянии принтера. За более подробной информацией обратитесь к разделу Использование диалогового окна Configuration Settings (Установки конфигурации).

[К началу]

Предыдущая | Следующая