Как сделать / Обслуживание

# Чистка печатающей головки

> Использование утилиты Head Cleaning
> Использование кнопок панели управления

Если вы обнаружите, что напечатанное изображение неожиданно бледное, или что в напечатанном изображении пропущены точки, то возможно, что вы сумеете решить эти проблемы путем чистки печатающей головки. После этого вы будете уверены, что дюзы правильно распыляют чернила.

Вы можете прочистить печатающую головку из вашего компьютер, используя для этого входящую в состав программного обеспечения принтера утилиту Head Cleaning (Прочистка головки), или прочистить ее непосредственно из принтера, используя для этого кнопки панели управления принтера.

| Примечания:

| При чистке печатающей головки расходуются чернила. Чтобы избежать лишней траты чернил, чистите печатающую головку только в том случае, когда качество печати ухудшится. Например, если распечатка нечеткая или имеет неправильные или пропущенные цвета.

| Сначала следует использовать утилиту Nozzle Check (Проверка дюз), которая поможет вам убедиться, нужна ли чистка печатающей головки. Это позволит сэкономить чернила.

| Если мигает или горит световой индикатор отсутствия чернил , то вы не сможете чистить печатающую головку. Сначала вы должны заменить соответствующий чернильный картридж.

| Не запускайте утилиты Head Cleaning (Прочистка головки) или Nozzle Check (Проверка дюз) пока выполняется печать. В противном случае ваша распечатка может испортиться.

## Использование утилиты Head Cleaning

Для использования утилиты Head Cleaning, обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

### Для пользователей Windows

Для чистки печатающей головки с помощью утилиты Head Cleaning выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что принтер включен и что световой индикатор отсутствия чернил не горит.

|  | Примечание:

|  | Если мигает световой индикатор отсутствия чернил , то вы не сможете чистить печатающую головку. Сначала вы должны заменить соответствующий чернильный картридж.

| Обратитесь к программному обеспечению принтера. За указаниями обратитесь к разделу Доступ к программному обеспечению принтера.

| Щелкните на вкладке Utility (Сервис) и потом щелкните на кнопке Head Cleaning (Прочистка головки).

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

> Пока принтер будет выполнять цикл чистки печатающей головки световой индикатор питания будет мигать.

|  | Предостережение:

|  | Никогда не выключайте принтер, пока мигает световой индикатор питания . В противном случае вы можете поломать принтер.

| Когда световой индикатор питания перестанет мигать, в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка головки) щелкните на Print Nozzle Check Pattern (Напечатать шаблон проверки дюз), чтобы проверить, что печатающая головка прочищена, и чтобы сбросить цикл чистки.

Ниже приведены шаблоны проверки дюз:

| Шаблон напечатан правильно

| Печатающую головку нужно прочистить.

Если страница проверки дюз напечаталась неудовлетворительно, то возможно, что вам следует повторить процедуру чистки печатающей головки и снова напечатать шаблон проверки дюз.

Если после повторения этой процедуры четыре или пять раз качество печати не улучшится, то выключите принтер и оставьте его на ночь. Потом снова проверьте дюзы и, при необходимости, повторите процедуру чистки печатающей головки.

Если качество печати все еще не улучшилось, то возможно, что некоторые из чернильных картриджей устарели или поломались и их нужно заменить. О том, как заменить чернильный картридж до того, как он опустеет, говорится в разделе Замена чернильного картриджа.

Если после замены чернильных картриджей остались проблемы с качеством печати, то обратитесь к вашему дилеру.

| Примечание:

| Для поддержания качества печати на должном уровне мы рекомендуем по меньшей мере раз в месяц печатать по несколько страниц.

### Для пользователей Macintosh

Для чистки печатающей головки с помощью утилиты Head Cleaning выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что принтер включен и что световой индикатор отсутствия чернил не горит.

| Вызовите диалоговое окно Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы) и щелкните на кнопке пиктограммы Utility (Сервис), потом щелкните на кнопке Head Cleaning (Прочистка головки).

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

> Пока принтер будет выполнять цикл чистки печатающей головки световой индикатор питания будет мигать.

|  | Предостережение:

|  | Никогда не выключайте принтер, пока мигает световой индикатор питания . В противном случае вы можете поломать принтер.

| Когда световой индикатор питания перестанет мигать, в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка головки) щелкните на кнопке Confirmation (Подтверждение), чтобы напечатать шаблон проверки и чтобы сбросить цикл чистки. Используйте шаблон проверки дюз, чтобы убедиться, что печатающая головка прочищена.

Если после повторения этой процедуры четыре или пять раз качество печати не улучшится, то выключите принтер и оставьте его на ночь. Потом снова проверьте дюзы и, при необходимости, повторите процедуру чистки печатающей головки.

Если качество печати все еще не улучшилось, то возможно, что некоторые из чернильных картриджей устарели или поломались и их нужно заменить. Для замены чернильного картриджа обратитесь к разделу Замена чернильного картриджа.

Если после замены чернильных картриджей остались проблемы с качеством печати, то обратитесь к вашему дилеру.

| Примечание:

| Для поддержания качества печати на должном уровне мы рекомендуем по меньшей мере раз в месяц печатать по несколько страниц.

[К началу]

## Использование кнопок панели управления

Для чистки печатающей головки с помощью кнопок панели управления выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что световой индикатор питания горит и что световой индикатор отсутствия чернил не горит. После этого нажмите и удержите в нажатом положении в течение трех секунд кнопку чернил .

|  | Примечание:

|  | Если световой индикатор отсутствия чернил мигает или горит, то не следует чистить печатающую головку. Чистка печатающей головки запустит процедуру замены чернильного картриджа. Если вы не собираетесь заменять чернильный картридж, снова нажмите на кнопку чернил , чтобы вернуть печатающую головку в исходную позицию.

> Принтер начнет чистить печатающую головку и световой индикатор питания начнет мигать.

|  | Предостережение:

|  | Никогда не выключайте принтер, пока мигает световой индикатор питания . В противном случае вы можете поломать принтер.

| Когда световой индикатор питания перестанет мигать, напечатайте шаблон проверки дюз, чтобы убедиться в том, что печатающая головка прочищена, и чтобы сбросить цикл чистки.

Если после повторения этой процедуры четыре или пять раз качество печати не улучшится, то выключите принтер и оставьте его на ночь. Потом снова проверьте дюзы и, при необходимости, повторите процедуру чистки печатающей головки.

Если качество печати все еще не улучшилось, то возможно, что некоторые из чернильных картриджей устарели или поломались и их нужно заменить. О том, как заменить чернильный картридж до того, как он опустеет, говорится в разделе Замена чернильного картриджа.

Если после замены чернильных картриджей остались проблемы с качеством печати, то обратитесь к вашему дилеру.

| Примечание:

| Для поддержания качества печати на должном уровне мы рекомендуем по меньшей мере раз в месяц печатать по несколько страниц.

[К началу]

Предыдущая | Следующая