Печать в Macintosh

# Задание установок в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы)

> Задание пользовательского формата бумаги
> Печать на обеих сторонах бумаги

В диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) вы можете изменять формат бумаги, задавать ориентацию страницы, печатать на обеих сторонах бумаги, поворачивать ваш документ на 180 градусов, уменьшать или увеличивать вашу распечатку и настраивать область печати.

В меню File (Файл) вашего приложения выберите Page Setup (Параметры страницы). Откроется диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

В диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) вы можете задавать следующие установки:

Paper Size (Размер бумаги) | Выберите тот размер бумаги, который вы хотите использовать. Если вы хотите задать пользовательский формат бумаги, то обратитесь к разделу Задание пользовательского формата бумаги.
Paper Source (Источник бумаги) | Выберите желаемый источник бумаги из следующих вариантов: Auto Sheet Feeder (Автоподатчик листов): Выберите этот вариант, если хотите, чтобы с правого и левого краев бумаги при печати оставались поля по 3 мм Данный параметр доступен при печати на обычной бумаге. Roll Paper (Рулонная бумага): Выберите этот вариант, если хотите, чтобы с правого и левого краев рулонной бумаги при печати оставались поля по 3 мм Manual Feed (Ручная подача): Выберите этот вариант, чтобы печатать на матовой доске IP-адрес или на CD-R, загружаемых в передний податчик листов.
No Margins (Нет полей) | Поставьте флажок в этой клетке, если хотите печатать без полей. Sheet Feeder (Податчик листов): Выберите этот вариант, чтобы не оставлять полей ни на одном из четырех краев бумаги. Данный параметр доступен только при печати на бумаге, которая присутствует в списке Paper size (Размер бумаги). Roll Paper (Рулонная бумага): Выберите этот вариант, чтобы не оставлять полей ни на одном из четырех краев рулонной бумаги. Данный параметр доступен только при печати на бумаге, которая присутствует в списке Paper size (Размер бумаги). С этой функцией вы можете использовать следующие носители: Photo Paper (Фотобумага): Panoramic (Панорамная), A4, 100 x 150 мм Matte Paper-Heavyweight (Плотная матовая бумага): A4 Index Card (Каталожные карточки): 5 x 8" Примечание Если в вашем приложении есть установка полей, то перед печатью убедитесь, что поля в ней установлены в ноль. Когда данная функция используется с рулонной бумагой, то вы должны с помощью вашего программного обеспечения для редактирования изображений так преобразовать изображение, чтобы оно стало на 4 мм шире, чем рулонная бумага. Когда выбрана эта функция, то печать выполняется дольше, чем при обычном режиме. Поскольку эта функция увеличивает изображение до размера, немного превышающего формат бумаги, то когда в качестве установки Paper Source (Источник бумаги) выбран Sheet Feeder (Податчик листов), то та часть изображения, которая выходит за границы бумаги, печататься не будет. При печати на носителях, отсутствующих в приведенном выше списке, качество печати в верхней и нижней части распечатки может ухудшаться, область печати может быть смазана. Мы рекомендуем перед выполнением больших объемов печати сначала сделать пробную печать на одном листе. Данную функцию нельзя использовать для следующих носителей: Photo Quality Glossy Film (Глянцевая пленка фотографического качества), Ink Jet Transparencies (Прозрачные пленки для струйных принтеров), Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Бумага с термопереносом), 360 dpi Ink Jet Paper (Бумага для струйных принтеров с разрешением 360 dpi), CD-R.
Auto Cut (Автоматическое отрезание) | Если к принтеру присоединен резак, то вы можете выбрать тип отреза. Not Cut (Не отрезать): Резак не будет отрезать бумагу. Single Cut (Одинарный отрез): Бумага будет отрезаться по границе между изображениями (границе между страницами). Однако, позиция отреза может немного смещаться. Double Cut (Двойной отрез): Если вы выбрали Single Cut (Одинарный отрез) и неудовлетворены смещением позиции отреза, то выберите Double Cut (Двойной отрез). В этом режиме пробел между изображениями увеличивается и внутри этого пробела бумага отрезается дважды. При двукратном отрезании остается полоска бумаги шириной 18 мм Режим Double Cut (Двойной отрез) доступен только в том случае, когда выполняется печать с параметром No Margins (Нет полей). Примечание: Используйте резак после того, как вы присоединили его к принтеру и настроили позицию отреза. За более подробной информацией о настройке позиции отреза обратитесь к разделу Настройка позиции отреза при использовании Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги). Auto Cut (Автоматическое отрезание) можно выбрать только после того, как резак присоединен к принтеру и в качестве установки для Paper Source (Источник бумаги) задана Roll Paper (Рулонная бумага). Если режим Auto Cut (Автоматическое отрезание) недоступен даже при том, что в качестве установки для Paper Source (Источник бумаги) задана Roll Paper (Рулонная бумага), это значит, что в драйвере принтера не была задана установка Auto Cutter Attached (Автоматический резак присоединен). Обратитесь к разделу Установки драйвера принтера для Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги) и задайте нужные установки.
Orientation (Ориентация) | Выберите Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная), чтобы изменить ориентацию вашей распечатки. Чтобы печатать ближе к нижнему краю страницы поставьте флажок в клетку Rotate by 180 degrees (Поворот на 180 градусов).
Double-Sided Printing (Двусторонняя печать) | Поставьте флажок в клетку Double-Sided (Двусторонняя печать), чтобы печатать на обеих сторонах бумаги. Поставьте флажок в клетку Folded Booklet (Буклет), чтобы печатать буклеты с односторонним фальцем. За более подробной информацией обратитесь к разделу Печать на обеих сторонах бумаги.
Reduce or Enlarge (Уменьшить или увеличить) | Используйте эту установку для уменьшения или увеличения размеров вашей распечатки в диапазоне от 25% до 400%.
Printable Area (Область печати) | Используйте этот параметр в клетке Printable Area Box (Область печати) для настройки общей области, доступной для печати, когда в качестве установки для Paper Source (Источник бумаги) выбраны Sheet Feeder (Податчик листов) и Manual Feed Slot (Прорезь ручной подачи). Когда задана установка Automatic Sheet Feeder (Автоматический податчик листов), то доступны только параметры Standard (Стандартная) и Maximum (Максимальная). Эта функция недоступна когда выбраны No Margins (Нет полей) или Roll Paper (Рулонная бумага). Для центрирования вашей распечатки выберите Centered (По центру). Для увеличения области печати за счет нижней части страницы нужно уменьшить нижнее с 14 мм до 3 мм Для этого нужно выбрать Maximum (Максимальная). Примечание: Когда в установке Printable Area (Область печати) выбран параметр Maximum (Максимальная), то качество печати на краю может ухудшиться. Перед большими объемами печати с этой установкой рекомендуем для проверки качества напечатать один лист. Когда выбран параметр Maximum (Максимальная), то нужно проверить, что бумага, загруженная в податчик листов, не покороблена. Не выбирайте параметр Maximum (Максимальная) при печати на Premium Glossy Photo Paper. Если при печати на Premium Glossy Photo Paper вы выберете Maximum (Максимальная), то ваша распечатка может смазаться в расширенной части листа (между 14 мм и 3 мм от нижнего края).
Roll Paper Option (Используется рулонная бумага) | Установка Roll Paper Option (Используется рулонная бумага) доступна только в том случае, когда в установке Paper Source (Источник бумаги) выбрана Roll Paper (рулонная бумага). Эти функции недоступны, когда выбраны параметры Automatic Sheet Feeder (Автоматический податчик листов) или Manual Feed (Ручная подача). Эти установки описаны ниже. Banner Mode (Режим баннера): Выберите этот режим, если вы хотите печатать многостраничные данные в качестве непрерывных данных на рулонной бумаге, а не на отдельных страницах. Когда в этой клетке стоит флажок, то разрешена установка флажка в клетке Save Roll Paper (Экономить рулонную бумагу). Cut Sheet Mode (Режим отдельных листов): Выберите этот режим, когда вы хотите печатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не в качестве непрерывных данных. Когда стоит флажок в этой клетке, то разрешена установка флажка в клетке Print page frame (Печать границы). Save roll paper (Экономить рулонную бумагу): Поставьте в эту клетку флажок, когда вы хотите экономить рулонную бумагу. Когда в этой клетке стоит флажок, то пустая часть последней страницы вашего документа не будет подаваться через принтер. Эта функция доступна только в том случае, когда выбраны параметры Not Cut (Не отрезать) и Banner Mode (Режим баннера) и недоступна, когда бумага отрезается резаком. Print page frame (Печать границы): Поставьте флажок в эту клетку, если при печати многостраничного документа нужно на рулонной бумаге печатать между страницами линии, которые будут указывать, где нужно разрезать бумагу. Эта функция оказывается полезной, когда неясно, где должен быть разрыв между страницами. Данная функция доступна только в том случае, когда выбраны режимы Not Cut (Не отрезать) и Cut Sheet Mode (Режим отдельных листов), и недоступна, когда отрезание выполняется резаком.

## Задание пользовательского формата бумаги

Вы можете задать пользовательский формат бумаги. Для этого вы можете либо создать новый формат бумаги, либо использовать для этого один из имеющихся форматов бумаги. Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

### Создание нового формата бумаги

Если в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) в списке Paper Size (Размер бумаги) нет подходящего формата бумаги, то для создания нового пользовательского формата бумаги выполните указанные ниже действия.

| В диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) щелкните на Customize (Пользовательский). Появится следующее диалоговое окно.

| Для определения нового формата бумаги щелкните на New (Новый). Диалоговое окно изменится, позволяя вам ввести название для нового формата.

| Введите в список Paper Size (Размер бумаги) уникальное имя для нового размера бумаги.

| Укажите единицу измерения. Это могут быть inch (дюймы) или cm (сантиметры).

| Введите ширину и высоту вашей бумаги (введите текст в соответствующую клетку).

| Укажите размеры полей, вводя текст в клетки ввода Margin (Поля) или манипулируя предварительно просматриваемым изображением.

| Щелкните на OK. Вы вернетесь в диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

Вы можете определить до 100 размеров бумаги. Названия созданных вами размеров бумаги, будут появляться в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) в списке Paper Size (Размер бумаги).

Для удаления пользовательского размера бумаги нужно в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) щелкнуть на Customize (Пользовательский), выбрать из списка в диалоговом окне Custom Paper (Пользовательские размеры) размера бумаги и щелкнуть на Delete (Удалить).

### Копирование уже существующего размера бумаги для использования в качестве шаблона

Для копирования уже существующего размера бумаги с целью использования его в качестве шаблона выполните указанные ниже действия.

| Выберите для копирования существующий размера бумаги и щелкните на Copy (Копировать).

| Укажите единицу измерения. Это могут быть inch (дюймы) или cm (сантиметры).

| Укажите размеры полей, вводя текст в клетки ввода Margin (Поля) или манипулируя предварительно просматриваемым изображением.

| Щелкните на OK.

[К началу]

## Печать на обеих сторонах бумаги

Принтер EPSON Stylus Photo 950 поддерживает двустороннюю печать. Доступны два типа двусторонней печати. Стандартная двусторонняя печать позволяет вам сначала напечатать все нечетные страницы. После того, как все эти страницы будут напечатаны, их можно снова загрузить в принтер таким образом, чтобы теперь печать выполнялась на обратной стороне бумаги, т.е. на четных страницах. Режим двусторонней печати Folded Booklet (Буклет) позволяет вам создавать буклеты, которые можно фальцевать с одной стороны. Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

| Примечание:

| Функция двусторонней печати недоступна, когда доступ к принтеру осуществляется по локальной сети или когда принтер работает в качестве совместно используемого принтера.

| В зависимости от типа носителя во время двусторонней печати в податчик листов можно загружать стопу, содержащую до 30 листов.

| Используйте носители только таких типов, которые пригодны для двусторонней печати. В противном случае качество печати может ухудшиться.

| В зависимости от типа бумаги и количества чернил, использованных для печати текста и изображений, чернила могут просочиться на другую сторону бумаги.

| Во время двусторонней печати поверхность бумаги может смазаться.

### Стандартная двусторонняя печать

Для печати страниц с четными и нечетными номерами на разных сторонах листа выполните указанные ниже действия.

| В диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) поставьте флажок в клетке Double-Sided Printing (Двусторонняя печать). За указаниями о том, как обратиться к диалоговому окну Page Setup (Параметры страницы), обратитесь к разделу Задание установок в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы).

| Щелкните на кнопке Margins (Поля). Появится следующее диалоговое окно.

| Укажите край, по которому будет проводиться брошюровка документа. Вы можете выбрать из Left (Слева), Top (Сверху) и Right (Справа).

| Укажите ширину поля для переплета, используя для этого клетку текста Binding Margin (Поле переплета). Вы можете задать любую ширину в пределах от 3 мм до 30 мм

|  | Примечание:

|  | Реальные размеры поля для переплета могут отличаться от заданных вами установок в зависимости от вашего приложения. Перед выполнением всего задания на печать проведите эксперименты с несколькими листами бумаги.

| Щелкните на OK, чтобы вернуться в диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы), после чего щелкните на OK, чтобы сохранить ваши установки.

| Загрузите бумагу в податчик листов, и потом из вашего приложения пошлите задание на печать. После того, как будут выданы все нечетные страницы, на экране появятся указания по созданию четных страниц.

| Следуйте этим указаниям при перезагрузке бумаги или перезагрузите бумагу, как это показано на приведенном ниже рисунке.

|  | Примечание:

|  | В зависимости от количества использованных чернил бумага во время печати может изогнуться. Если это произойдет, то перед повторной загрузкой бумаги в принтер слегка выгните ее в противоположном направлении.

|  | Перед загрузкой стопы бумаги в принтер подровняйте ее, для чего постучите листами по ровной твердой поверхности.

|  | При перезагрузке бумаги в принтер следуйте приведенным указаниям. При неправильной загрузке отпечатков может возникнуть заклинивание бумаги или будут неправильно расположены поля для сшивания.

|  | В случае возникновения заклинивания бумаги обратитесь к разделу Бумага подается неправильно.

| После того, как бумага будет загружена заново, щелкните на Resume (Продолжить), чтобы напечатать четные страницы.

### Двусторонняя печать Folded Booklet (Буклет)

С помощью функции двусторонней печати вы также можете печатать буклеты, фальцуемые с одной стороны. Для создания буклета, фальцуемого с одной стороны, сначала должны печататься страницы, которые должны быть снаружи (после фальцовки буклета). Страницы, которые должны быть внутри буклета, можно будет напечатать после того, как бумага будет перезагружена в принтер, как это показано на приведенном ниже рисунке.

Буклет, фальцуемый с одной стороны

| Переплетаемый край

Буклет можно создать, если па первом листе бумаги напечатать листы 1 и 4, на втором листе бумаги страницы 5 и 8, а на третьем листе бумаги страницы 9 и 12. После того, как эти три листа будут перезагружены в принтер, вы сможете напечатать страницы 2 и 3 на обороте первого листа бумаги, страницы 6 и 7 на обороте второго листа бумаги и страницы 10 и 11 на обороте третьего листа бумаги. Полученные в результате такой печати страницы можно потом сфальцевать и скрепить в буклет.

Для создания буклета, описанного выше, выполните указанные далее действия.

| В диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) поставьте флажок в клетке Double-Sided Printing (Двусторонняя печать), потом поставьте флажок в клетке Folded Booklet (Буклет).

| Щелкните на кнопке Margins (Поля). Появится диалоговое окно Margins (Поля).

| Укажите край, по которому будет выполняться переплет. Вы можете выбирать из Left (Слева), Top (Сверху) и Right (Справа).

|  | Примечание:

|  | Когда в драйвере принтера для Orientation (Ориентация) задана установка Portrait (Книжная), то для переплета доступны только позиции Left (Слева) или Right (Справа). Позиция переплета Top (Сверху) доступна только в том случае, когда для Orientation (Ориентация) задана установка Landscape (Альбомная).

| В текстовом окне Binding Margin (Поля для переплета) укажите ширину поля переплета. Вы можете задать ширину в пределах от 3 мм до 30 мм Указанная ширина будет использоваться для обеих сторон переплета. Например, если вы задали поле 10 мм, то будет вставлено поле 20 мм (поля по 10 мм будут помещены на каждой стороне переплетаемой страницы).

Portrait (Книжная) | Landscape (Альбомная)

| Край для переплета

| Поле

| Щелкните на OK, чтобы вернуться в диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы), а потом щелкните на OK, чтобы сохранить ваши установки.

| Убедитесь, что бумага загружена в податчик листов и пошлите из вашего приложения задание на печать.

| После выдачи наружных страниц появятся указания по печати внутренних страниц. Для перезагрузки бумаги следуйте выводимым на экран указаниям или обратитесь к предыдущему разделу, озаглавленному Стандартная двусторонняя печать.

|  | Примечание:

|  | В зависимости от количества использованных чернил бумага во время печати может изогнуться. Если это произойдет, то перед повторной загрузкой бумаги в принтер слегка выгните ее в противоположном направлении.

|  | Перед загрузкой стопы бумаги в принтер подровняйте ее, для чего постучите листами по ровной твердой поверхности.

|  | При перезагрузке бумаги в принтер следуйте приведенным указаниям. При неправильной загрузке отпечатков может возникнуть заклинивание бумаги или будут неправильно расположены поля для сшивания.

|  | В случае возникновения заклинивания бумаги обратитесь к разделу Бумага подается неправильно.

| После того, как бумага будет загружена заново, щелкните на Resume (Продолжить), чтобы напечатать внутренние страницы.

| После завершения печати сложите листы и скрепите их вместе с помощью скрепкосшивателя или другого переплетного устройства.

[К началу]

Предыдущая | Следующая